*Додаток 3*

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - послуги з встановлення дорожніх знаків та відновлення горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини доріг комунальної власності Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області, за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 – 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

**Технічне завдання**

1. **Замовник**: Зазимська сільська рада Броварського району Київської області.
2. **Назва предмета закупівлі:** Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - послуги з встановлення дорожніх знаків та відновлення горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини доріг комунальної власності Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області, за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 – 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»
3. **Докладний опис Послуг:** Послуги з встановлення дорожніх знаків та відновлення горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини доріг Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області.
4. **Місце надання Послуг:** вулиці, проїзди та дороги комунальної власності Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області.
5. **Вимоги до надання Послуг:**
6. Учасник зобов’язаний виконувати вимоги наступних нормативних документів, що регламентують предмет закупівлі:
* «Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (затверджено Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788).
* «Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. №54).
* Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145).
* ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».
* ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт».
* ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».
* СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості».
* СОУ 42.1-37641918-095:2012 «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг».
* Правила благоустрою.
* Інші діючі нормативні документів.

**7.** Відновлення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків здійснюються виключно з дотриманням вимог законодавства про охорону праці та захист навколишнього середовища.

**8.** Під час виконання робіт з відновлення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків необхідно забезпечувати безпеку дорожнього руху.

**9.** Учасник повинен надати у складі пропозиції на закупівлю схеми тимчасової організації дорожнього руху на період виконання дорожніх робіт, що розроблені у відповідності до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» та оформлені згідно ДСТУ 8752:2017 «Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту». Схеми тимчасової організації дорожнього руху мають відповідати характеру виконуваних робіт, повинні бути погоджені відповідним підрозділом управління патрульної поліції.

**10.**  Учасник визначає ціни на роботи, які він зобов’язується виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, в т.ч. витрат матеріально-технічних ресурсів, витрат на машини і механізми, витрат на виїзди персоналу і техніки на об’єкт, заробітної плати персоналу, обов’язкових податків, зборів та ін.

**11.** Кошторис на суму пропозиції Учасника повинен бути розрахований у відповідності до вимог «Настанови з визначення вартості будівництва» згідно **наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» № 281 від 1.11.2021 р.** та надається в складі документів пропозиції. В складі кошторису на суму пропозиції надаються наступні документи: договірна ціна, локальний кошторис.

**12.** Учасник повинен надати у складі пропозиції на закупівлю сертифікати якості на матеріальні ресурси, що передбачені до використання за нормами.

**13.** Учасник повинен надати у складі пропозиції на закупівлю підтвердження відповідності системі управління якістю ISO 9001.

**14.** Учасники процедури закупівлі, перед подачею пропозиції, повинні надати довідку обстеження Об’єкта на місцевості, що засвідчує фактичну оцінку Учасником обсягу, складності та характеру надання Послуг підписану уповноваженою особою Замовника згідно Форми 1.

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відновлення дорожньої розмітки фарбою маркірувальноюмашиною,вид лінії за номером від 1.1 до 2.7 згідноДСТУ 2587:2021 | м2 | 741 |  |
| 2 | Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніхзнаків з влаштуванням бетонних фундаментів | опора | 8 |  |
| 3 | Встановлення подовжувача на існуючу стійку | шт | 6 |  |
| 4 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків аботабличок до них з кріпленням на одному стояку | щит | 56 |  |
| 5 | Установлення дорожніх знаків на залізобетонних опорах[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 8 |  |

Матеріальні ресурси, що передбачені до використання в складі робіт по встановленню засобів регулювання дорожнього руху, наведені в таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Стійка СКМ 2.35, оцинк. (D=57, L=3500, s=4) | шт | 8 |
| 2 | Подовжувач ПСМ1.12, оцинк. (D=48, L=1200, s=4) | шт | 6 |
| 3 | Кріплення дорожнього знаку типове, оцинк. (s=3) | шт | 108 |
| 4 | Хомут бандажний кріплення знаку на з/б опору, оц. | шт | 16 |
| 5 | Дорожній знак типовий ІІ типорозміру (ДСТУ 4100:2021, D=700, s=0.7, оц., плівка Тип 2 високоінтенсивна) | шт | 52 |
| 6 | Табличка до дор. знаку типова (ДСТУ 4100:2021, H=350, B=700, s=0.7, оц., високоінтенсивна світлоповертальна плівка Тип 2) | шт | 10 |
| 7 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 0,1112 |
| 8 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,2512 |
| 9 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення, марка М400 | т | 0,2024 |
| 10 | Фарба дорожня | кг | 628,368 |
| 11 | Розчинники фарби дорожньої | кг | 18,525 |

\* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». А також, Учасник повинен виконувати роботи із матеріалів, що передбачені в технічній специфікації, матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству, на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

*Форма 1*

**ДОВІДКА**

щодо обстеження

проїзної частини доріг Зазимської сільської територіальної громади

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Зазимської сільської ради Броварського району Київської області в особі уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

та представник Учасника в особі:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада, найменування Учасника, ПІБ)*

провели сумісне обстеження проїзної частини доріг перед поданням Учасником пропозиції за предметом закупівлі:

***Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - послуги з встановлення дорожніх знаків та відновлення горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини доріг комунальної власності Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області.***

В ході даного обстеження представник Замовника ознайомив, а представник Учасника ознайомився з обсягами та характером надання послуг згідно технічним завданням на закупівлю.

|  |  |
| --- | --- |
| Уповноважена особаЗазимської сільської радиБроварського району Київської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Уповноважена особа Участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.