**Додаток 2**

***Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі***

***Технічні вимоги***

Якість товару: учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист. Термін виготовлення автомобіля не раніше 2022 року.

Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або не менше 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Із автомобілем, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

- гарантійний лист учасника або заводу-виробника або офіційного дилера/дистриб’ютора заводу-виробника предмету закупівлі, що пропонується про підтвердження поставки, гарантійних термінів обслуговування та гарантійних термінів експлуатації.

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимоги до предмету закупівлі** | **Показники, що вимагаються** | **Пропоновані показники\* продукції Учасника (марка, модель)** |
| Тип кузова | Універсал |  |
| Колір | Білий |  |
| Загальна довжина, мм | Не менше 4341 |  |
| Висота, мм | Не менше 1687 |  |
| Повна маса, кг | Не більше 1759 |  |
| Колісна база, мм | Не менше 2673 |  |
| Кількість місць включно з водієм | Не менше 5 |  |
| Робочий об'єм двигуна (см³) | Не менше 1598 |  |
| Максимальна потужність, (к/с) | Не менше 115 |  |
| Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | Не менше 156/4000 |  |
| Тип палива | Бензин |  |
| Екологічний клас | Не нижче ніж EURO 5 |  |
| Тип КПП | Механічна |  |
| Привід | Передній |  |
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson |  |
| Задня підвіска | Напівжорстказ пружиною таамортизатором |  |
| Передні гальма | Дискові, вентильовані |  |
| Задні гальма | Барабанні |  |
| * Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира
 | Так |  |
| * Система курсової стійкості та система допомоги при старті на підйомі
 | Так |  |
| * Антиблокувальна система гальм
 | Так |  |
| * С-ма допомоги при екстреному гальмуванні та електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль
 | Так |  |
| * Система моніторингу тиску в шинах
 | Так |  |
| * LED денні ходові вогні
 | Так |  |
| * Повторювачі сигналів поворотів
 | Так |  |
| * Передні протитуманні ліхтарі
 | Так |  |
| * Датчик світла
 | Так |  |
| * Ліхтар заднього ходу
 | Так |  |
| * Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення
 | Так |  |
| * Три задніх з'ємних підголівника
 | Так |  |
| * Передні ремені безпеки, що не регулються за висотою
 | Так |  |
|  | Так |  |
| * Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь
 | Так |  |
| * Датчик нагадування про непристібнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів
 | Так |  |
| * Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрoрегулюванням, обігрівом та датчиком зовнішньої температури
 | Так |  |
| * Сталевий або пластиковий захист картера двигуна
 | Так |  |
| * Повнорозмірне запасне колесо
 | Так |  |
| * Дорожній набір засобів безпеки
 | Так |  |
| * Бортовий комп'ютер
 | Так |  |
| * Круїз-контроль + обмежувач швидкості
 | Так |  |
| * Режим ECO водіння
 | Так |  |
| * Центральний замок
 | Так |  |
| * Ключ з дистанційним керуванням
 | Так |  |
| * Кондиціонер
 | Так |  |
| * Задній парктронік
 | Так |  |
| * Повітроводи для заднього ряду сидінь
 | Так |  |
| * Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія
 | Так |  |
| * Задні електросклопідйомники
 | Так |  |
| * Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною
 | Так |  |
| * Обігрів заднього скла
 | Так |  |
| * Сидіння водія, що регулюється за висотою
 | Так |  |
| * Мультимедійна система
 | Так |  |
| * Тканинна оббивка сидінь
 | Так |  |
| Гарантія | Не менше 3 років або 100 000 км |  |
| Рік випуску | не раніше 2022 |  |
| * Світлодіодна фара-стробоскоп
 | Так |  |
| * Сигнальний гучномовний пристрій
 | Так |  |

*Учасник заповнює Таблицю 1 (розділ 3) при поданні тендерної пропозиції. Незаповнення р.4 «Пропоновані показники\* продукції Учасника» цієї таблиці буде вважатися як невідповідність технічному завданню ТД та тендерну пропозицію Учасника буде відхилено.*

**Місце поставки товару:** буде надано Покупцем після укладення договору (м.Львів).

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

*М.П. (у разі наявності печатки)*