***Додаток № 3***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:**

**код ДК: 021:2015 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування»**

**(Бронепластини керамічні)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  товару | Технічні та якісні характеристики плити для плитоноски  ДСТУ 8782:2018  Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація.  Загальні технічні умови. | Розмір | Од.  виміру | Кількість |
| 1 | **Бронепластини**  **SA4**  **(або еквівалент)** | Вага однієї плити: не більше 3 кг  Клас захисту: NIJ IV (наближено до ДСТУ 8782:2018 в діапазоні 5-6 – протокол випробування)  Матеріал: кераміка (оксид алюмінію)+надвисокомолекулярний поліетилен (НВМПЕ)  Форма: ESAPI, вигін у двох площинах | 250Х300 мм | штука\* | 60\* |

\*30 комплектів з 2-х бронепластин

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва тощо – вважати, що міститься вираз* ***«або еквівалент»****. Таке посилання здійснено лише для чіткої ідентифікації необхідних характеристик товару.*

Весь товар, що поставляється, має бути новим, без попереднього використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, стандартам, зокрема ДСТУ 8782:2018,  характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, про **що у складі пропозиції надається гарантійний лист Учасника**.

**Учасник у складі пропозиції надає:**

- сертифікат відповідності запропонованих бронепластин (надається у складі тендерної пропозиції, виданий на раніше виготовлені партії – у якості зразка) на український мові або з автентичним перекладом на українську мову;

- паспорт на запропонований комплект бронепластин (надається у складі тендерної пропозиції, виданий на раніше виготовлену одиницю – у якості зразка);

- протокол випробування від сертифікованої лабораторії при Міністерстві оборони України.

***Зверніть увагу***! У разі якщо товар не відповідає вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару, надані документи не відповідають вимогам тендерної документації, які визначені Замовником, пропозиція Учасника відхиляється.

***Примітка:***

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі надається на фірмовому бланку учасника і повинна містити підпис керівника і відбиток печатки (у разі її використання)*