**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації на закупівлю товарів* - ДК 021:2015 31310000-2 – Мережеві кабелі

**Технічна специфікація**

**1. Предмет закупівлі, кількість, технічні характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Вимоги** | **Виробник або ТМ** | **Країна походження товару** | **Од виміру** | **К-сть** | **Ціна за одиницю товару, грн. (з ПДВ)** | **Загальна вартість, грн. (без ПДВ)** |
| 1 | Кабель живлення КГ 4х6 | Специфікація:  Кількість жил – 4  Перетин,мм2 – 6  Оболонка: гума  Ізоляція: гума  Температура експлуатації: від -40 ̊С до +50 ̊С  Термін служби: не менше 4-х років |  |  | м | 500 | 150 | 75 000,00 |
| 2 | Кабель живлення КГ 4х10 | Специфікація:  Кількість жил – 4  Перетин жили,мм2 – 10  Оболонка: гума  Ізоляція: гума  Температура експлуатації: від -40 ̊С до +50 ̊С  Термін служби: не менше 4-х років  Мінімальна робоча частота 50Гц  Максимальна робоча частота 400Гц  Номінальне струмове навантаження 58А |  |  | м | 250 | 250 | 62 500,00 |

**2.Технічні характеристики:**

* 1. Електротехнічні мають бути зафасовані в нову тару, опломбовану заводом-виробником.
  2. Запропонований товар має відповідати нормативно-технічній документації, згідно якої він виробляється.
  3. Весь товар має бути новим, тара та упаковка нові, не пошкоджені та повинні забезпечувати якість товару. Поставка у тарі, яка була у вжитку, не допускається.
  4. Рік виготовлення товару: не раніше 2022.

**3.** Для підтвердження згоди з технічними вимогами Замовника, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен подати інформацію, зазначену у цьому додатку, завірену власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та печаткою учасника процедури закупівлі (у разі наявності печатки).

4. Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки білорусь.

***В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати в редакції «або еквівалент».***