**ДОДАТОК 1**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРЕКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**Опис частини предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:**

**Джерела резервного живлення Генератор (24 кВт).**

**До уваги учасників:**

***Вважати зазначені у Технічних характеристиках (специфікації) посилання на конкретнe марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».***

 **Генератор (24 кВт):**

**1. Генератори (24 кВт), кількість: 1 штук.**

|  |
| --- |
| **Генератор (24 кВт) – 1 шт.** |
| **№ за п/п** | **Основні технічні вимоги** | **Технічні характеристики товару що вимагаються Замовником** | ***Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання******(Для заповнення учасником детального опису технічних характеристик товар)*** |
|  | Номінальна потужність | 24 кВт |  |
|  | Частота струму/напруги  | 50 Гц |  |
|  | Напруга | 220/380 В |  |
|  | Тип запуску або система запуску | електричний старт |  |
|  | Паливо або марка пального | дизельне паливо  |  |
|  | Тип двигуна | чотирициліндровий, рядний, чотиритактний, без наддуву |  |
|  | Тип обмотки | 100% мідь |  |
|  | Тип генератора (мобільність) | мобільний |  |
|  | Регулятор напруги | автоматичне регулювання напруги |  |
|  | Кількість фаз та система проводів | трифазний чотирипровідний |  |
|  | Гарантія | не менше 24 місяці |  |
|  | Варіант виконання корпусу | у всепогодному шумопоглинаючому кожусі |  |
|  | Комплектація | 1. генератор дизельний;
2. упаковка – картонна коробка;
3. посібник з експлуатації;
4. додаткове обладнання;
5. гарантійний талон.
 |  |

**Особливі вимоги:**

1. Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації даної закупівлі, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтвердженням копії документу про якість: сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості, висновок СЕС. Документ про якість надаються при поставці товару в кожен заклад освіти.
2. Товар (та його окремі складові), який постачається, повинен бути новим, не перебувати в експлуатації, не перебувати в заставі або під арештом, вільним від претензій третіх осіб, терміни та умови його зберігання не повинні бути порушені.
3. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місць поставки.
4. Учасник повинен поставити товар, виготовлений з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.
5. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
6. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
7. Доставка Товару, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, встановлення, підключення та тестовий запуск забезпечується Постачальником власними силами. Постачальник гарантує Замовнику беззаперечну доставку Товару до закладу Замовника в певний час, без пошкоджень, безпосередньо та відповідно до вимог Замовника.
8. При поставці товару Товар повинен супроводжуватись документами виконаними українською мовою: паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератори / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару (на кожну одиницю окремо).
9. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.