**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

*30120000-6  Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку*

Багатофункціональний пристрій лазерний Canon

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристика** | **Вимога** | **Кількість, шт.** |
| 1. | 1. | **Тип апарата** | Лазерний багатофункціональний пристрій | 5 |
| 2. | **Функціонал** | Друк, копіювання, сканування |
| 3. | **Наявність кольорового сенсорного дисплею** | Так.Діагональ не менше ніж 5 дюймів.Мова меню – українська або українська плюс будь-яка інша мова. |
| 4. | **Формат друку** | А4 |
| 5. | **Швидкість друку** | Не менше ніж 38 сторінок за хвилину формату А4 |
| 6. | **Швидкість двостороннього друку** | Не менше ніж 30 сторінок за хвилину формату А4 |
| 7. | **Дуплекс** | Автоматичний двосторонній друк (дуплекс) |
| 8. | **Роздільна здатність друку** | До 600 x 600 пікселів на дюйм |
| 9. | **Роздільна здатність сканування** | оптична: до 600 x 600 пікселів на дюймПокращена якість: 9600 x 9600 пікселів на дюйм |
| 10. | **Мова опису сторінки** | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript |
| 11. | **Оперативна пам’ять** | Не менше ніж 1 Гб |
| 12. | **Час виходу першої копії**  | Не більше 10 секунд |
| 13. | **Подача паперу** | Загальна ємність внутрішніх лотків подачі паперу не менше 250 аркушів А4 80 г/м2;Ємність автоподовача - не менше ніж 50 аркушів А4 80 г/м2; |
| 14. | **Тип паперу** | A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, формати користувача: хв. 105 х 148 мм, макс. 216.0 х 355.6 мм. |
| 15. | **Сканування** | Монохромне одностороннє: 38 изобр/мин (300x600 пікселів на дюйм).Кольорове одностороннє: 13 изобр/мин (300x600 пікселів на дюйм).Монохромне двостороннє: 70 изобр/мин (300x600 пікселів на дюйм).Кольорове двостороннє: 26 изобр/мин (300x600 пікселів на дюйм).Глибина кольорового сканування на вході та виході: 24 біти.Відтінки сірого: 256 рівнів.Сумісність: TWAIN / WIA / ICA.Сканування в електронне повідомлення: TIFF/JPEG/PDF/стислий PDF/PDF з можливістю пошуку.Сканування з відправкою в хмарні ресурси: TIFF/JPEG/PDF/PNG. |
| 16. | **Інтерфейс** | [USB 2.0](https://rozetka.com.ua/ua/printers-mfu/c80007/interfeysi-228139%3Dusb-2-0/) |
| 17. | **Комплектація** | МФУСтартовий картриджКабель живленняКерівництво та інші документи |
| 18. | **Сумісні операційні системи** | Windows 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008\* |
| 19. | **Програмне забезпечення** | Функціонал програмного забезпечення:- авторизація користувача на пристрої за допомогою пін-коду/картки/логіну-паролю;- мова програмного забезпечення – українська або українська плюс будь-яка інша мова. |
|  | 20 | Друк без комп'ютера | Кнопка друку з USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF)Підтримка Google Cloud PrintiOS: AirPrint, програма Canon PRINT BusinessAndroid: сертифікація Mopria, програма Canon PRINT Business, модуль Canon, що підключається Canon Print Service |
|  | 21 | **Гарантійний термін** | Не менше ніж 12 місяців після поставки |

 **Перелік документів, які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції:**

1. Надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника; у разі відсутності в пропозиції учасника порівняльної таблиці. пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється).
2. Надати технічний паспорт від виробника на Українській мові
3. Товар що пропонується учасником має бути не Білоруського та не Російського виробництва, про що учасник надає гарантійний лист.

**У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару визначених цією тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент»**