**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

*Даний додаток подано в окремому файлі* ***«Додаток №2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)»*** *до закупівлі.*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)**

**ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.**

***Послуги з сервісного обслуговування аналізатора електролітів EL-5; Послуги з сервісного обслуговування аналізатора глюкози GL-10; Послуги з сервісного обслуговування аналізатора Combi-line CL123.***

***МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік послуг** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1. | **Послуги з сервісного обслуговування аналізатора електролітів EL-5, інв.№ 10475073** | **19** | **послуг** |
| **2.** | **Послуги з сервісного обслуговування аналізатора глюкози GL-10, інв.№ 019** | **13** | **послуг** |
| **3.** | **Послуги з сервісного обслуговування аналізатора Combi-line CL123, інв.№101474774** | **33** | **послуг** |
| **Разом послуг** |  | **65** | **послуг** |

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік послуг** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1. | **Послуги з сервісного обслуговування аналізатора електролітів EL-5, інв.№ 10475073** | **19** | **послуг** |
| 1.1 | Діагностика стану аналізатора | 2 | послуга |
| 1.2 | Механічне та хімічне очищення аналізатора | 2 | послуга |
| 1.3 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 1 | послуга |
| 1.4 | Обслуговування клапану аналізатора | 5 | послуга |
| 1.5 | Заміна трубки клапана (трубка силіконова 2х1мм) | 5 | послуга |
| 1.6 | Заміна трубки перистальтичного насоса (трубка силіконова 3x1мм) | 2 | послуга |
| 1.7 | Перевірка якісних показників аналізатора | 2 | послуга |
| 2 | **Послуги з сервісного обслуговування аналізатора глюкози GL-10, інв.№ 019** | **13** | **послуг** |
| 2.1 | Діагностика стану аналізатора | 2 | послуга |
| 2.2 | Механічне та хімічне очищення аналізатора | 2 | послуга |
| 2.3 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 1 | послуга |
| 2.4 | Обслуговування клапану аналізатора | 1 | послуга |
| 2.5 | Заміна трубки перистальтичного насоса (трубка силіконова 3x1мм) | 2 | послуга |
| 2.6 | Обслуговування клапана аналізатора | 1 | послуга |
| 2.7 | Обслуговування двигуна | 2 | послуга |
| 2.8 | Перевірка якісних показників аналізатора контрольними матеріалами | 2 | послуга |
| 3 | **Послуги з сервісного обслуговування аналізатора Combi-line CL123, інв.№ 101474774\_\_\_\_\_\_** | **33** | послуг |
| 3.1 | Діагностика несправностей аналізатора газів крові COMBI - line Type CL 123 | 5 | послуга |
| 3.2 | Механічна та хімічна очистка гідравлічної системи аналізатора газів крові COMBI - line Type CL 123 | 1 | послуга |
| 3.3 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 1 | послуга |
| 3.4 | Заміна сервісного комплекта трубок кат№6064000 | 1 | послуга |
| 3.5 | Заміна вставка порту проби кат. №1-8.106 | 1 | послуга |
| 3.6 | Заміна PO2-корпуса мембран кат. №5011030 | 5 | послуга |
| 3.7 | Заміна PCO2-корпуса мембран кат. №5012030 | 5 | послуга |
| 3.8 | Заміна реф. корпус мембрани з мембраною кат. №5051030 | 2 | послуга |
| 3.9 | Заміна pH-наповнюючого розчину, кат. №5013035 | 5 | послуга |
| 3.10 | Заміна прокладки для сенсор-кожуха (1,8х1,0) кат. №5011025 | 1 | послуга |
| 3.11 | Заміна прокладки для сенсор-модуля (8,0х1,0) кат. №5011015 | 1 | послуга |
| 3.12 | Перевірка якісних показників аналізатора газів крові COMBI-line Type CL123 | 5 | послуга |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам**  **(зазначити відповідність)** |
| 1 | Послуги повинні надаватися інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення ремонту даного обладнання. *(Надати довідку в довільній формі)* |  |
| 2 | Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. *(Надати довідку в довільній формі)* |  |
| 3 | Гарантійний термін на надані послуги та на встановлені запасні частини з моменту введення в експлуатацію повинен складати не менш ніж 3 місяці. (Надати гарантійний лист) |  |
| 4 | Надані послуги, повинні відповідати зазначеним вище вимогам. (*Надати гарантійний лист*) |  |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*