*Додаток 3 до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, технічні специфікації**

**до предмету закупівлі**

**Послуги з благоустрою території (**вкладання бруківки, інші завершальні роботи мощення під автомобільну стоянку) біля адмінбудівлі“Прозорий офіс” за адресоювул. Шевченка, 20, м. Звягель Житомирської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 610,2 м2 |  |  |
| 1 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із  переміщенням грунту на відстань до 100  м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,6102 |
| 2 | КР16-53-1  к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 7 |
| 3 | КР16-77-1 | Перекладання горловин цегляних колодязів  трирядовою кладкою | шт | 7 |
| 4 | КР16-53-1 | Установлення люка | шт | 7 |
| 5 | КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,6102 |
| 6 | С1421-9454  варіант 1 | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 3-8 мм, марка  М1000 і більше (1м3=1,37т), поставка  замовника | м3 | 29,197 |
| 7 | С1421-9452  варіант 2 | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка  М1000 і більше (1м3=1,37т), поставка  замовника | м3 | 29,197 |
| 8 | С1421-9453  варіант 4 | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка  М1000 і більше (1м3=1,41т), поставка  замовника | м3 | 42,55 |
| 9 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із  відсіву автогрейдером | 100м3 | 0,27545 |
| 10 | С1421-10634  варіант 1 | Відсів (1м3=1,32 т), поставка замовника | м3 | 30,3 |
| 11 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із  піску автогрейдером | 100м3 | 0,6102 |
| 12 | КБ27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з приготуванням  піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,6102 |
| 13 | С1426-11789  варіант 5 | Плити фігурні бетонні "Старе місто"  товщиною 60 мм | м2 | 616,302 |
|  |  | 65,7 м2 |  |  |
| 14 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із  піску автогрейдером | 100м3 | 0,03285 |
| 15 | КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з приготуванням  піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,0657 |
| 16 | С1426-11789  варіант 4 | Плити фігурні бетонні "Старе місто"  товщиною 45 мм | м2 | 66,357 |
|  |  | тактильна плитка |  |  |
| 17 | КБ27-65-4  к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриття з  фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші  тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,009465 |
| 18 | КБ27-65-4 | Улаштування тактильної плитки | 1000 м2 | 0,009465 |
| 19 | КБ15-18-8 | Різання плитки, товщина плит понад 20  мм до 40 мм | 100 м | 0,3155 |
| 20 | С130-1103  варіант 6 | Плитка попереджувальна тактильна  бетонна 300х300х40мм | шт | 106 |
|  |  | Бордюри |  |  |
| 21 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних  і залізобетонних при інших видах  покриттів | 100м | 0,585 |
| 22 | С1416-8684  варіант 5 | Камені бортові, довжина 75 см, поставка  замовника | шт | 78 |
| 23 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на  бетонну основу | м | 40,5 |
| 24 | С1416-8684  варіант 6 | Поребрики, довжина 75 см | шт | 54 |

1. Учасник зобов’язується при наданні послуг забезпечити умови дотримання рівня впливу можливих шкідливих чинників на довкілля.

2. Виконавець гарантує якість надання послуг, досягнення показників, визначених у договірній ціні та можливість експлуатації протягом гарантійного строку. Виконавець гарантує відповідність будівельних матеріалів і обладнання специфікаціям, державних стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

3. Учасник при розрахунку суми тендерної пропозиції не враховує вартість матеріалів, які згідно цього технічного завдання постачаються замовником (зазначено у технічному завданні).