**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021: 2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Встановлення дорожніх знаків в смт. Стара Синява, Хмельницького району, Хмельницької області)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Найменування робіт (послуг) і витрат | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Встановлення дорожніх знаків в смт. Стара Синява, Хмельницького району, Хмельницької області** | **послуга** | **1** |

1. ***Умови надання послуг:***

Послуги повинні надаватися Виконавцем протягом 2024 року з урахуванням потреб Замовника та у відповідності до технології надання відповідних послуг. Перелік об’єктів та обсяги надання послуг вказуються Замовником в кожному окремому випадку.

 Виконавець повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам технічної та іншої нормативно-правової документації.

Виконавець гарантує, що всі матеріали, обладнання, які використовуються при виконанні послуг, придатні для використання, відповідають діючим нормам та вимогам чинного законодавства.

Виконавець забезпечує, при необхідності, роботу техніки цілодобово, у вихідні та святкові дні незалежно від обсягу послуг згідно заявок Замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за охорону своєї техніки, її комплектуючих та паливно-мастильних матеріалів.

Послуги, які є предметом закупівлі, повинні виконуватися з належною якістю та відповідно до встановлених чинним законодавством України норм та технічних характеристик.

Виконавець повинен забезпечити дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації техніки при наданні послуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | шт | 87 |  |
| 2 | При установленні додаткових щитків додавати до норм18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | шт | 70 |  |
| 3 | Кріплення для знаків | шт | 314 |  |
| 4 | Опори дорожніх знаків металеві СКМ 2,35 | шт | 45 |  |
| 5 | Опори дорожніх знаків металеві СКМ 3,40 | шт | 40 |  |
| 6 | Опори дорожніх знаків металеві СКМ 3,45 | шт | 2 |  |
| 7 | Дорожній знак 1,11 | шт. | 4 |  |
| 8 | Дорожній знак 1,33 | шт. | 5 |  |
| 9 | Дорожній знак 2,1 | шт. | 27 |  |
| 10 | Дорожній знак 2,3 | шт. | 22 |  |
| 11 | Дорожній знак 2,4 | шт. | 2 |  |
| 12 | Дорожній знак 3,2 | шт. | 1 |  |
| 13 | Дорожній знак 3,21 | шт. | 2 |  |
| 14 | Дорожній знак 3,29 | шт. | 7 |  |
| 15 | Дорожній знак 3,34 | шт. | 2 |  |
| 16 | Дорожній знак 4,2 | шт. | 3 |  |
| 17 | Дорожній знак 4,3 | шт. | 1 |  |
| 18 | Дорожній знак 4,10 | шт. | 3 |  |
| 19 | Дорожній знак 5,36 | шт. | 3 |  |
| 20 | Дорожній знак 5,38,1 | шт. | 22 |  |
| 21 | Дорожній знак 5,38,2 | шт. | 22 |  |
| 22 | Дорожній знак 5,42,1 | шт. | 3 |  |
| 23 | Дорожній знак 5,45,1 | шт. | 1 |  |
| 24 | Дорожній знак 6,2 | шт. | 3 |  |
| 25 | Дорожній знак 7,2,3 | шт. | 1 |  |
| 26 | Дорожній знак 7,3,2 | шт. | 1 |  |
| 27 | Дорожній знак 7,4,3 | шт. | 3 |  |
| 28 | Дорожній знак 7,4,4 | шт. | 3 |  |
| 29 | Дорожній знак 7,8 | шт. | 15 |  |
| 30 | Дорожній знак 7,17 | шт. | 1 |  |

**Для документального підтвердження відповідності послуг вимогам Замовника Учасник у складі пропозиції повинен надати наступні документи:**

**1.**Пояснювальну записку із описом послуг, які плануються надаватися Замовнику відповідно до технічного завдання Замовника Додатку №2 до Тендерної документації;

**2.**Гарантійний лист – з неухильним виконанням послуг згідно Додатку №2 до Тендерної документації згідно заявок замовника.