**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

 *(надається на фірмовому бланку Учасника)*

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі на:***

***Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Abacus 3CT (ДК 021:2015 (CPV) 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)***

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Надати лист від виробника обладнання або офіційного представника (дистриб’ютора) виробника, повноваження якого поширюються на територію України (з наданням підтверджуючих документів його повноважень), що підтверджує можливість надання учасником послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання, що є предметом закупівлі вищезазначених торгів та поставки запасних частин, у кількості та в терміни, визначені цією документацією торгів.

2. Гарантійний термін після сервісного обслуговування на надані послуги та встановлені запасні частини складають 6 (шість) місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист).

3. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, мають бути новими, оригінальними та сумісними з даним обладнанням (надати гарантійний лист).

4. Надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту аналізатора передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (надати гарантійний лист).

5. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати гарантійний лист).

6. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування (надати гарантійний лист).

7. Послуги з технічного обслуговування мають бути виконані у повному обсязі, відповідно до технічних вимог, наведених нижче (надати гарантійний лист).

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1 | Діагностика приладу | 1 | послуга |
| 2 | Заміна набору «комплект для технічного обслуговування»:-ущільнююче кільце камери,-ущільнююче кільце камери WBC,-ущільнююче кільце шприца,-трубка подачі реагентів. | 1 | послуга |
| 3 | Очищення клапанів | 1 | послуга |
| 4 | Очищення / змащування шприців | 1 | послуга |
| 5 | Очищення/змащування механічних вузлів | 1 | послуга |
| 6 | Деконтамінація системи | 1 | послуга |

*Примітка: Посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника може застосуватися Замовником для конкретизації потрібного товару/послуги та більш чіткого та зрозумілого пояснення потрібних характеристик для можливих постачальників. У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент". У разі надання еквіваленту, Учасник має надати порівняльну таблицю з детальним описом медико-технічних характеристик та документальним підтвердженням відповідності вимогам.*

**Пропозиції, які не відповідатимуть технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в Тендерній документації, розглядатись не будуть.**

***Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.***