**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Предмет закупівлі: Модулі для джерела безперебійного живлення APC Symmetra PX
(ДК 021:2015 – 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок).**

Очікувана вартість закупівлі: 5 225 000,00 грн.

Термін постачання: до 01.12.2023 р.

**1. Перелік товарів, що є предметом закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **К-ть** |
| 1 | Акумуляторна батарея SYBTU2-PLP до існуючого ДБЖ APC Symmetra PX 160 | **72** |
| 2 | Вентилятор системи охолодження 0J-490-1020 до існуючого ДБЖ APC Symmetra PX 160 | **36** |
| 3 | Cервісний сертифікат (1) StandAlone PM Visit for (1) UPS upto 40 kVA UPS (WSAPMV-UG-01) для існуючого джерела безперебійного живлення | **2** |
| 4 | Cервісний сертифікат (1) AdditionalContractPreventiveMaintenanceVisit 5X8 for (1) Symmetra PX UPS and/or (1) PDU (WPMV5X8-PX-21) для існуючого джерела безперебійного живлення | **2** |
| 5 | Cервісний сертифікат(1) YearAdvantageUltraServicePlan for (1) Symmetra PX 160k with PDU/XR (WADVULTRA-PX-75) для існуючого джерела безперебійного живлення | **2** |

**1.1. Вимоги до Акумуляторної батареї:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Для наявної APC Symmetra PX 160 |
| Номер виробника | SYBTU2-PLP |
| Сумісність | Має бути сумісним з існуючим у замовника ДБЖ Symmetra PX160, а у випадку якщо торгова марка відрізняється,то вона має бути сертифікована виробником ДБЖ, про що учасник надає інформацію від виробника ДБЖ. |
| Вихідна напруга | 96 В |
| Емність батарейного блока | 9 А/г |
| Тип батарей | герметичні необслуговувані свинцево-кислотні акумулятори з типовим терміном служби 3-5 років |
| Максимальна висота | не більше 160 мм |
| Максимальна ширина | не більше 110 мм |
| Максимальна глибина | не більше 715 мм |
| Захист батарейного блока від короткого замикання | наявність вбудованого запобіжника, температурного датчика, ідентифікатора батарейного масиву |
| Гарантійний термін | не менше 1 року |

**1.2. Вимоги до Вентилятора:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Для наявного ДБЖ APC Symmetra PX 160 |
| Номер виробника | 0J-490-1020 |
| Сумісність | Має бути сумісним з існуючим у замовника ДБЖ Symmetra PX160, а у випадку якщо торгова марка відрізняється, то вона має бути сертифікована виробником ДБЖ, про що учасник надає інформацію від виробника ДБЖ. |
| Напруга живлення | 24В постійного струму |
| Максимальна висота | 119 мм |
| Максимальна ширина | 119 мм |
| Максимальна глибина | 38 мм |
| Гарантійний термін | не менше 1 року |

**1.3. Вимоги до Сервісного сертифікату:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Проведення технічного обслуговування існуючого ДБЖ APC Symmetra PX 160 (S/N: QD1831340603, PD1231350113) |
| Номер виробника | WSAPMV-UG-01 |

**1.4. Вимоги до Сервісного сертифікату:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Проведення ремонту існуючого ДБЖ APC Symmetra PX 160 (S/N: QD1831340603, PD1231350113) |
| Номер виробника | WPMV5X8-PX-21 |

**1.5. Вимоги до Сервісного сертифікату:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Постановка на гарантію існуючого ДБЖ APC Symmetra PX 160 строком на 1 рік. (S/N: QD1831340603, PD1231350113) |
| Номер виробника | WADVULTRA-PX-75 |

**Учасник в складі тендерної пропозиції підтверджує:**

1. Учасники торгів повинні надати оригінал Документу (авторизаційний лист, авторизаційна форма виробника тощо) від компанії APC bySchneiderElectric або її офіційного представництва, який підтверджує, що учасник є офіційним партнером компанії APC bySchneiderElectric зі статусом, не нижче SelectPartner.

У документі має бути чітко визначено назву замовника, назву та ідентифікатор предмета закупівлі, підтвердження, що роботи з сервісного обслуговування та ремонту джерела безперебійного живлення APC bySchneiderElectric виконуються виключно сертифікованими інженерами виробника обладнання. Для підтвердження наявності сертифікованого інженера до документу додається копія сертифікату на інженера.

2. У разі надання еквівалентних компонентів, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати лист від виробника ДБЖ APC Symmetra PX або його офіційного представника в Україні, що запропоновані компоненти, які є предметом закупівлі сумісні з існуючим обладнанням.

3. Предмет закупівлі не повинен завдати шкоди навколишньому середовищу та передбачити заходи щодо захисту довкілля. Документальне підтвердження того, що предмет закупівлі не повинен завдати шкоди навколишньому середовищу та передбачити заходи щодо захисту довкілля надається у вигляді інформаційної довідки в довільній формі.

4. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням вартості робіт, матеріалів, податків, зборів та всіх витрат, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.