**ДОДАТОК 2**

 **ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ВИМОГИ**

 **Азот рідкий – Код ДК 021:2015 – 24110000-8 Промислові гази**

**(Азот рідкий – ДК 021:2015: 24111800-3 Рідкий азот)**

**Загальні вимоги:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п\п | Найменування товару | Од.вим. | Кількість |  Технічні характеристики |
| 1. |  Азот рідкий  | тона | 22 | Без кольорову та запаху, Об'ємна частка азоту не менше 99,9%Об'ємна частка кисню, ррm 1,6Вміст масла, механиічних домішок та вологи згідно ТУ п.7.4Азот рідкий підвищеної чистоти першого сорту, згідно ТУ У 20.1-35253290-001-2018Об'єм азоту в ємності 5,5 тонЄмність ТРЖК 5,5 тон |

 |

**Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

1. Місце поставки товару: 03028 м. Київ. Проспект Науки. 47

Інститут ядерних досліджень.

1. Строк поставки товару: протягом 10-ти календарних днів з дати отримання

письмової заявки Постачальником від Замовника.

1. Інші вимоги до предмету: Доставка Товару Замовнику виконується

транспортом Постачальника.

Ємність ТРЖК в яку зливається рідкий азот є

власністю Замовника. Водій – експедитор

присутній при зливі рідкого азоту в ємність

Замовника.

4. Разом з Товаром Постачальник видаткову накладну на Товар (оригінал), в якій

надає Замовникові наступні вказується найменування та об’єм ;

документи

- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);

 - копію сертифікату про якість, що виданий

 виробником Товару, який підтверджує технічні

 характеристики поставленого Товару.

5. Відповідність вимогам нормативно-технічної документації, передбаченої для даного виду товару.

6. Наявність сертифікату відповідності пожежної безпеки; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (надати в складі пропозиції).

7. У разі постачання неякісного товару Продавець зобов’язується замінити його на якісний протягом п’яти днів.