**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ВИМОГИ**

**Азот рідкий – Код ДК 021:2015 – 24110000-8 Промислові гази**

**(Азот рідкий – ДК 021:2015: 24111800-3 Рідкий азот)**

**Загальні вимоги:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п\п | Найменування  товару | Од.  вим. | Кількість | Технічні характеристики | | 1. | Азот рідкий | тона | 22 | Без кольорову та запаху,  Об'ємна частка азоту не менше 99,9%  Об'ємна частка кисню, ррm 1,6  Вміст масла, механиічних домішок та вологи згідно ТУ п.7.4  Азот рідкий підвищеної чистоти першого сорту, згідно ТУ У 20.1-35253290-001-2018  Об'єм азоту в ємності 5,5 тон  Ємність ТРЖК 5,5 тон | |

**Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

1. Місце поставки товару: 03028 м. Київ. Проспект Науки. 47

Інститут ядерних досліджень.

1. Строк поставки товару: протягом 10-ти календарних днів з дати отримання

письмової заявки Постачальником від Замовника.

1. Інші вимоги до предмету: Доставка Товару Замовнику виконується

транспортом Постачальника.

Ємність ТРЖК в яку зливається рідкий азот є

власністю Замовника. Водій – експедитор

присутній при зливі рідкого азоту в ємність

Замовника.

4. Разом з Товаром Постачальник видаткову накладну на Товар (оригінал), в якій

надає Замовникові наступні вказується найменування та об’єм ;

документи

- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);

- копію сертифікату про якість, що виданий

виробником Товару, який підтверджує технічні

характеристики поставленого Товару.

5. Відповідність вимогам нормативно-технічної документації, передбаченої для даного виду товару.

6. Наявність сертифікату відповідності пожежної безпеки; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (надати в складі пропозиції).

7. У разі постачання неякісного товару Продавець зобов’язується замінити його на якісний протягом п’яти днів.