**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Вугілля кам’яне ДГ/Г(Г2)**

*згідно ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п. | Найменування товару | Од. вим. | К-ть | Термін постачання |
| 1. | **Вугілля кам’яне ДГ/Г(Г2)** | тонна | 70 | з дати укладення до 01 вересня 2023 року |

**Технічні характеристики:**

Якісні, технологічні та фізико-механічні показники до предмету закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка  кам’яного  вугілля, група, розмір кусків,  мм | Зольність/  зольність на сухий стан палива, %, не більше ніж | Загальна волога / загальна волога на робочий стан палива, %, не більше ніж | Масова частка кусків розміром менше нижчої границі %, не більше ніж | Нижча  теплота  згорання,  ккал/кг, не менше | Вихід летких речовин / вихід летких речовин  на сухий  беззольний стан,  % |
| ДГ/Г(Г2)- 13-100\* | 13 | 9 | 17 | 6000 | Від 30 до 42 включ. |

\*Учасник може запропонувати еквівалент товару. У разі постачання еквіваленту, учасник повинен надати складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю характеристик товару, що вимагається замовником та пропонується учасником. Запропоновані учасником характеристики товару мають відповідати вимогам чинних ДСТУ або ТУ виробника, при цьому показники якості еквіваленту повинні бути не гірші, ніж визначено в національних (державних) стандартах.

3. Показники якості, що характеризують безпечність вугілля кам’яного, що є предметом закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва показника | Значення |
| Загальна сірка на сухий стан палива, %, не більше ніж | 4 |
| Хлор на сухий стан палива, %, не більше ніж | 0,6 |
| Миш’як на сухий стан палива, %, не більше ніж | 0,02 |

4. Інформація про відповідність запропонованого товару вимогам замовника повинна бути підтверджена шляхом надання учасниками у складі їх тендерних пропозицій скан-копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданих ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ" (його підрозділом, тощо), на кожну марку вугілля, дійсного на дату подання тендерної пропозиції, разом з гарантіями виробника, вугілля якого пропонується до постачання, про відповідність якості вугілля вимогам стандарту та посвідченням про якість на кожну марку вугілля, що є предметом закупівлі, із зазначенням показників якості, що підтверджують відповідність товару вимогам цієї технічної специфікації, оформлене у відповідності до вимог ДСТУ 7146:2010.

5. Умови постачання товару:

Термін постачання: з дати укладення договору до 31 грудня 2023 року

Закупівля здійснюється партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби замовника, згідно заявки Замовника на протязі одного робочого дня.

Учасник самостійно здійснює зберігання товару та проводить навантаження товару на власний або орендований транспорт. **Вартість зберігання, навантаження, доставки та розвантаження повинна бути включена до вартості ціни пропозиції**.

Доставка товару здійснюється Учасником.

При закупівлі товару постачальником повинні надаватися супровідні документи.

При прийомі товару, обсяг має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах.

6. Умови оплати:

Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів після постачання товару на склад Замовника.

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:**

* детальний опис та технічні характеристики предмету закупівлі у розрізі найменувань, що пропонується учасником для постачання;
* гарантійний лист про те, що учасник гарантує поставку товару до 01 вересня 2023 року;
* гарантійний лист про те, що запропонований товар відповідає вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки;
* довідка у довільній формі про те, що:1) технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля; 2) при поставці товару учасником буде застосовано заходи із захисту довкілля;
* гарантійний лист про надання, при поставці товару, документів, що засвідчують якість товару (декларацію виробника та/або посвідчення про якість та/або інший документ, що засвідчує якість товару).

\* Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції інформацію про відповідність пропозиції учасника вимогам до предмету закупівлі (необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі) згідно з цим додатком у вигляді гарантійного листа.

*Примітка: в тому випадку, якщо згідно вимог даної тендерної документації наявні посилання на певну торгову марку, виробника дані висловлювання необхідно розуміти з поняттям (або еквівалент).*

**Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.**