**Додаток № 3**

до тендерної документації для процедури закупівлі відкриті торги з особливостями на закупівлю

**Розкидач піску та солі RPS-1500 або еквівалент** код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник**” - 34220000-5: Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ/ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**на закупівлю товару:**

**Розкидач піску та солі RPS-1500 або еквівалент**

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”

**34220000-5: Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери**

1. **Предмет закупівлі:**

**Розкидач піску та солі RPS-1500 або еквівалент**

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” **34220000-5: Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери**

1. **Місце поставки: 23700, Україна, Вінницька обл., м. Гайсин,**

**вул. Б.Хмельницького, буд. 47**

 **3. Кількість товару: 1 шт.**

 **4. Ціна та оплата за поставлений товар:**

 Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на доставку, монтаж на транспортний засіб Замовника, страхування та інших витрат, визначених законодавством.

Оплата за товар здійснюється безготівковим розрахунком.

Оплата здійснюється за постачальний товар протягом 30 банківських днів з моменту підписання Сторонами накладної (видаткової накладної) на переданий у власність (постачальний) товар. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки здійснюються протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання бюджетного призначення на фінансування закупівлі на реєстраційний рахунок.

5. **Строк поставки товарів:** До 31.05.2023р.

6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

7. Товар повинен бути новим, не раніше 2022 року випуску, технічно справним, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні.

8. Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника..

9. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресу.

**Учасник торгів у складі тендерної пропозиції повинен заповнити таблицю щодо**

**відповідності запропонованого товару вимогам Замовника за наступною формою:\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Характеристики | Одиницявиміру | Обсягпослуги | Підтвердженнявимоги (заповнюється учасником) |
|  |  Об’єм бункера  | М3 | не менше1,5 |  |
|  |  Довжина бункера | мм | не менше2 405 |  |
|  |  Ширина бункера | мм | не менше1 430 |  |
|  |  Висота бункера  | мм | не менше 1 450 |  |
|  | Відстань від площини установки бункера до площини розподільного диска (регулювання) | мм | не менше303 |  |
|  | Привід тарілки  |  |  гідромотор з плавним регулювання обертів регулятором витрат |  |
|  | Ширина розкидання, в залежності від оборотів тарілки | м | не менше 2-6  |  |
|  | Запуск тарілки і скребково-ланцюгового механізму  |  | з кабіни водія |  |
|  | Регулювання кута нахилу тарілки  |  | ручне |  |
|  | Привід механізмів |  | гідравлічний |  |
|  | Механізм подачі суміші  |  | скребково-ланцюговий |  |
|  | Тент  |  | без тента |  |
| 1.
 | Привід  |  | від бензинового двигуна |  |
|  | Регулювання нахилу диска  |  | ручне |  |
|  | Причіп- платформа  |  | з гальмами |  |
|  | Причіпне  |  | петля під палець |  |
|  | Рік виготовлення обладнання |  | не раніше 2022 року |  |
|  | Гарантійний термін  |  | 1 рік |  |
|  | Умови постачання: поставка товару здійснюється на умовах DDР правил ІНКОТЕРМС 2010, за рахунок **Постачальника.** |  |
|  | Вся технічна документація повинна бути на українській мові. |  |

 **Норми паливо-мастильних витрат на техніку:**

-Заміна масла 10w30 в бензиновому двигуні-0.6л кожні 20 годин роботи

- Заміна масла 10w30 в редукторі-0.6л кожні 20 годин роботи

-Паливо не нижче АІ-92, Витрата 1,4літр/год  при 3600 об/хв

 При виявленні Покупцем дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості вказаній в письмовій заявці Покупця.

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:

- Учасник має надати у складі своєї пропозиції **лист у довільній формі**, який містить інформацію про технічні характеристики запропонованого товару та яким учасник гарантує, що товар належить йому на правах власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, не є гуманітарною допомогою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.

- Учасник в складі пропозиції надає **гарантійний лист**, що при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом на навколишнє середовище.

- **Інформаційна довідка** складена у довільній про те, що учасник є або не є виробником запропонованого товару.

Учасники, які є виробниками товару, повинні надати:

**-** гарантійний лист (оригінал) від свого імені, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації.

Учасники, які є офіційними представниками, дилерами, дистриб'юторами виробника товару, повинні надати:

**-** оригінал або нотаріально завірену копію гарантійного листа від виробника товару або інший документ, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації (договору купівлі-продажу, тощо);

*\* Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі або окремих вузлів, механізмів, його окремих вузлів, агрегатів, джерело його походження або виробники – читати як вираз «або еквівалент». Еквівалентний товар має відповідати усім вимогам зазначеним у даному додатку тендерної документації.*Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

**(a)** сфера (галузь) застосування;

**(b)** призначення;

**(c)** методи/способи застосування;

**(d)** склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;

**(e)** шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.