**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***до предмету закупівлі***

Код ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (легковий автомобіль)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (легковий автомобіль) |
| Код ДК 021:2015 | 34110000-1 Легкові автомобілі |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 34115000-6 Інші легкові автомобілі [Тут https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=34115 про ℹ ДК 021:2015 ℹ](https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=34115) |
| Кількість поставки товару  | 1 штуки |
| Місце поставки товару  | вул. Героїв Чорнобиля, буд. 1, м. Тараща, Білоцерківський район, Київська область, Україна, 09501 |
| Строк поставки товару  | з дати підписання Договору до 30 червня 2023 року включно  |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Замовник здійснює закупівлю легкового автомобіля саме з такими якісними та технічними характеристиками, оскільки вони найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

**Якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі та опис Товару, що пропонується до постачання:**

***Таблиця 1.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Технічні характеристики** | **Відповідність вимогам запропонованого учасником Товару** |
| Колір | Білий |  |
| Тип кузову | Хетчбек |  |
| Дверей/місць  | 5/5 |  |
| Тип двигуна | Бензин 1,5л. (106 к.с.) Євро-5 |  |
| Коробка передач | **5MT механічна** |  |
| Рівень комплектації | **Classic/ Класік** |  |
| Тип приводу | передній (4x2) |  |
| Габарити Д/Ш/В мм.  | 4200 / 1760 / 1570 |  |
| Колісна база мм. | 2555 |  |
| Об'єм багажного відділення л.  | 420 |  |
| Колія передніх/задніх коліс (мм) | 1495/1484 |  |
| Дорожній просвіт (мм) | 186/178 (МТ/АТ) |  |
| Тип підсилювачу керма | Гідравлічний |  |
| Ємність паливного баку л. | 50 |  |
| Споряджена маса/повна кг | 1290/1320 |  |
| **Ходова частина:** |
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson |  |
| Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна |  |
| Передні гальма  | Дискові |  |
| Задні гальма  | Дискові |  |
| Розмір колісних дисків і шин | 205/55 R16 |  |
| Двигун і трансмісія | 1,5 л VVT; SQRD4G15B, бензиновий; тип: бензиновий з системою зміни фаз газорозподілу (VVT), з розподіленим послідовним уприскуванням; вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження; робочий об’єм (куб.см): 1497; максимальна потужність (к.с.) при оборотах 106(78 кВт)/6000; максимальний крутний момент (Нм) при оборотах: 135/2750; клас токсичності: ЄВРО-5; тип приводу: передній (4x2) |  |
| **Експлуатаційні показники:** |
| Витрати палива у змішаному циклі: л | 7,4/8,0 |  |
| Максимальна швидкість км/год | 170 |  |
| Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу |  |
| Гарантія на автомобіль | **3 роки або 100 000 км пробігу(на двигун та трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу)** |  |
| **Комплектація Classic :** |
|  **Системи безпеки та захисту автомобіля** |  |  |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | Має бути |  |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | Має бути |  |
| Штатна протиугінна сигналізація | Має бути |  |
| Імобілайзер двигуна | Має бути |  |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | Має бути |  |
| Центральний замок с дистанційним керуванням | Має бути |  |
| Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | Має бути |  |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | Має бути |  |
| Передні 3 точкові ремені безпеки з переднатягувачем | Має бути |  |
| Звукове нагадування про не пристебнуті ремені безпеки водія | Має бути |  |
|  **Комфорт** |  |  |
| Механічний кондиціонер | Має бути |  |
| Електричні склопідіймачі в передніх дверях | Має бути |  |
| Електричні склопідіймачі в задніх дверях | Має бути |  |
| Електричне регулювання дзеркал | Має бути |  |
| Інформаційний дисплей водія , бортовий комп’ютер | Має бути |  |
| Регулювання кермової колонки по висоті | Має бути |  |
| Гідропідсилювач керма | Має бути |  |
| **Внутрішні особливості салону / інтер'єр** |
| Інтер’єр автомобіля виконаний у темних тонах | Має бути |  |
| Спинка заднього сидіння що складається в пропорції 60/40 з двома підголівниками | Має бути |  |
|  **Мультимедіа** |  |  |
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефона | Має бути |  |
|  USB- роз’єм | Має бути |  |
| 2 динаміки | Має бути |  |
|  **Зовнішні особливості / екстер'єр** |  |  |
| Стальні колісні диски (R15) | Має бути |  |
| Металеве запасне колесо (докатка) | Має бути |  |
| Зовнішні дзеркала із світлодіодними покажчиками поворотів | Має бути |  |
| Багажні рейлінги на даху | Має бути |  |
| Задній спойлер | Має бути |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент».**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

 Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

 ***У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:***

* + - 1. *Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.*
			2. *Гарантійний лист в довільній формі, яким учасник гарантує, що Товар є новим (не використовувався), 2022 року виготовлення.*
			3. *Заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання вимогам Замовника (згідно Таблиці 1).*
			4. *Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.*

*5. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка, сертифікат відповідності автомобіля тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.*

*6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.*

 *7. Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.*

 *8. Доставка автомобіля здійснюється за рахунок Продавця за адресою: 09501, Україна, Київська область, Білоцерківський район, місто Тараща, вулиця Героїв Чорнобиля, будинок 1.*

***ВАЖЛИВО!*** *При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи).*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з***

***вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*