**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Доріжка автомобільна, пароніт, резина пориста згідно ДК021:2015 код 44110000-4 – Конструкційні матеріали**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Доріжка автомобільна, пароніт, резина пориста згідно ДК021:2015 код 44110000-4 – Конструкційні матеріали** |
| Код ДК 021:2015 | **за кодом CPV ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | **за кодом CPV ДК 021:2015:** **• 44112200-0 – Підлогове покриття;****• 44111520-2 – Термоізоляційні матеріали;****• 44112600-4 – Звукоізоляційні матеріали** |
| Кількість поставки товару  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** **товару/робіт/****послуг** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| 1 | Доріжка автомобільна  | кг | 5000 |
| 2 | Пароніт ПМБ 1мм | кг | 150 |
| 3 | Пароніт ПМБ 2мм | кг | 100 |
| 4 | Пароніт ПОН 2мм | кг | 50 |
| 5 | Пластина губчата5мм | кг | 100 |
| 6 | Пластина губчата10мм | кг | 100 |
| 7 | Пластина губчата14мм | кг | 100 |

 |
| Місце поставки товару  | **65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1.** |
| Строк поставки товару  | **з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками та діє до 31.12.2024 року (включно)****Строк поставки Товару 10 (десять) робочих днів з дня отримання письмової заявки Замовника на електрону адресу.** |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

**Учасник повинен надати гарантійний лист:**

1. Учасник гарантує, що товар не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавствам нормам.
2. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля**.**
3. Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо відповідності запропонованого Товару технічним та якісним характеристикам закупівлі.
4. Товар повинен бути новим, таким, що не був у використані.
5. У разі надання еквіваленту (товару з аналогічними технічними та якісними характеристиками) учасник у складі пропозиції надає порівняльну таблицю з детальними технічними характеристиками запропонованого еквіваленту.
6. Учасник надає у складі тендерної пропозиції сертифікат або протокол випробувань (технічний паспорт, технічні умови тощо), які підтверджують якість предмету закупівлі та його безпечність для довкілля. У випадку, коли предмет закупівлі не сертифікується або відсутній протокол випробувань (технічний паспорт, технічні умови тощо), які підтверджують його якість та безпечність для довкілля учасник у складі тендерної пропозиції надає відповідний лист-роз’яснення.

**Вимоги до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** **товару/робіт/****послуг** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Технічні, якісні та інші характеристики** **предмета закупівлі** |
| 1 | Доріжка автомобільна  | кг | 5000 | ТУУ6.00151644.110-110Ширина дорожки 150мм (або єквівалент |
| 2 | Пароніт ПМБ 1мм | кг | 150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Робоче середовище** | **Максимальний тиск, МПа** | **Температура,** **ºС** | **Тип з'єднання**Для нерухомих з'єднань типу “гладкі” із тиском робочого середовища не більш 4 Мпа«шип-паз», «виступ-западина», сосудів, апаратів, насосів, арматури, трубопроводів, компресорів двигунів внутрішнього згоряння та інших агрегатів |
| Зріджені та газоподібні вуглеводні С1-С5 | 2,0 | Від -40 до +100 |
| Розсоли | 10,0 | Від -40 до +50 |
| Коксовий газ | 6,4 | 490 |
| Газоподібний кисень та азот | 5,0 | 150 |
| Важкі та легкі нафтопродукти, мастильні фракції, розплав воску | 3,0 | 300 |

 |
| 3 | Пароніт ПМБ 2мм | кг | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Робоче середовище** | **Максимальний тиск, МПа** | **Температура,** **ºС** | **Тип з'єднання**Для нерухомих з'єднань типу “гладкі” із тиском робочого середовища не більш 4 Мпа«шип-паз», «виступ-западина», сосудів, апаратів, насосів, арматури, трубопроводів, компресорів двигунів внутрішнього згоряння та інших агрегатів |
| Зріджені та газоподібні вуглеводні С1-С5 | 2,0 | Від -40 до +100 |
| Розсоли | 10,0 | Від -40 до +50 |
| Коксовий газ | 6,4 | 490 |
| Газоподібний кисень та азот | 5,0 | 150 |
| Важкі та легкі нафтопродукти, мастильні фракції, розплав воску | 3,0 | 300 |

 |
| 4 | Пароніт ПОН 2мм | кг | 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Робоче середовище** | **Максимальний тиск, МПа** | **Температура,** **ºС** | **Тип з'єднання** |
| Прісна перегріта вода, насичений та перегрітий пар, повітря, сухі , нейтральні та інертні гази | 6,4 | Від -50 до +450 | Для нерухомих з'єднань типу “гладкі” із тиском робочого середовища не більш 4 МПа |
| Водні розчини солей, рідкий та газоподібний аміак, спирти | 2,5 | Від -40 до +200 | «шип-паз», «виступ-западина», сосудів, апаратів, насосів, арматури, трубопроводів, компресорів двигунів внутрішнього згоряння та інших агрегатів |
| Жидкий кисень та азот | 0,25 | -182 |
| Важкі та легкі нафтопродукти | 2,5 | 200 |

 |
| 5 | Пластина губчата 5мм | кг | 100 | 700\*700 ТУ38105867-90(або еквівалент) |
| 6 | Пластина губчата 10мм | кг | 100 | 700\*700 ТУ38105867-90(або еквівалент) |
| 7 | Пластина губчата 14мм | кг | 100 | 700\*700 ТУ38105867-90(або еквівалент) |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)).

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

***Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару :***

***Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.***

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

У разі якщо предмет закупівлі не підлягає визначенню ступеня локалізації, Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі з інформацією про відсутність предмета закупівлі в [переліку локалізованих товарів](https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10).

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є:**

- технічна специфікація, складена учасником згідно **Таблиці 1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; **\*\**у разі зазначення країни походження товару з російської федерації учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно***; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

  ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*