**Додаток 2**

**до Тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Найменування предмета закупівлі: Повірка засобів вимірювальної техніки (приладів)**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань

**Місце виконання послуг**: Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд.57-А

**Строк надання послуг** – 30 календарних днів з моменту отримання приладів обліку теплової енергії відповідно до акту приймання-передачі приладів обліку теплової енергії на повірку у період дії договору, але не пізніше ніж до 01.09.2023.

**Умови надання послуг:** Виконавець повинен своїми або залученими силами та за власний рахунок виконати демонтаж приладів обліку які вказано в таблиці (в присутності представника Замовника), здійснити їх транспортування до місця повірки, заміну елементів живлення, монтаж приладів після повірки (в присутності представника замовника) та гідравлічні випробування вузлів обліку, використовуючи свій або залучений третіх осіб інвентар, обладнання, інструмент, спецодяг та транспорт.

 Місце проведення повірки визначає Виконавець.

 Результатом повірки є надання Свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за формою згідно з Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016р.

У разі визнання суб’єктом господарювання, який виконує повірку, засобів вимірювальної техніки непридатними до подальшої експлуатації, оформлюється Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за формою згідно з Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016р.

Результати вимірювання та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані відповідно до методики повірки та/або інструкції з експлуатації.

Під час надання послуг Виконавець несе відповідальність за: техніку безпеки; пожежну безпеку; не кваліфіковані дії працівників.

У випадку зіпсування, або втрати приладів обліку, Виконавець у 7-ми денний строк відшкодовує Замовнику вартість приладів обліку згідно чинного законодавства.

**Перелік приладів обліку, які підлягають повірці.**

**Таблиця**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Прилад тип, марка** | **DN****(ДУ)** | **Один. вим.** | **Кіль-****кість** |
| 1 | Теплообчислювач SA-94/1, № 12431, виробник Aswega |  | шт. | 1 |
| 2 | Лічильник гарячої води ПРН-25Ф, № 12431, виробник Aswega | 32 | шт. | 1 |
| 3 | Пара термоперетворювачів опору КТПТР, зав. № 9735, 9735А | 20 | пара | 1 |
| 4 | Лічильник води SDH smart+ DN20/130 4 (H R80/V R40) Т90, зав. № 01026608 | 20 | шт. | 1 |

М.П. *(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності))*