Додаток № 1

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Назва: гумова пневматична шина 12.00 R20 (320-508Р) з універсальним дорожнім малюнком протектора

Дата виготовлення: 2019-2022 р.

Тип шини: шосейна (камерна з фліпером)

Кількість: 6 шт.

Тип транспортного засобу : спеціальний (МАЗ-5334)

Сезон експлуатації: всесезонна

Прошарок: не менше 12

Діаметр: 20 дюймів

Індекс швидкості: не менше як 80 км/год

Індекс навантаження: не менше як 2730 кг