**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**предмета закупівлі:**

**Фурнітура різна – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39290000-1 (Труни стандартні без оббивки).**

**Технічні та якісні вимоги**

1. Розміри трун повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів.

2. Ціна тендерної пропозиції повинна бути обґрунтована і розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами і подана в письмовому вигляді в складі тендерної пропозиції. Ціна тендерної пропозиції учасника означає ціну за одиницю товару, за якою учасник передбачає постачати товар замовнику; Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також усіх видів послуг, включаючи витрати на транспортування і страхування. До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

3.На трунах не допускаються сколи і відщепи. Лицьова поверхня трун та їх деталей повинна бути чистою, гладкою. Деталі не повинні мати гострих країв, задирок, тріщин, дошки повинні бути щільно підігнані одна до одної. Виступаючі кінці цвяхів, що використовуються для скріплення деталей, повинні бути загнуті, а голівки повинні бути утоплені в деревину на 1-2 мм. Довжина цвяхів, що з’єднує деталі труни повинна бути не менше 60 мм.

Кришка і сподок однієї труни повинні бути підігнані один до одного.

4. Довжина трун має бути стандартна 1,2 м; 1, 8 м; 2, 0 м

та нестандартних розмірів 2,1 м х 0,7 м; 2,0 м х 0,9 м; 2,1 м х 0,9 м, а також інших розмірів за індивідуальним замовленням Замовника/

5. Постачальник повинен гарантувати, що запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався (Лист у довільній формі).

6. Загальні умови поставки товарів:

- поставка товару здійснюється партіями, згідно заявок Замовника. Товари повинні бути надані (поставлені) не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання в усній або письмовій формі заявки від Покупця в необхідному обсязі. Об’єми поставок кожної окремої партії зазначаються Замовником. Поставка здійснюється невеликими партіями на протязі року. Обсяги закупівлі можуть бути зменшенні залежно від потреб Замовника.

**Місце поставки товару** – Україна, м. Житомир, пров. Козубського, 5.

7. Учасник повинен надати в електронному вигляді в складі своєї тендерної пропозиції довідку, складену в довільній формі, про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля.

8. Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даної технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсягу, або надав не достовірну інформацію, або не повністю відповідає технічним вимогам замовника, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

9. На етапі розгляду тендерних пропозицій учасник має надати замовнику один екземпляр готового виробу – Хрести металеві. У випадку, якщо готовий виріб не відповідає заявленим технічним вимогам, вважається, що тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та не допускається до оцінки.

 **Кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру**  | **Кількість** |
| 1. | Труни стандартні без оббивки | Виготовляється із деревини хвойних або листяних порід без оббивки та без обробки поверхні. | шт. | 800 |

***або еквівалент***

*Після заповнення таблиці треба написати наступне:\**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва учасника торгів)* підтверджує достовірність зазначеної вище інформації, відповідність якісних та технічних характеристик, зазначених у тендерній пропозиції, предмету закупівлі, застосовує в своїй діяльності всі необхідні заходи із захисту довкілля.**

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).*