**Додаток № 3**

**Технічна специфікація**

*Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.*

 **Загальні вимоги до надання послуг:**

1. Проводити технічне обслуговування **ультразвукового апарату Philips та двох датчиків (c8-4v C-02507 та C5-2 C02508), а саме:**
* Чистка системи вентиляції та фільтрів, плат та блоків, перевірка вентиляторів охолодження;
* Перепідключення основних плат;
* Перепідключення основних сигнальних роз’ємів та роз’ємів живлення;
* Діагностика блоку живлення;
* Тестування основних плат;
* Тестування периферійних плат;
* Тестування основних сигнальних ро’ємів та роз’ємів живлення;
* Тестування оперативної пам’яті;
* Комплексне тестування програмного забезпечення;
* Перевірка роботи джерела безперебійного живлення (ДБЖ), інструктаж по роботі з пристроєм;
* Зовнішній огляд УЗД апарату і датчиків на предмет виявлення пошкоджень.
1. Надати в складі пропозиції документи, що підтверджують проходження навчання працівниками учасника з проведення технічного обслуговування апарату УЗД
2. Відповідність пропозиції технічним вимогам підтверджується шляхом надання інформації за формою:

**Технічне обслуговування ультразвукового апарату Philips**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуги | Технічні вимоги та інші характеристики | Одиниця виміру | Кількість | Загальна вартість |
|  | **Технічне обслуговування ультразвукового апарату Philips HD11XE C-02506 та двох датчиків (c8-4v C-02507 та C5-2 C02508)**  | 1.У**льтразвуковий апарат Philips HD11XE C-02506 та два датчики (c8-4v C-02507 та C5-2 C02508)** | посл. | 1 |  |