Додаток 4 до тендерної документації
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Реконструкція багатоквартирного житлового будинкуза адресою: вул. Захисників України, 25  м. Умань
Черкаської області	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж відмостки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	33,15	 	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	13,26	 	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	  т	85,86	 	
4	Перевезення сміття до 10 км	  т	85,86	 	
 	Роздiл 2. Демонтаж з/б конструкцій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
5	Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280
в т.ч.: зовн.керамзитобетонні панелі, зовн.та внутр.
стінові з/б панелі, панелі екранів лоджій, з/б конструкції
ліфтової шахти, залізобетонних перегородок, в т.ч. з/б
сантехнічні кабіни, залізобетонних частин перекриттів, в
т.ч.: парапетні плити, з/б рамки горища та з/б водозбірні
лоткі покрівлі	  м3	140,26	 	
6	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття (та
покриття) з обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	  шт	34	 	
7	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 20 м2 [для
будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	  шт	10	 	
8	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю
руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9
зупинок, висота шахти 29 м	  ліфт	1	 	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дефлекторів
діаметром патрубка до 500 мм	  шт	5	 	
10	(Демонтаж) Монтаж сміттєпроводу зі стволом з
азбестоцементних труб у 9-поверхових будівлях з
п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м	  	2	 	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	  т	241,176	 	
12	Перевезення сміття до 10 км	  т	241,176	 	
 	Роздiл 3. Демонтаж заповнень прорізів та покриття
підлоги  на тех.поверсі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
13	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних
стінах житлових і громадських будівель	  м2	92,41	 	
14	(Демонтаж) Заповнення балконних прорізів у кам'яних
стінах житлових і громадських будівель дверними
блоками з полотнами спареними, площа прорізу більше
3 м2	  м2	139,39	 	
15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен	  м2	65,89	 	
16	(Демонтаж) Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм (керамзитобетон) (до 150 мм)	  м2	454	 	
17	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини легкобетонних стяжок	  м2	454	 	
18	Навантаження сміття вручну	  т	13,3842	 	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	  т	74,91	 	
20	Перевезення сміття до 10 км

	  т	88,2942	 	
1	2	3	4	5	
 	Роздiл 4. Демонтажні роботи системи опалення (секція
№1)	 	 	 	
21	Демонтаж сталевих стояків діаметром 32 мм. (Демонтаж)	  м	222	 	
22	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм. (Демонтаж)	  м	49	 	
23	Демонтаж сталевих стояків діаметром 25 мм. (Демонтаж)	  м	139	 	
24	Демонтаж опалювальних приладів (Демонтаж)	  комплект	115	 	
25	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром
100 мм. (Прокладено 4-ри труби паралельно)
(Демонтаж)	  м	112	 	
26	Демонтаж стальник відводів по підвалу діаметром 25
мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	  м	40	 	
27	Демонтаж стальник відводів по підвалу діаметром 32
мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	  м	54	 	
 	Роздiл 5. Демонтажні роботи системи опалення (секція
№2)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
28	Демонтаж сталевих стояків діаметром 32 мм. (Демонтаж)	  м	222	 	
29	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм. (Демонтаж)	  м	71	 	
30	Демонтаж сталевих стояків діаметром 25 мм. (Демонтаж)	  м	222	 	
31	Демонтаж опалювальних приладів (Демонтаж)	  комплект	136	 	
32	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром
100 мм. (Прокладено 4-ри труби паралельно)
(Демонтаж)	  м	112	 	
33	Демонтаж стальник відводів по підвалу діаметром 25
мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	  м	54	 	
34	Демонтаж стальник відводів по підвалу діаметром 32
мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	  м	54	 	
 	Роздiл 6. Система господарсько-питного
водопостачання. Система господарсько-побутової
каналізації. Демонтажні роботи. Секція №1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
35	Демонтаж сталевих стояків діаметром 32 мм.
(Господарсько питний водопровід та гаряче
водопостачання). (Демонтаж)	  м	300	 	
36	Демонтаж сталевих сталевих труб діаметром 15 мм.
(Водопровід в сан. вузлах). (Демонтаж)	  м	220	 	
37	Демонтаж сталевих труб діаметром 100 мм.
(Горизонтальна та вертикальна розводка дощової
каналізації) (Демонтаж)	  м	60	 	
38	Демонтаж водостічних воронок (Демонтаж)	  шт	16	 	
39	Демонтаж чавунних стояків діаметром 100 мм
(Демонтаж)	  м	175	 	
40	Демонтаж ванн чавунних (Демонтаж)	  компл.	45	 	
41	Демонтаж мийок чавунних (Демонтаж)	  компл.	45	 	
42	Демонтаж унітазів зі змивними бачками (Демонтаж)	  компл.	45	 	
43	Демонтаж раковин [умивальників] (Демонтаж)	  компл.	45	 	
44	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром
50 мм. (Господарсько питний водопровід та гаряче
водопостачання). (Демонтаж)	  м	125	 	
45	Демонтаж чавунних труб діаметром 100 мм (Демонтаж)	  м	89	 	
46	Демонтаж сталевого вводу до будинку діаметром 100
мм. (Демонтаж)	  м	20	 	
47	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм
(Демонтаж)	  шт	1	 	
 	Роздiл 7. Система господарсько-питного
водопостачання. Система господарсько-побутової
каналізації. Демонтажні роботи. Секція №2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
48	Демонтаж сталевих стояків діаметром 32 мм.
(Господарсько питний водопровід та гаряче
водопостачання). (Демонтаж)	  м	360	 	
49	Демонтаж сталевих труб діаметром 100 мм.
(Горизонтальна та вертикальна розводка дощової
каналізації) (Демонтаж)	  м	60	 	
50	Демонтаж водостічних воронок (Демонтаж)	  шт	16	 	
51	Демонтаж чавунних стояків діаметром 100 мм(Демонтаж)	  м	205	 	
1	2	3	4	5	
2	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром
50 мм. (Господарсько питний водопровід та гаряче
водопостачання). (Демонтаж)	  м	164	 	
53	Демонтаж чавунних труб діаметром 100 мм (Демонтаж)	  м	122	 	
 	Роздiл 8.  ГПВ. Демонтажні роботи. Секція №1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
54	Демонтаж лічильника газу (Демонтаж)	  шт	41	 	
55	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм (Демонтаж)	  м	108	 	
56	Демонтаж сталевих газопроводів підводів діаметром 15
мм (Демонтаж)	  м	107	 	
57	Демонтаж сталевий муфтових кульових кранів
діаметром 15 (Демонтаж)	  комплект	82	 	
58	Демонтаж газових плит (Демонтаж)	  шт	41	 	
 	Роздiл 9. ГПВ. Демонтажні роботи. Секція №2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
59	Демонтаж лічильника газу (Демонтаж)	  шт	54	 	
60	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм (Демонтаж)	  м	144	 	
61	Демонтаж сталевих газопроводів підводів діаметром 15
мм (Демонтаж)	  м	140	 	
62	Демонтаж сталевий муфтових кульових кранів
діаметром 15 (Демонтаж)	  комплект	108	 	
63	Демонтаж газових плит (Демонтаж)	  шт	54	 	
64	Демонтаж сталевих газопроводів по фасаду будинку
діаметром 65 мм (Демонтаж)	  м	25	 	
65	Демонтаж сталевого фланцевого кульового крану на
фасаді будинку діаметром 65 мм (Демонтаж)	  шт	1	 	
 	Роздiл 10. Електроосвітлення та електрообладнання.
Демонтажні роботи. Секція №1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
66	(Демонтаж) Демонтаж старої електрощитової
(Демонтаж)	  шафа	1	 	
67	(Демонтаж) Демонтаж ввідно-розподільного щита ГРЩ-
0,4 кВ (ввід від ТП-212) (Демонтаж)	  шт	1	 	
68	Демонтаж внутрішньобудинкових побутових стояків
живлення квартир (Демонтаж)	  м	140	 	
69	(Демонтаж) Демонтаж внутрішньобудинкових мереж
загального освітлення (Демонтаж)	  м	140	 	
70	(Демонтаж) Демонтаж щитів поверхових квартир
(Демонтаж)	  шт	18	 	
71	(Демонтаж) Демонтаж кабелю живлення пасажирського
ліфта (Демонтаж)	  м	30	 	
72	(Демонтаж) Демонтаж поквартирних електричних
лічильників (Демонтаж)	  шт	45	 	
 	Роздiл 11. Електроосвітлення та електрообладнання.
Демонтажні роботи. Секція №2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
73	(Демонтаж) Демонтаж ввідно-розподільного щита ГРЩ-
0,4 кВ (ввід від ТП-212) (Демонтаж)	  шт	1	 	
74	Демонтаж внутрішньобудинкових побутових стояків
живлення квартир (Демонтаж)	  м	140	 	
75	Демонтаж внутрішньобудинкових мереж загального
освітлення (Демонтаж)	  м	140	 	
76	Демонтаж щитів поверхових квартир (Демонтаж)	  шт	18	 	
77	(Демонтаж) Демонтаж поквартирних електричних
лічильників (Демонтаж)	  шт	54	 	
 	Роздiл 12. Сміття від розбирання інженерних мереж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	  т	78,16	 	
79	Перевезення сміття до 10 км	  т	78,16	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Монтаж ліфта	 	 	 	
 	 	 	 	 	
80	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни
до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота
шахти 29 м (без вартості устаткування)
	  ліфт	1	 	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Загальнобудівельні
роботи. КБ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монолітні конструкції підвалу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
81	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	5,6	 	
82	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	  т	0,504	 	
 	Роздiл 2. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
83	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6
м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на
поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6
балів]	  шт	37	 	
84	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до
15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на
поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6
балів]	  шт	57	 	
85	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення ВГу-1 (3,87м2/0,62м3)	  шт	3	 	
86	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-1 (4,6м2/0,73м3)	  шт	11	 	
87	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-2 (14,3м2/2,3м3)	  шт	9	 	
88	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-3 (3,3м2/0,53м3)	  шт	9	 	
89	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-5 (7м2/1,12м3)	  шт	16	 	
90	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-4 (6,6м2/1,05м3)	  шт	9	 	
91	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-6 (4,6м2/0,73м3)	  шт	11	 	
92	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-7 (14,3м2/2,3м3)	  шт	3	 	
93	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-8 (6,1м2/0,98м3)	  шт	3	 	
94	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-9 (4,6м2/0,74м3)	  шт	1	 	
95	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-10 (4,6м2/0,74м3)	  шт	1	 	
96	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-11 (6,2м2/1,0м3)	  шт	3	 	
97	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НСу-12 (6,9м2/1,1м3)	  шт	5	 	
98	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НКу-1 (7,4м2/1,18м3)	  шт	5	 	
99	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НКу-2 (7,2м2/1,15м3)	  шт	1	 	
100	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НКу-3 (14,4м2/2,3м3)	  шт	1	 	
101	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НКу-4 (4,6м2/0,74м3)	  шт	1	 	
102	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НКу-5 (14,4м2/2,3м3)	  шт	1	 	
103	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення НКу-6 (7,2м2/1,15м3)	  шт	1	 	
104	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6
м2	  шт	2	 	
105	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до
10 м2	  шт	19	 	
106	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до
15 м2	  шт	20	 	
107	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до
25 м2	  шт	12	 	
1	2	3	4	5	
108	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-1 (11,8м2/1,88м3)	  шт	9	 	
109	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-2 (18,6м2/2,97м3)	  шт	9	 	
110	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-3 (11,8м2/1,89м3)	  шт	4	 	
111	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-4 (13,7м2/2,19м3)	  шт	4	 	
112	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-5 (7,5м2/1,19м3)	  шт	4	 	
113	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-6 (6,4м2/1,02м3)	  шт	4	 	
114	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-7 (16,6м2/2,66м3)	  шт	3	 	
115	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення Ву-8 (11,8м2/1,88м3)	  шт	3	 	
116	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення ВКу-1 (6,6м2/1,05м3)	  шт	2	 	
117	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення ВКу-2 (9,7м2/1,55м3)	  шт	6	 	
118	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення ВКу-3 (5,5м2/0,88м3)	  шт	1	 	
119	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення ВКу-4 (5,2м2/0,84м3)	  шт	1	 	
120	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення ВКу-5 (9,6м2/1,53м3)	  шт	3	 	
121	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6
м2 (електропанелі)	  шт	4	 	
122	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального
заводського виготовлення (електропанелі) ЕП-3 (2,
3м2/0,36м3)	  шт	4	 	
123	Установлення великопанельних залізобетонних
перегородок площею до 6 м2	  шт	11	 	
124	Установлення великопанельних залізобетонних
перегородок площею до 10 м2	  шт	17	 	
125	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського
виготовлення ПГу-1 (6,9м2/0,62м3)	  шт	9	 	
126	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського
виготовлення ПГу-2 (6,8м2/0,61м3)	  шт	5	 	
127	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського
виготовлення ПГу-3 (3,3м2/0,3м3)	  шт	4	 	
128	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського
виготовлення ПГу-4 (4,6м2/0,41м3)	  шт	4	 	
129	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського
виготовлення ПГу-5 (4,9м2/0,44м3)	  шт	3	 	
130	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського
виготовлення ПГу-6 (6,8м2/0,61м3)	  шт	3	 	
131	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	  шт	12	 	
132	Залізобетонні екрани огородження лоджій
індивідуального заводського виготовлення Еу-1 (2,8м2/0,
25м3)	  шт	12	 	
133	Укладання панелей перекриття з обпиранням по
контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]	  шт	2	 	
134	Укладання панелей перекриття з обпиранням по
контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]	  шт	42	 	
135	Укладання панелей перекриття з обпиранням по
контуру площею до 20 м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]	  шт	35	 	
136	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення ПВГу-1 (4,85м2/0,78м3)	  шт	1	 	
137	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення ПВГу-2 (4,85м2/0,78м3)
	  шт	1	 	
1	2	3	4	5	
138	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення ПВГу-3 (7,13м2/1,14м3)	  шт	1	 	
139	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення ПВГу-4 (7,13м2/1,14м3)	  шт	1	 	
140	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-1 (6,22м2/1,0м3)	  шт	13	 	
141	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-2 (19,52м2/3,12м3)	  шт	9	 	
142	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-3 (6,26м2/1,0м3)	  шт	9	 	
143	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-4 (6,24м2/1,0м3)	  шт	9	 	
144	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-5 (19,48м2/3,12м3)	  шт	9	 	
145	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-6 (19,11м2/3,06м3)	  шт	4	 	
146	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-7 (6,13м2/0,98м3)	  шт	4	 	
147	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-8 (6,24м2/1,0м3)	  шт	5	 	
148	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-9 (15,75м2/2,52м3)	  шт	3	 	
149	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-10 (19,52м2/3,12м3)	  шт	4	 	
150	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-11 (19,11м2/3,06м3)	  шт	4	 	
151	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-13 (18,56м2/2,97м3)	  шт	1	 	
152	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального
заводського виготовлення Пу-14 (18,52м2/2,96м3)	  шт	1	 	
153	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10
м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6
балів]	  шт	5	 	
154	Укладання панелей покриття площею до 20 м2 [для
будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	  шт	10	 	
155	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-1 (6,2м2/1м3)	  шт	2	 	
156	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-2 (6,1м2/0,97м3)	  шт	1	 	
157	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-3 (6,2м2/1м3)	  шт	2	 	
158	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-4 (20,2м2/3,23м3)	  шт	5	 	
159	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-5 (19,7м2/3,16м3)	  шт	2	 	
160	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-6 (19,8м2/3,17м3)	  шт	1	 	
161	Залізобетонні плити покриття індивідуального
заводського виготовлення ПКу-7 (19,8м2/3,17м3)	  шт	2	 	
162	Укладання балок перекриття масою до 1 т	  шт	8	 	
163	Залізобетонні балки горища індивідуального
заводського виготовлення БКу-1 (1,39м2/0,22м3)	  шт	3	 	
164	Залізобетонні балки горища індивідуального
заводського виготовлення БКу-2 (1,42м2/0,23м3)	  шт	5	 	
165	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	  шт	10	 	
166	Залізобетонні вентиляційні блоки 2СВБ-3-30-0 (0,36м3)	  шт	3	 	
167	Залізобетонні вентиляційні блоки 2СВБ-3-28-0 (0,34м3)	  шт	7	 	
168	Установлення шахт ліфта масою більше 2,5 т	  шт	3	 	
169	Залізобетонні шахти ліфта індивідуального заводського
виготовлення ШЛ1-4 (11,375м2/1,82м3)

	  шт	3	 	
1	2	3	4	5	

 	Локальний кошторис 02-01-04 на Загальнобудівельні
роботи. АР	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Цегляні стіни та перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
170	Улаштування монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5 м2,
приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм
(замонолічування отворів після демонтажу
сміттєпровода)	  м3	4	 	
171	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм	  т	0,068	 	
172	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	  т	0,0096	 	
173	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	  м2	84,17	 	
174	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	  т	0,0192	 	
175	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при
висоті поверху до 4 м	  м3	4,7	 	
176	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	20	 	
177	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1
вип.1(Ф309)
Вiдпускна цiна: 51,63x1,29	  шт	18	 	
178	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1
вип.1(Ф309)
Вiдпускна цiна: 108,24x1,68	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Опорядження приміщень	 	 	 	
 	 	 	 	 	
179	Просте штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	  м2	194,8	 	
180	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці
Приміщення житлових квартир 1-9 поверх	  м2	194,8	 	
181	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (до60мм)	  м2	1084,2	 	
182	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	1084,2	 	
183	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в
один шар товщиною до 2 мм	  м2	80,4	 	
184	Мастика гідроізоляційна	  т	0,19296	 	
185	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	80,4	 	
186	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	16,1	 	
187	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	964,3	 	
188	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках	  м2	964,3	 	
189	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	192,9	 	
190	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням
шурупами	  м	1131	 	
191	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	2723	 	
192	Грунтовка глибокого проникнення	  л	392,7	 	
193	Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126	  кг	2723	 	
194	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	2723	 	
195	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна бітумна в 2
шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі,
бетону	  м2	495,3	 	
1	2	3	4	5	
196	Мастика гідроізоляційна	  т	1,18872	 	
197	Грунтовка бітумна	  т	0,39624	 	
198	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	495,3	 	
199	Установлення гіпсових погонних деталей (багет)
висотою до 100 мм	  м	1302	 	
200	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	  м2	1018,1	 	
201	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	  м2	-1018,1	 	
202	Грунтовка глибокого проникнення	  л	146,8	 	
203	Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126	  кг	1018,1	 	
204	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Приміщення загального користування 1-9 поверхів	  м2	1018,1	 	
205	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (60 мм)	  м2	1095,1	 	
206	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	1095,1	 	
207	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	1095,1	 	
208	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	219	 	
209	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	1503,1	 	
210	Грунтовка глибокого проникнення	  л	216,7	 	
211	Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126	  кг	1503,1	 	
212	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	1503,1	 	
213	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	  м2	536,4	 	
214	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	  м2	-536,4	 	
215	Грунтовка глибокого проникнення	  л	77,3	 	
216	Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126	  кг	536,4	 	
217	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Опорядження технічних приміщень	  м2	536,4	 	
218	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	14,22	 	
219	Грунтовка глибокого проникнення	  л	2,1	 	
220	Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126	  кг	14,22	 	
221	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	14,22	 	
222	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	  м2	2,2	 	
223	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	  м2	-2,2	 	
224	Грунтовка глибокого проникнення	  л	0,3	 	
225	Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126

	  кг	2,2	 	
1	2	3	4	5	
226	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Технічний поверх	  м2	2,2	 	
227	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	674,1	 	
228	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих (Мінеральна
вататовщ. 240мм IZOVAT 125)	  м2	674,1	 	
229	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	674,1	 	
230	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (40 мм)	  м2	674,1	 	
231	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних
Підвал	  м2	674,1	 	
232	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	33,71	 	
233	Улаштування бетонної підготовки	  м3	27	 	
234	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	337,1	 	
235	Залізнення поверхні	  м2	337,1	 	
 	Роздiл 3. Опорядження фасадів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
236	Hавішування канатних систем	  навішув	1	 	
237	Перенавішування канатних систем	  перен.	70	 	
238	Знімання канатних систем
СТІНИ	  зніман	1	 	
239	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	3271,67	 	
240	Утеплювач мінераловатний товщиною 150мм IZOVAT
FASAD 	  м3	3500,69	 	
241	Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами
1-ї категорії складності (мурали)
ГАНКИ	  м2	251,82	 	
242	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином (стеля ганків та нових балконів)	  м2	110,35	 	
243	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	22,07	 	
244	Просте штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	  м2	110,35	 	
245	Штукатурка цементна Ceresit	  кг	1875,95	 	
246	Просте фарбування стель по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	110,35	 	
247	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
(підлога ганків)	  м2	43,48	 	
248	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	82,14	 	
249	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ
під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	  л	24,64	 	
250	Декоративне штукатурення фасадів (стіни ганків)
ЦОКОЛЬ	  м2	82,14	 	
251	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням декоративним
розчином. Стіни гладкі	  м2	171,15	 	
252	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	-171,15	 	
253	Екструдований пінополістирол
СТІНИ БАЛКОНІВ	  м3	18,31	 	
254	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм	  м2	1	 	
255	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	  м2	667,65	 	
256	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	  кг	467,36	 	
257	Поліпшене штукатурення по каменю стін вручну	  м2	667,65	 	
258	Штукатурка цементна Ceresit
	  кг	22700,1	 	
1	2	3	4	5	
259	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	667,65	 	
260	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ
під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	  л	200,3	 	
261	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	  м2	667,65	 	
262	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44
ЕКРАНИ ОГОРОДЖЕННЯ ЛОДЖІЙ	  л	267,06	 	
263	Облицювання екранів балконів профільованим листом	  м2	479,27	 	
264	Профільований лист С8
КАРНИЗИ ТА ОГОРОДЖЕННЯ ПОКРІВЛІ	  м2	527,2	 	
265	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі -карнізи	  м2	56,16	 	
266	Сталь листова із захисним покриттям, товщина 0,7 мм	  т	0,36	 	
267	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,082	 	
268	Обгородження покрівель перилами	  м	140,4	 	
269	Огородження із гарячекатаної арматурної сталі гладкої,
клас А-1, діаметр 16-18 мм, індивідуального
виготовлення	  т	0,8056	 	
270	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	26,6	 	
271	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	26,6	 	
 	Роздiл 4. Заповнення прорізів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
272	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель (ВБ-5)	  м2	1,55	 	
273	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель (ВБ-1,ВБ-2, ВБ-3, ВБ-4)	  м2	336,73	 	
274	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах (ДБ1, ДБ2)	  м2	76,38	 	
275	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2	  грати	32	 	
276	Грати вентиляційні 1300х300мм із сітки рабиця
вічк.15х15мм ф 1,6мм	  шт	16	 	
277	Грати вентиляційні 600х450мм із сітки рабиця
вічк.15х15мм ф 1,6мм	  шт	16	 	
278	Установлення металевих грат приямків (2шт)	  т	0,105	 	
279	Грати металеві 1,2х1,2м (індивідуального виготовлення)	  т	0,105	 	
280	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	  м2	3,68	 	
281	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	  м2	3,68	 	
282	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	202,65	 	
283	Піна монтажна	  л	37,5	 	
284	Дюбель металевий довжина до 200мм	  шт	922	 	
285	Дверні блоки металеві 900х2100h (в комплекті з замками)	  шт	47	 	
286	Дверні блоки металеві 900х2100h ЕІ60 (в комплекті з
замками)	  шт	2	 	
287	Дверні блоки металеві 1400х2100h  	  шт	4	 	
288	Дверні блоки металеві 1300х2100h  з армованим склом	  шт	36	 	
289	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-7	  блок	41	 	
290	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9	  блок	70	 	
291	Лиштва МДФ

	  м	1240,51	 	
1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
292	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною до 15 мм (30% від площі покрівлі -
вирівнювання плит покриття та зароблення швів
панелей)	  м2	227,82	 	
293	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із
рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	  м2	759,4	 	
294	Додавати на укладання додаткового шару рулонного
покрівельного матеріалу	  м2	-759,4	 	
 	Роздiл 6. Ганки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
295	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	  т	0,11956	 	
296	Індивідуальні металоконструкції навісу із прокату
сталевого квадратного 40х40х2,5мм	  т	0,1196	 	
297	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	4,18	 	
298	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	4,18	 	
299	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	32	 	
300	Профільований лист НС-35	  м2	35,2	 	
301	Навішування водостічних жолобів,труб, колін, відливів і
лійок з готових елементів	  м	19,2	 	
302	Жолоб водостічний ф 100мм (в комплекті з кріпленнями
-28шт., заглушками-4шт. та лійкою-2шт.)	  м	13,73	 	
303	Труба водостічна ф 100мм (в комплекті з кріпленнями -
12шт. та колінами 45град.-2шт))	  м	6,24	 	
 	Роздiл 7. Влаштування м/к люків на лоджіях	 	 	 	
 	 	 	 	 	
304	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	2,1156	 	
305	Металоконструкції люків лоджій індивідуального
виготовлення із кутиків сталевих 5х63мм, листового
прокату 5мм та  арматури ф16А240С	  т	2,1156	 	
306	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	  м2	74,05	 	
307	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	  м2	74,05	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Ремонтні роботи арк.2
8830-АР1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Вiддiл 1. Технічний поверх	 	 	 	
 	
Сколи, відшарування бетону, оголення і корозія арматури	 	 	 	
308	Очищення поверхонь щітками	  м2	23	 	
309	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	23	 	
310	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	4,6	 	
311	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	23	 	
312	Інгібітор корозії арматури	  л	4,6	 	
313	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	23	 	
314	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2
Випадіння швів між плитами покриття	  м2	23	 	
315	Очищення поверхонь щітками	  м2	12,4	 	
316	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	12,4	 	
317	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	2,5	 	
318	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
цементним розчином
Розтріскування плит покриття	  м шва	496,8	 	
1	2	3	4	5	
319	Очищення поверхонь щітками	  м2	447,2	 	
320	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	447,2	 	
321	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	89,4	 	
322	Просте штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стель вручну
Сліди замокання конструкцій, висоли на бетонних поверхнях плит покриття, стінових панелей та водоприймальних лотків	  м2	447,2	 	
323	Очищення поверхонь щітками	  м2	223,6	 	
324	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	223,6	 	
325	5% розчин соляної кислоти	  л	33,5	 	
326	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	223,6	 	
327	4% розчин соди	  л	33,5	 	
328	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	223,6	 	
329	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	44,7	 	
 	Вiддiл 2. СЕКЦІЯ 1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ФАСАДИ	 	 	 	
 	
Сажевий наліт на опорядженні 	 	 	 	
330	Очищення поверхонь щітками (з використанням
мильного розчину)	  м2	160	 	
331	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	160	 	
332	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
Супер
Сколи, відшарування бетону, оголення і корозія арматури	  л	32	 	
333	Очищення поверхонь щітками	  м2	4	 	
334	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	4	 	
335	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	0,8	 	
336	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	4	 	
337	Інгібітор корозії арматури	  л	0,8	 	
338	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа
до 5 м2, товщина шару 20 мм	  м2	4	 	
339	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з люльок цеметно-вапняним розчином, площа до
5 м2
Відшарування опорядження	  м2	4	 	
340	Очищення поверхонь щітками	  м2	54	 	
341	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	54	 	
342	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	10,8	 	
 	Роздiл 2. Внутрішні приміщення	 	 	 	
 	
Тріщини в стиках між конструкціями, випадіння матеріалу заповнення швів 	 	 	 	
343	Очищення поверхонь щітками	  м2	2,075	 	
344	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
цементним розчином
Тріщини на ділянках конструкцій	  м шва	83	 	
345	Очищення поверхонь щітками	  м2	3,36	 	
346	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	3,36	 	
347	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	0,7	 	
348	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
цементним розчином
Сколи, відшарування бетону, оголення і корозія арматури	  м шва	112	 	
349	Очищення поверхонь щітками	  м2	4	 	
350	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	4	 	
					
1	2	3	4	5	
351	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	0,8	 	
352	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	4	 	
353	Інгібітор корозії арматури	  л	0,8	 	
354	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	4	 	
355	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2
Сліди горіння, кіптява на поверхні конструкцій перекриття та стін	  м2	4	 	
356	Очищення поверхонь щітками (з використанням
мильного розчину)	  м2	194	 	
357	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	194	 	
358	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
Супер
Сліди замокання, відшарування опорядження	  л	38,8	 	
359	Очищення поверхонь щітками	  м2	4	 	
360	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	4	 	
361	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	0,8	 	
362	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	4	 	
363	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2	  м2	4	 	
 	Вiддiл 3. СЕКЦІЯ 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ФАСАДИ	 	 	 	
 	
Сколи, відшарування бетону, оголення і корозія арматури 	 	 	 	
364	Очищення поверхонь щітками	  м2	8	 	
365	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	8	 	
366	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	1,6	 	
367	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	8	 	
368	Інгібітор корозії арматури	  л	1,6	 	
369	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа
до 5 м2, товщина шару 20 мм	  м2	8	 	
370	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з люльок цеметно-вапняним розчином, площа до
5 м2
Сліди замокання, відшарування опорядження	  м2	8	 	
371	Очищення поверхонь щітками	  м2	5	 	
372	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	5	 	
373	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
Супер
Випадіння швів замонолічення	  л	1	 	
374	Очищення поверхонь щітками	  м2	2	 	
375	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	2	 	
376	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	0,4	 	
377	Герметизація мастикою вертикальних швів	  м шва	80	 	
378	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
пружними прокладками	  м шва	80	 	
 	Роздiл 2. Внутрішні приміщення	 	 	 	
 	
Тріщини в стиках між конструкціями, випадіння матеріалу заповнення швів 	 	 	 	
379	Очищення поверхонь щітками
	  м2	20,675	 	
1	2	3	4	5	
380	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
цементним розчином
Тріщини на ділянках конструкцій	  м шва	823	 	
381	Очищення поверхонь щітками	  м2	7,05	 	
382	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	7,05	 	
383	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	1,4	 	
384	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
цементним розчином
Сліди замокання, відшарування опорядження	  м шва	235	 	
385	Очищення поверхонь щітками	  м2	22	 	
386	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	22	 	
387	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	4,4	 	
388	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	22	 	
389	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2
Сколи, відшарування бетону, оголення і корозія арматури	  м2	22	 	
390	Очищення поверхонь щітками	  м2	3	 	
391	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	3	 	
392	Грунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17
супер	  л	0,6	 	
393	Протравлення нейтралізуючим розчином	  м2	3	 	
394	Інгібітор корозії арматури	  л	0,6	 	
395	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	3	 	
396	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2	  м2	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Автоматизація
сигналізації концентрації газу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
397	Установлення приладiв для аналiзу фiзико-хiмiчного
складу речовини, категорiя складностi приладiв 2	  комплект	1	 	
398	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг (0,005)	  шт	5	 	
399	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	103	 	
400	Труба сталева з крiпленням накладними скобами у
вибухонебезпечних i пожежонебезпечних примiщеннях,
дiаметр до 25 мм	  м	230	 	
401	Провiд перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2	  м	240	 	
402	Кожен наступний провiд одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених
трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2	  м	10	 	
 	Роздiл 2. Матеріали, що не враховані нормами	 	 	 	
 	 	 	 	 	
403	Кабель КВВГЕнг-LS перерізом 4х1.0 мм2	  м	240	 	
404	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стiнки 1,6 мм	  м	230	 	
405	Коробка розгалуджувальна, ПК-10	  шт	20	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Локальний кошторис
на придбання устаткування сигналізації концентрації газу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
406	Блок управління Варта 1-03.14, ИТЕМ.621174.001	  шт	1	 	
407	Датчик ДМ-14 (датчик СН4), ИТЕМ.413433.001-02	  шт	5	 	
1	2	3	4	5	
408	Сигналізатор світлозвуковий, Сержант	  шт	2	 	
409	Сигналізатор звуковий, Сирена С-03	  шт	2	 	
410	Сигналізатор загазованості СГБ-1-5	  шт	99	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Система господарсько-
питного водопостачання. Система господарсько-
побутової каналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система господарсько-питного
водопостачання В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
411	Прокладання по стінах будівель і в каналах труб
чавунних напірних розтрубних діаметром  до 100 мм	  м	25	 	
412	Труби чавуннi ВЧШГ розтрубна ду 100	  м	25,25	 	
413	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	  шт	1	 	
414	Засувка клинова коротка зі штурвалом ду 100мм PN10	  шт	1	 	
415	Кран кульовий метелик 1/2"	  шт	13	 	
416	Кран кульовий метелик 3/4"	  шт	45	 	
417	Кран кульовий метелик 1"	  шт	11	 	
418	Регулятори тиску DO4FS-1/2A " Після себе" Honeywell, d
15	  шт	66	 	
419	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	66	 	
420	Манометр технічний, центральним підключенням PN16	  шт	66	 	
421	Кран шаровий зі спуском ду15 1/2	  шт	66	 	
422	Установлення кранів поливальних мм	  шт	2	 	
423	Голівка з'єднувальна цапкова d 25	  шт	2	 	
424	Рукав гумо-тканинний d 25	  м	70	 	
425	Вентилі запірні, діаметр 25 мм
ЛІЧИЛЬНИК ХОЛОДНОЇ ВОДИ JS1.6-02 Smart c+ (Aator)	  шт	2	 	
426	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	99	 	
427	Лічильник холодної води JS 1,6-02 Smart C+ (Apator), d15	  шт	99	 	
428	Сгон, d15	  шт	198	 	
429	Муфта латунна 1/2	  шт	198	 	
430	Контргайка d15	  шт	198	 	
431	Кран кульовий метелик 1/2"	  шт	99	 	
432	Клапан зворотній 1/2"	  шт	99	 	
433	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	50	 	
434	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм,
товщина стінки 2,8 мм	  м	50	 	
435	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	68	 	
436	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм	  м	68	 	
437	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	15	 	
438	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм,
товщина стінки 3,2 мм	  м	15	 	
439	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	65	 	
440	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,
оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стiнки 3,2 мм	  м	65	 	
441	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	440	 	
442	Труби полiетиленовi для подачi води Heat Pex PN-10
дiаметр 16х2,2 мм (1001160) Секція №1	  м	290	 	
443	Труби полiетиленовi для подачi води Heat Pex  PN-10
дiаметр 20х2,8 мм (1001200)	  м	150	 	
1	2	3	4	5	
444	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	363	 	
445	Труба ППР PN16, клас 1 ду 32х3,6	  м	363	 	
446	Кутник 90 (латунь) d16хd16 мм	  шт	90	 	
447	Кутник з внутрішньою різьбою d20х1/2 мм	  шт	45	 	
448	Кутник настінний (водорозетка) ду 16хRp1/2	  шт	335	 	
449	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь)
d16хd16хd16	  шт	90	 	
450	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь)
d20хd20хd20	  шт	45	 	
451	Гільза для запресовки ду16 латунь	  шт	786	 	
452	Гільза для запресовки ду20 латунь	  шт	180	 	
453	Ніпель d 15	  шт	45	 	
454	Подвійний Z-кронштейн (75/150)	  шт	335	 	
455	Кутик з зовнішньою різьбою ЗР-ЗР d15 мм	  шт	335	 	
456	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	148	 	
457	Ізоляція трубопроводів ду40х3,2	  м	65	 	
458	Ізоляція трубопроводів ду32х3,2	  м	15	 	
459	Ізоляція трубопроводів ду25х3,2	  м	68	 	
460	Стрічка-скотч для ізоляціі 48 45 (сіра)	  шт	30	 	
461	Труба захисна гофрована d 20	  м	150	 	
462	Труба захисна гофрована d 16
Монтажна вставка l=400 мм із стальної труби у комплекті	  м	290	 	
463	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	18	 	
464	Труба Ц-Р-15х2,8, ГОСТ 3262-75	  м	18	 	
465	Муфта латунна 1/2	  шт	90	 	
466	Хомут із шурупом діам. 32 мм	  шт	99	 	
467	Дюбель розпірний М 10х40	  шт	99	 	
468	Різьбовий стержень М10, l=1000	  шт	99	 	
 	Роздiл 2. Cистема гарячого водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
469	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	210	 	
470	Труби полiетиленовi для подачi води Heat Pex PN 10 з
антифузійним захисним шаром дiаметр 16х2,2 мм	  м	210	 	
471	Кутик з зовнішньою різьбою ЗР-ЗР d15 мм	  шт	672	 	
472	Кутник з внутрішньою різьбою d16х1/2 мм	  шт	90	 	
473	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь)
d16хd16хd16	  шт	90	 	
474	Коліно настінне (водорозетка) AQUAPEX d 16 х Rp 1/2"	  шт	12	 	
475	Гільза для запресовки ду16 латунь	  шт	570	 	
476	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	  компл.	45	 	
477	Водонагрівач електричний 50л, Comfee CLW50	  шт	45	 	
478	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	210	 	
479	Ізоляція для труб K-FLEX 09x018-2 РЕ RED	  м	210	 	
 	Роздiл 3. Система господарсько-побутової каналізації К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
480	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	45	 	
481	Керамічний компактний унітаз з полицею із косим та з
керамічним зливним бачком "Компакт"	  шт	45	 	
482	Гнучка труба для унітазу 500мм	  шт	45	 	
483	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	45	 	
484	Умивальник President 55 з отвором для арматури	  шт	45	 	
485	Змішувач Triton для умивальника 1/2"	  шт	45	 	
486	Установлення раковин	  компл.	45	 	
487	Умивальник меблевий COMO 40 з отвором для арматури	  шт	45	 	
488	Змішувач Nico для умивальника	  шт	45	 	
1	2	3	4	5	
489	Сифон для мийки Ани 1 1/2" литий з гофрою 40/50, D70	  шт	90	 	
490	Установлення ванн купальних стальних	  компл.	45	 	
491	Ванна BLB 170х70 Е	  шт	45	 	
492	Ніжки BLB APMSTDBL1	  шт	45	 	
493	Сифон для ванни низької з металевим ланцюжком	  шт	45	 	
494	Змішувач для ванни Nico, з душовим шлангом та лійкою	  шт	45	 	
495	Установлення мийок на одне відділення	  компл.	45	 	
496	Кухонна мийка RON 610-41 Germany (вкл.вент 3 1/2"
+сиф)	  шт	45	 	
497	Змішувач Nico, для умивальника, настінний монтаж	  шт	45	 	
498	Кріплення умивальника до стіни (з ексцентриками і
болтами 8х140мм)	  шт	45	 	
499	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	135	 	
500	Труби полiпропиленовi каналізаційні, зовнiшнiй дiаметр
50 мм	  м	135	 	
501	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	255	 	
502	Труби полiпропиленовi каналізаційні, зовнiшнiй дiаметр
110 мм	  м	250	 	
503	Труби полiпропиленовi каналізаційні, зовнiшнiй дiаметр
160 мм	  м	5	 	
504	Відвід ППР, d50/45	  шт	198	 	
505	Трійник ППР, d50/45	  шт	198	 	
506	Трійник ППР, d160х110/45	  шт	2	 	
507	Трійник ППР, d110/45	  шт	99	 	
508	Трійник ППР, d110х110/45	  шт	56	 	
509	Хрестовина каналiзацiйна 45о. d110/50	  шт	99	 	
510	Перехiдник до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену d
110х50	  шт	99	 	
511	Заглушка ППР, d110	  шт	27	 	
512	Заглушка ППР, d160	  шт	2	 	
513	Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену d110	  шт	44	 	
514	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	60	 	
515	Протипожежна манжета d110	  шт	121	 	
 	Роздiл 4. Система внутрішніх водостоків К2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
516	Установлення воронок водостічних	  шт	36	 	
517	Воронка водостічна d 100, HL-62	  шт	36	 	
518	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
безшовних труб діаметром 100 мм	  м	100	 	
519	Труби сталевi емальовані, ду 108х3,5 (d 100 мм)	  м	100	 	
520	Компенсаційний патрубок для внутрішньої каналізації D
110	  шт	36	 	
521	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	30	 	
522	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм шнурами
мінераловатними, товщина ізоляційного шару 100 мм	  м	38	 	
523	Мінеральний утеплювач Isover Eko 100мм	  м2	24	 	
524	Пароізоляційна мембрана	  м2	28	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на ГПВ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ГПВ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
525	Установлення побутових газових плит
чотирикомфоркових	  шт	99	 	
526	Шланг для газу Стандарт НЖ 1/2 ВВ L-1500мм
(G1FF150)	  шт	99	 	
527	Кран кульовий муфт. газовий 3/4, PN16( VT.272.N.05)	  шт	11	 	
528	Кран кульовий муфт. газовий 1/2, PN16( VT.272.N.05)	  шт	198	 	
529	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
530	Кран кульовий приварний газовий діам. 40 мм, PN016(
11c37n)	  шт	1	 	
1	2	3	4	5	
531	Установлення квартирного газового лічильника на
існуючому газопроводі	  шт	99	 	
532	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	66	 	
533	Труби сталеві водогазопроводні звичайні  діаметр 15х2,
5мм	  м	66	 	
534	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	341	 	
535	Труби сталеві водогазопроводні звичайні  діаметр 25х3,
2мм	  м	341	 	
536	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	147	 	
537	Труби сталеві водогазопроводні звичайні  діаметр 40х3,
5мм	  м	147	 	
538	Відведення 90-1-48,3х5	  шт	30	 	
539	Опора УКГ 15, Кріплення газопроводу до стін Dу 15-100
мм	  шт	375	 	
540	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сріблистою	  м2	108	 	
541	Фарба БТ-177, срібляста	  т	0,00972	 	
542	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021	  м2	108	 	
543	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	  т	0,0108	 	
544	Труба поліетіленова для футлярів DN50х4,6	  м	34,5	 	
545	Згін 3/4	  шт	11	 	
546	Муфта 3/4	  шт	11	 	
 	Роздiл 2. Вузол обліку тепла житлового будинку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
547	Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до
5 кг	  шт	1	 	
548	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм	  шт	1	 	
549	Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 50 мм	  шт	1	 	
550	Кран кульовий муфтовий DN25, PN=16	  шт	2	 	
 551	Кран кульовий для манометра з випуском повітря
DN=15, PN=16	  шт	6	 	
552	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	4	 	
553	Кран кульовий сталевий фланцевий DN=80 PN=16
VEXVE	  шт	2	 	
554	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	  шт	2	 	
555	Фільтр сітчастий фланцевийDN=80, PN=16 T. I. S service
(Італія) G032	  шт	2	 	
556	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	6	 	
557	Манометр показний ДМ-05100-0-1,0МПа-1,5
"Склоприбор"	  шт	6	 	
558	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	2	 	
559	Термометр ТТЖ-М вик.1п 6(0-200град)-1-240/66
"Склоприбор"	  шт	2	 	
560	Оправа захисна для термометра пряма ОТП 2П 265/100
М27х2 "Склоприбор"	  шт	2	 	
561	Бабишка шестигранна для манометрів М20х1,5	  шт	6	 	
 	Локальний кошторис 02-01-011 на Локальний кошторис
на придбання устаткування системи газопостачання.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
562	Плита газова DAHATI 2000-07S	  шт	99	 	
563	Лічильник газовий мембранний RS/2001-2P G-0.016-6
м3/год, ліве підключення (G4 SAMGAZ 014-023)	  шт	44	 	
1	2	3	4	5	
564	Лічильник газовий мембранний RS/2001-2P G-0.016-6
м3/год, праве підключення (G4 SAMGAZ 014-023)	  шт	55	 	
565	Комплект теплолічильника СВТУ-11Т(М2),  "СЕМПАЛ"	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-012 на Локальний кошторис
на придбання устаткування  систем електрообладнання
та електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
566	Шафа ввідно-розподільча ВРУ-78(Н)ШМК 100/1400
(ГРЩ1)	  шт	1	 	
567	Лічильник активної електроенергії однофазний NIK 2102-
01.Е2МСТР1	  шт	99	 	
568	Лічильник активної та реактивної електроенергії
трифазний NIK 2303 АРT.1000.МС.11	  шт	4	 	
569	Лічильник електроенергії NIK 2303 AP6T.1000.MC.11
трифазний	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-013 на Електроосвітлення та
електрообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Шафи та щити	 	 	 	
 	 	 	 	 	
570	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1700х1100 мм (ГРЩ1-ГРЩ2)	  шт	1	 	
571	Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i
глибина до 1200х600х500 мм	  шт	18	 	
572	Щит поверхневий суміщений на 3 квартири (ЩC-3-98/3) 
(згідно схеми електричної принципової, креслення У/07-
23ПР-ЕО, арк.4,5)	  шт	9	 	
573	Щит поверхневий суміщений на 2 квартири (ЩC-3-98/2) 
(згідно схеми електричної принципової, креслення У/07-
23ПР-ЕО, арк.6)	  шт	9	 	
574	Щиток квартирний пластиковий модульний навісного
виконання на 24 модулі з ввідним вимикачем
навантаження Ін-25А та апаратами на вихідних лініях	  комплект	72	 	
575	Щиток квартирний пластиковий на 24 модулі. Ін-25А	  шт	18	 	
576	Однофазний автоматичний вимикач на струм Іроз-16А.
Ступінь захисту ІР40	  шт	20	 	
577	Однофазний автоматичний вимикач диференціального 
струму Іроз-20А. Ступінь захисту ІР40	  шт	36	 	
578	Лiчильник однофазний, що установлюється на готовiй
основi	  шт	99	 	
579	Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй
основi	  шт	6	 	
 	Роздiл 2. Світильники	 	 	 	
 	 	 	 	 	
580	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2	  шт	25	 	
581	Cвітильник НПП 1107, LNPPO-1107-1-100-KO1	  шт	1	 	
582	Cвітильник НББ-64-100-019, ІР54 (Селена-32A")	  шт	24	 	
583	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	78	 	
584	Cвітильник ДСП 1304, LDSPO-1304-18-4500-KO ІР65	  шт	2	 	
585	Cвітильник ДБО 5001, LDBOO-5001-18-4000-KO2	  шт	76	 	
586	Монтаж світильників "Вихід" для люмінесцентних ламп
із акум батар.(до 10 годин) з світодіодним модулем	  шт	9	 	
587	Світловий показчик виходу з акумуляторною батареєю,
постійного горіння , "Вихід", ІР20 (ДБО-01ВСП-6-а-104)	  шт	9	 	
588	Монтаж патронів настінних або стельових	  шт	51	 	
589	Патрон стінний керамічний E 27	  шт	12	 	
590	Патрон підвісний керамічний E 27	  шт	39	 	
591	Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до
5 кг	  шт	38	 	
592	Датчик світла. Огляд по горизонту-180град, дальність дії
-12м

	  шт	38	 	
1	2	3	4	5	
 	Роздiл 3. Джерела світла	 	 	 	
 	 	 	 	 	
593	Лампа світлодіодна,  LLE-A60-15-230-30-E27	  шт	19	 	
594	Лампа світлодіодна,  LLE-A60-20-230-30-E27	  шт	54	 	
 	Роздiл 4. Кабельні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
595	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен
площею перерізу до 20 см2	  м	125	 	
596	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	  м3	0,1375	 	
597	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	110	 	
598	Провід напругою до 380в перерізом 1х2,5 мм2 ПВнгд	  м	110	 	
599	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	80	 	
600	Провід напругою до 380в перерізом 1х4 мм2 ПВнгд	  м	80	 	
601	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
кожного наступного проводу одножильного або
багатожильного у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2	  м	940	 	
602	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою
до 380в, у ПВХ оболонці, плаский, перерізом 2х1,5 мм2	  м	290	 	
603	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою
до 380в, у ПВХ оболонці, плаский, перерізом 3х1,5 мм2	  м	650	 	
604	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	  м	900	 	
605	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою
до 380в, у ПВХ оболонці, плаский, перерізом 3х2,5 мм2	  м	900	 	
606	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса
1 м до 2 кг	  м	310	 	
607	П"ятижильний кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнгд 
(Секція №1)	  м	155	 	
608	П"ятижильний кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнгд
(Секція №2)	  м	155	 	
609	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	366,28	 	
610	Двожильний кабель перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд	  м	3	 	
611	Трижильний кабель з перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд	  м	0,28	 	
612	Двожильний кабель з перерізом 2х1,5мм2 FLAME-X
950(N)HXH FE 180/E30	  м	3	 	
613	Трижильний кабель з перерізом 3х1,5 мм2 FLAME-X950
(N)HXH FE 180/E30	  м	360	 	
614	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	237	 	
615	Двожильний кабель перерізом 2х4 мм2 ВВГнгд	  м	5	 	
616	Трижильний кабель з перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	  м	5	 	
617	Трижильний кабель з перерізом 3х6 мм2 ВВГнгд	  м	200	 	
618	Трижильний кабель з перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд	  м	27	 	
619	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 50 мм (Секція №1)	  м	40	 	
620	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 50 мм (Секція №2)	  м	40	 	
621	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 32 мм	  м	23	 	
622	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм	  м	260	 	
623	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	30	 	
1	2	3	4	5	
624	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 40 (Секція №1)	  м	45	 	
625	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 40 (Секція №2)	  м	45	 	
626	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 25	  м	260	 	
627	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 32	  м	23	 	
628	Труба захисна гофрована  d 16	  м	30	 	
 	Роздiл 5. Електроустановочні та електромонтажні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
629	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	21	 	
630	Вимикач  одноклавішний для прихованої установки
250В, 16А, ІР20	  шт	21	 	
631	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	57	 	
632	Вимикач двоклавішний для прихованої установки 250В,
16А, ІР20	  шт	57	 	
633	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	183	 	
634	Розетка із заземленням для прихованої установки із
захистним пристосуванням 250В, 10А, ІР20	  шт	24	 	
635	Розетка із заземленням подвійна для прихованої
установки  із захисним пристосуванням 250В, 10/16А,
ІР20	  шт	111	 	
636	Розетка із заземленням для прихованої установки з
кришкою 250В, 16А, ІР44	  шт	12	 	
637	Розетка із заземленням одинарна для прихованої
установки 250В, 16А, ІР44	  шт	36	 	
638	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	  шт	4	 	
639	Розетка із заземленням для відкритої установки 250В,
16А, ІР20	  шт	2	 	
640	Розетка із заземленням для відкритої установки 250В,16
А, IP44	  шт	2	 	
641	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	14	 	
642	Вимикач (універсальний) одноклавішний для зовнішньої
установки  250В, 16А, IP 44	  шт	2	 	
643	Вимикач однотактовий 16А/250В з клавішею зі знаком
"Дзвоник", IР20	  шт	12	 	
644	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	  компл	12	 	
645	Дзвінок	  шт	12	 	
646	Коробка відгалужувальна КОР-73; У1,5	  шт	135	 	
647	Колодки клемні 3-х полюсна	  шт	39	 	
648	Колодки клемні 4-х полюсна	  шт	21	 	
649	Коробка відгалужувальна ПК-10	  шт	10	 	
 	Роздiл 6. Cистема зрівнювання потенціалів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
650	Труба полiетиленова по основi пiдлоги, дiаметр до 25 мм	  м	100	 	
651	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2	  м	8	 	
652	Сталь штабова 40х4	  т	0,01008	 	
653	Кришки до коробки пластикової діам 76мм.	  шт	12	 	
654	Клемні коробки на 6 клем(отворів)	  шт	12	 	
655	Труба захисна гофрована  d 16	  м	230	 	
656	Труба захисна гофрована  d 20	  м	800	 	
657	Труба захисна гофрована  d 25	  м	180	 	
 	Роздiл 7. Заземлення та блискавозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
658	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група грунтів 2	  м3	35,7	 	
659	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
грунтів 1	  м3	35,6	 	
660	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16
мм []	  шт	11	 	
661	Сталь кругла d16, l=3м	  т	0,052	 	
662	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,
перерiз 160 мм2 []	  м	187	 	
1	2	3	4	5	
663	Сталь штабова 40х4 мм	  т	0,221	 	
664	Сталь кутова 50х50 мм	  т	0,034	 	
665	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої сталi дiаметром 8 мм	  м	250	 	
666	Оцинкована кругла сталь, діаметром 8мм	  м	250	 	
667	Пластиковий тримач DKC ND2114.1	  шт	252	 	
668	Універсальний з'єднувач дроту d8мм, сталь гарячого
цинкування, NG3103, ДКС	  шт	45	 	
669	Фасадний тримач блискавковідводу DKC ND2304ZC	  шт	242	 	
670	Оцинкований сталевий дріт, діаметром 8мм	  м	735	 	
671	Хрестовий з'єднувач оцинкованого сталевий дріт з
штабою з розділюючою пластиною NG 3102ZC	  шт	11	 	
672	З'єднувач вертикального електроду заземлення з
штабою NG3126	  шт	11	 	
 	Локальний кошторис 02-01-014 на Система опалення.
(Секція №1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
673	Установлення радіаторів стальних	  кВт	229,298	 	
674	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 300x700 мм бокове
підключення	  шт	16	 	
675	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x700 мм, бокове
підключення	  шт	40	 	
676	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x900 мм, бокове
підключення	  шт	86	 	
677	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x1000 мм, бокове
підключення	  шт	14	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
678	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	149	 	
679	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	265,1	 	
680	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	336,7	 	
681	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою
фольгою PPR 20 х 3,4 PN25	  м	149	 	
682	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою
фольгою PPR 25 х 4,2 PN25	  м	265,1	 	
683	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою
фольгою PPR 40 х 6,7 PN25	  м	336,7	 	
684	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	  м	39,1	 	
685	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	  м	15,5	 	
686	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi  дiаметр 50 мм,
товщина стiнки 3,5 мм	  м	39,1	 	
687	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi,  дiаметр 65
мм, товщина стiнки 3,5 мм	  м	15,5	 	
688	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	2,3	 	
689	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	19,9	 	
690	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	21,2	 	
691	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	88	 	
692	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	21,3	 	
1	2	3	4	5	
693	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм,
товщина стінки 2,8 мм	  м	2,3	 	
694	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стінки 2,8 мм	  м	19,9	 	
695	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм	  м	21,2	 	
696	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм,
товщина стінки 3,2 мм	  м	88	 	
697	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стінки 3,5 мм	  м	21,3	 	
 	Роздiл 3. Арматура трубопроводів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
698	Установлення кранів повітряних	  комплект	15	 	
699	Автоматичний повітровідвідник, 1/2	  шт.	15	 	
700	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	6	 	
701	Автоматичний балансувальний клапан DN020( AB-QM
20) 003Z1213	  шт	6	 	
702	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	2	 	
703	Кран кульовий сталевий фланцевий, d 65, Breeze 11с41n	  шт	2	 	
704	Кран шаровий (муфтовий) 3Р-ВР, G1/2	  шт	87	 	
705	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В
DN20	  шт	52	 	
706	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В
DN25	  шт	4	 	
707	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В,
11/4	  шт	5	 	
708	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4 В-В	  шт	100	 	
709	Дросель зворотнього потоку RTD-CВ DN 15	  шт	50	 	
710	Кран для манометра трьохходовий (кран під манометр)
DN15 РN16 внутр G1/2 зовн. G1/2	  шт	3	 	
711	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	2	 	
712	Термометр Cewal ?63 0/120°С 5 см фронтальний	  шт	2	 	
713	Монтаж радіаторних терморегуляторів	  комплект	56	 	
714	Термостатична головка Danfoss RA 2991
	  шт	56	 	
715	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	218	 	
 	Роздiл 4. З'єднувальні деталі трубопроводів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
716	Направляючий відвід 45град із ПП, 20	  шт	168	 	
717	Направляючий відвід 90град із ПП, 40	  шт	210	 	
718	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду15	  шт	2	 	
719	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду20	  шт	13	 	
720	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду25	  шт	18	 	
721	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду32	  шт	20	 	
722	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду50	  шт	2	 	
723	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду65	  шт	7	 	
724	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG1/2 РРR	  шт	15	 	
725	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG3/4 РРR	  шт	2	 	
1	2	3	4	5	
726	Муфта комбінована із ПП з зовнішньою різьбою 20хG1/2
РРR	  шт	314	 	
727	Муфта комбінована із ПП з зовнішньою різьбою 25хG1/2
РРR	  шт	200	 	
728	Муфта комбінована із ПП з зовнішньою різьбою 25хG3/4
РРR	  шт	4	 	
729	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 25х20	  шт	1	 	
730	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х20	  шт	200	 	
731	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х25	  шт	200	 	
732	Перехід сталевий ексцентричний Ду40х32	  шт	1	 	
733	Перехід сталевий ексцентричний Ду50х40	  шт	4	 	
734	Перехід сталевий концентричний Ду20х15	  шт	2	 	
735	Перехід сталевий концентричний Ду25х20	  шт	8	 	
736	Перехід сталевий концентричний Ду32х20	  шт	1	 	
737	Перехід сталевий концентричний Ду32х25	  шт	2	 	
738	Перехід сталевий концентричний Ду40х32	  шт	3	 	
739	Перехід сталевий концентричний Ду65х50	  шт	2	 	
740	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20	  шт	10	 	
741	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	  шт	72	 	
742	Трійник перехідний із ПП, 40х20х40	  шт	10	 	
743	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20	  шт	30	 	
744	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40	  шт	200	 	
745	Трійник сталевий перехідний ду25х15	  шт	6	 	
746	Трійник сталевий перехідний ду32х15	  шт	4	 	
747	Трійник сталевий перехідний ду32х25	  шт	2	 	
748	Трійник сталевий перехідний ду40х25	  шт	2	 	
749	Трійник сталевий перехідний ду40х32	  шт	1	 	
750	Трійник сталевий перехідний ду65х50	  шт	2	 	
751	Трійник сталевий рівнопрохідний ду32	  шт	2	 	
 	Роздiл 5. Матеріали ізоляціі трубопроводів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
752	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
[циліндрами][напівциліндрами]	  м	291	 	
753	Теплоізоляція з мінеральної вати б=20мм для ду20	  м	24	 	
754	Теплоізоляція з мінеральної вати б=20мм для ду25	  м	26	 	
755	Теплоізоляція з мінеральної вати б=30мм для ду32	  м	144	 	
756	Теплоізоляція з мінеральної вати б=30мм для ду40	  м	26	 	
757	Теплоізоляція з мінеральної вати б=50мм для ду50	  м	52	 	
758	Теплоізоляція з мінеральної вати б=50мм для ду65	  м	19	 	
759	Хомут ду20мм	  шт	14	 	
760	Хомут ду25мм	  шт	2	 	
761	Хомут ду32мм	  шт	15	 	
762	Хомут ду40мм	  шт	6	 	
763	Хомут ду50мм	  шт	9	 	
764	Хомут ду65мм	  шт	2	 	
765	Шпилька М8	  м	54,2	 	
766	Профіль Т20	  м	10,7	 	
767	Притискна скоба ду25	  шт	16	 	
768	Притискна скоба ду32	  шт	28	 	
769	Притискна скоба ду40	  шт	8	 	
770	Притискна скоба ду50	  шт	20	 	
 	Роздiл 6. Дренаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
771	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 40 мм	  м	145	 	
772	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ
893662019 Ду 32х3,2	  м	105	 	
773	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ
893662019 Ду 25х3,2	  м	40	 	
 	Локальний кошторис 02-01-015 на Локальний кошторис
на придбання устаткування системи опалення.  Секція
№1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
774	Ручний балансувальний клапан Danfoss MSV-BD 15,
DN15 (003Z4001)	  шт	2	 	
1	2	3	4	5	
775	Ручний  балансувальний клапан Danfoss MSV-BD20,
DN20 (003Z4002)	  шт	4	 	
776	Радіаторний клапан Dantos RA-G 15 термостатичний
прямий (для однотрубних систем) 013G1675 (RA-G-П-
15)	  шт	100	 	
777	Клапан запірний радіаторний прямий G1/2 Danfos RLV-
П-15	  шт	56	 	
778	Клапан терморегулятора прямий G1/2 Danfos RА-DV-П15	  шт	56	 	
 	Локальний кошторис 02-01-016 на Система опалення
(Секція №2)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
779	Установлення радіаторів стальних	  кВт	226,402	 	
780	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 300x700 мм бокове
підключення	  шт	16	 	
781	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x700 мм, бокове
підключення	  шт	48	 	
782	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x900 мм, бокове
підключення	  шт	78	 	
783	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x1000 мм, бокове
підключення	  шт	14	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
784	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	288,3	 	
785	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	424	 	
786	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	733,1	 	
787	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою
фольгою PPR 20 х 3,4 PN25	  м	288,3	 	
788	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою
фольгою PPR 25 х 4,2 PN25	  м	424	 	
789	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою
фольгою PPR 40 х 6,7 PN25	  м	733,1	 	
790	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	  м	91,4	 	
791	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	  м	26	 	
792	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	  м	4,1	 	
793	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм	  м	1,8	 	
794	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi  дiаметр 50 мм,
товщина стiнки 3,5 мм	  м	91,4	 	
795	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi,  дiаметр 65
мм, товщина стiнки 3,5 мм	  м	26	 	
796	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi,  дiаметр 80
мм, товщина стiнки 3,5 мм	  м	4,1	 	
797	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi,  дiаметр 125
мм, товщина стiнки 4 мм	  м	1,8	 	
798	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	4,1	 	
799	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	41	 	
800	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	55,6	 	
801	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	147,2	 	
1	2	3	4	5	
802	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	43,2	 	
803	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм,
товщина стінки 2,8 мм	  м	4,1	 	
804	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стінки 2,8 мм	  м	41	 	
805	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм	  м	55,6	 	
806	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм,
товщина стінки 3,2 мм	  м	147,2	 	
807	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стінки 3,5 мм	  м	43,2	 	
 	Роздiл 3. Арматура трубопроводів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
808	Установлення кранів повітряних	  комплект	12	 	
809	Автоматичний повітровідвідник, 1/2	  шт.	12	 	
810	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	5	 	
811	Автоматичний балансувальний клапан DN020( AB-QM
20) 003Z1213	  шт	5	 	
812	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	2	 	
813	Кран кульовий сталевий фланцевий, d 65, Breeze 11с41n	  шт	2	 	
814	Кран шаровий (муфтовий) 3Р-ВР, G1/2	  шт	92	 	
815	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В
DN20	  шт	64	 	
816	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В
DN25	  шт	2	 	
817	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В,
11/4	  шт	6	 	
818	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4 В-В	  шт	120	 	
819	Дросель зворотнього потоку RTD-CВ DN 15	  шт	60	 	
820	Кран для манометра трьохходовий (кран під манометр)
DN15 РN16 внутр G1/2 зовн. G1/2	  шт	5	 	
821	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	6	 	
822	Термометр Cewal ?63 0/120°С 5 см фронтальний	  шт	4	 	
823	Манометр	  шт	2	 	
824	Монтаж радіаторних терморегуляторів	  комплект	36	 	
825	Термостатична головка Danfoss RA 2991	  шт	36	 	
826	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	198	 	
 	Роздiл 4. З'єднувальні деталі трубопроводів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
827	Направляючий відвід 45град із ПП, 20	  шт	108	 	
828	Направляючий відвід 90град із ПП, 40	  шт	252	 	
829	Відвід 45град сталевий крутовигнутий безшовн ду 50	  шт	3	 	
830	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду15	  шт	2	 	
831	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду20	  шт	14	 	
832	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду25	  шт	22	 	
833	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду32	  шт	19	 	
834	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду50	  шт	2	 	
835	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду65	  шт	4	 	
1	2	3	4	5	
836	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду80	  шт	4	 	
837	Заглушка сталева еліптична ду 125	  шт	2	 	
838	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG1/2 РРR	  шт	12	 	
839	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG3/4 РРR	  шт	2	 	
840	Муфта комбінована із ПП з зовнішньою різьбою 20хG1/2
РРR	  шт	314	 	
841	Муфта комбінована із ПП з зовнішньою різьбою 25хG1/2
РРR	  шт	240	 	
842	Муфта комбінована із ПП з зовнішньою різьбою 25хG3/4
РРR	  шт	2	 	
843	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 25х20	  шт	1	 	
844	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х20	  шт	240	 	
845	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х25	  шт	240	 	
846	Перехід сталевий ексцентричний Ду40х32	  шт	3	 	
847	Перехід сталевий ексцентричний Ду40х25	  шт	1	 	
848	Перехід сталевий ексцентричний Ду25х20	  шт	4	 	
849	Перехід сталевий концентричний Ду20х15	  шт	2	 	
850	Перехід сталевий концентричний Ду25х20	  шт	7	 	
851	Перехід сталевий концентричний Ду32х25	  шт	2	 	
852	Перехід сталевий концентричний Ду50х40	  шт	4	 	
853	Перехід сталевий концентричний Ду65х50	  шт	2	 	
854	Перехід сталевий концентричний Ду125х80	  шт	2	 	
855	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20	  шт	6	 	
856	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	  шт	36	 	
857	Трійник перехідний із ПП, 40х20х40	  шт	6	 	
858	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20	  шт	30	 	
859	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40	  шт	240	 	
860	Трійник сталевий перехідний ду25х15	  шт	4	 	
861	Трійник сталевий перехідний ду32х15	  шт	3	 	
862	Трійник сталевий перехідний ду32х25	  шт	1	 	
863	Трійник сталевий перехідний ду40х25	  шт	1	 	
864	Трійник сталевий перехідний ду40х32	  шт	1	 	
865	Трійник сталевий перехідний ду50х32	  шт	1	 	
866	Трійник сталевий перехідний ду65х50	  шт	2	 	
867	Трійник сталевий рівнопрохідний ду32	  шт	1	 	
868	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	2	 	
869	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	  шт	2	 	
 	Роздiл 5. Матеріали ізоляціі трубопроводів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
870	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
[циліндрами][напівциліндрами]	  м	490	 	
871	Теплоізоляція з мінеральної вати б=20мм для ду15	  м	1	 	
872	Теплоізоляція з мінеральної вати б=20мм для ду20	  м	49	 	
873	Теплоізоляція з мінеральної вати б=20мм для ду25	  м	67	 	
874	Теплоізоляція з мінеральної вати б=30мм для ду32	  м	176	 	
875	Теплоізоляція з мінеральної вати б=30мм для ду40	  м	48	 	
876	Теплоізоляція з мінеральної вати б=50мм для ду50	  м	110	 	
877	Теплоізоляція з мінеральної вати б=50мм для ду65	  м	31	 	
878	Теплоізоляція з мінеральної вати б=50мм для ду80	  м	5	 	
879	Теплоізоляція з мінеральної вати б=50мм для ду125	  м	3	 	
880	Притискна скоба ду25	  шт	8	 	
881	Притискна скоба ду32	  шт	22	 	
882	Притискна скоба ду40	  шт	8	 	
883	Притискна скоба ду50	  шт	30	 	
884	Хомут ду20мм	  шт	14	 	
885	Хомут ду25мм	  шт	8	 	
886	Хомут ду32мм	  шт	4	 	
887	Хомут ду40мм	  шт	6	 	
888	Хомут ду50мм	  шт	4	 	
889	Хомут ду65мм	  шт	4	 	
890	Шпилька М8	  м	55,9	 	
891	Профіль Т20	  м	9,9	 	
1	2	3	4	5	
 	Роздiл 6. Дренаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
892	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	2	 	
893	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і
електрозварних труб діаметром до 40 мм	  м	124	 	
894	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ
893662019 Ду 25х3,2	  м	40	 	
895	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ
893662019 Ду 32х3,2	  м	84	 	
 	Локальний кошторис 02-01-017 на Локальний кошторис
на придбання устаткування системи опалення.  Секція
№2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
896	Ручний балансувальний клапан Danfoss MSV-BD 15,
DN15 (003Z4001)	  шт	2	 	
897	Ручний  балансувальний клапан Danfoss MSV-BD20,
DN20 (003Z4002)	  шт	4	 	
898	Радіаторний клапан Dantos RA-G 15 термостатичний
прямий (для однотрубних систем) 013G1675 (RA-G-П-
15)	  шт	120	 	
899	Клапан запірний радіаторний прямий G1/2 Danfos RLV-
П-15	  шт	36	 	
900	Клапан терморегулятора прямий G1/2 Danfos RА-DV-П15	  шт	36	 	
901	Насос дренажний Wilo-Drain TMW 32/8	  шт	2	 	

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».

Вартість устаткування не повинна перевищувати 1 956 727,00 грн без ПДВ.

Крім того сума коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляціними процесами на устаткування – не більше 400 542,00 грн. (без урахування ПДВ). 

Сума прямих будівельних витрат не повинна перевищувати 44 411 232,00 грн. без ПДВ.

Кошти  на  покриття  ризиків на будівельні роботи в розмірі не більше  799 402,00 грн.(без урахування ПДВ) та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляціними процесами: на будівельні роботи в розмірі не більше 7 502 537,00 грн. (без урахування ПДВ)