**Додаток 2**

до тендерної документації

* **Після змін від 06.02.2023р., викладено у новій редакції Додаток 2 Тендерної Документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од. вим.** | **Кіль-ть** | **Країна-виробник товару** | **Технічні характеристики** |
|  | Олива моторна 10 W-30 для дизельних двигунів  з турбонадувом.  API CI-4/SL ACEA E7 ,  5 л | шт | 4 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива моторна 5 W-30 для легкових автомобілів та фургонів, мікроавтобусів для дизельних двигунів  з турбонадувом.  **ACEA A5/B5, API SL/CF (нова редакція),** 4 л | шт | 7 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива моторна  15 W-40  для дизельних двигунів  з турбонадувом.  API CI-4/SL СН-4/SJ, ACEA E7 , 5л | шт. | 70 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива напівсинтетична моторна  10  W-40  для дизельних двигунів  з турбонадувом.  API CI-4/SL ACEA E7 ,  5 л | шт | 20 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива напівсинтетична моторна  10  W-40 для бензинових генераторів  API SG,SH,SJ/CF; ACEA A3-02/B3-02 , 1 л. | шт | 5 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива моторна для автотракторних дизелів  М-10Г2к,  SAF 30, АРІ: СС, 20 л. | шт. | 40 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива трансмісійна ТАД-17і, 10л | шт. | 10 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива трансмісійна НІГРОЛ-Л, SAE 140,  10л | шт. | 5 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Мастило Літол – 24,  4 кг/5л | шт. | 10 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Мастило Солідол,  9кг / 10 л. | шт | 6 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Гальмівна рідина DOT-4,  1 л | шт. | 15 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Графітне мастило,  1 л | шт. | 3 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Оливи для гідравлічних систем МГЕ 46 В,  Hydro ISO 46,  20 л | шт | 15 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Мастило універсальне (проникне) WD-40,  400 мл. | шт. | 10 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива моторна 2 Т (ТС) для бензинових двигунів,  1 л. | шт | 5 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |
|  | Олива для двотактних двигунів STIHL НР,  1л | шт. | 50 | Обов'язково зазначається учасником | Товар має відповідати діючим ГОСТ, ДСТУ, ТУ,ISO... |

* **Підприємство розглядає інші фасування масел та олив, а саме : Олива моторна для автотракторних дизелів М-10Г2к в фасуванні до 200 л., а інші оливи та масла в фасуванні від 1 л. до 30 л. Щоб в кінцевому результаті не змінився літраж Товару (Нова редакція).**

Моторні оливи. Мінеральні оливи та їх суміші. Оливи для гідравлічних систем та іншого призначення. Трансмісійні мастила. Гальмівні рідини. Антикорозійні оливи повинні відповідати діючим ГОСТам, ДСТУ та ТУ.

- Учасник повинен забезпечити поставку замовленого обсягу Товару, згідно заявок Замовника на територію Замовника (Місце поставки товару: 80001, Львівська обл., Червоноградський район, м. Сокаль, вул. Тартаківська, 90.) впродовж 2023 року.

- Тара в якій буде постачатися Моторні оливи. Мінеральні оливи та їх суміші. Оливи для гідравлічних систем та іншого призначення. Трансмісійні мастила. Гальмівні рідини. Антикорозійні оливи, повинна бути нова та опломбована заводом — виробником (про що надається гарантійний лист учасника підписаний уповноваженою особою, скріплений печаткою (в разі використання).

- На кожну партію поставленого товару учасник має надавати паспорт якості.

- Поставка товару відбувається протягом 5 робочих днів з моменту подачі заявки Покупцем. Така заявка може бути подана будь-якими засобами комунікації.

- Ціна товару повинна включати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

- Якщо учасник пропонує еквівалент товару, він дадатково має надати порівняльну таблицю де порівнює параметри товару передбаченого Додатком №2 та параметри еквіваленту товару, який пропонується учасником.

**Примітки:** У разі, якщо товар представлений на торгах, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови подання документів, висунуті Замовником, пропозиція такого Учасника відхиляється.

*Якщо в тексті тендерної документації або у назві предмету закупівлі, зазначеній у даній тендерній документації є посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, такі найменування товару (послуги) слід читати у редакції : «або еквівалент”, крім* ***Олива для двотактних двигунів STIHL НР, 1л.*** *(тому що наявні на підприємстві бензопили та бензокоси, на які буде використовуватися олива, саме такої марки STIHL ).*