**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***Предмет закупівлі:***

**«код ДК 021-2015 – 44110000-4 - Конструкційні матеріали (Плитка облицювальна для стін та підлоги)»**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва | Характеристика | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Плитка облицювальна на підлогу для внутрішніх робіт**(44111300-4)** | **Сфера застосування –** для внутрішніх робіт**Призначення** - для підлоги**Тип поверхні** – матова або глянець - можливість визначити при замовлені**Ширина** – не менше 600 мм**Товщина** – не менше 8 мм;**Форма** – квадратна **Базовий колір** – бежевий або можливість визначити при замовлені відтінок **Стиль малюнка** – під мармур або під камінь - можливість визначити при замовлені**Клас зносостійкості** - не менше 4**Гатунок** - не нижче 1**Матеріал:** керамогранітПлитка має відповідати **ДСТУ** Плитка повинна бути стійка до хімічного впливу, стійка до злому, ударостійка, стійка до ковзання та мати високу стійкість до стирання | **кв.м.** | **131** |
|  | Плитка облицювальна на підлогу для внутрішніх робіт (стиль малюнка повинен співпадати з малюнком плитки для стін)**(44111300-4)** | **Сфера застосування –** для внутрішніх робіт**Призначення** - для підлоги**Тип поверхні** – матова або глянець - можливість визначити при замовлені**Ширина** – не більше 300 мм**Товщина** – не менше 7 мм;**Форма** – квадратна або прямокутна**Базовий колір** – бежевий **Стиль малюнка** – під мармур або під камінь - можливість визначити при замовлені**Клас зносостійкості** - не менше 4**Гатунок** - не нижче 1Плитка має відповідати **ДСТУ** Плитка повинна бути стійка до хімічного впливу, стійка до злому, ударостійка, стійка до ковзання та мати високу стійкість до стирання | **кв.м.** | **32** |
|  | Плитка облицювальна для стін для внутрішніх робіт (стиль малюнка повинен співпадати з малюнком плитки на підлогу )**(44111300-4)** | **Сфера застосування –** для внутрішніх робіт**Призначення** - для стін**Тип поверхні** – матова чи глянець або можливість визначити при замовлені**Ширина** – не більше 300 мм**Товщина** – не менше 7 мм;**Форма** – квадратна або прямокутна**Базовий колір** – бежевий або сірий **Стиль малюнка** – під мармур або під камінь або можливість визначити при замовлені**Клас зносостійкості** - не менше 4**Гатунок** - не нижче 1Плитка має відповідати **ДСТУ** Плитка повинна бути стійка до хімічного впливу, стійка до злому, ударостійка, стійка до ковзання та мати високу стійкість до стирання | **кв.м.** | **72** |

**1.**Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги. *На підтвердження учасник надає гарантійний лист*.

**2.** Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків повару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким що не був у вжитку мати оригінальну упаковку. Плитка повинна бути з рівним краєм однакового кольору, не пошкоджена. *На підтвердження учасник надає гарантійний лист*.

**3.**Вимоги до тари та упаковки: товар має бути в своїй оригінальній упаковці з заводським маркуванням. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. *На підтвердження учасник надає гарантійний лист*.

**4.**Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам замовника. *Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю відповідності запропонованого товару технічним, кількісним та якісним вимогам із зазначенням повної інформації про товар (виробник, країна-виробник, торгова марка, розміри, кольори, тощо) з додаванням зразків (фотоматеріалів) запропонованої продукції*.

**5.** Товар, що буде поставлятися повинен відповідати нормам та стандартам, що діють на території України на даний вид товару. (*надати у складі пропозиції документ, що підтверджують якість товару, що є предметом закупівлі (наприклад сертифікат якості, технічний паспорт тощо)*

**6.** Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товару **в повному обсязі або окремими партіями (відповідно до замовлення замовника) протягом 1 робочого дня з моменту отримання заявки від замовника** за адресою: **31100, Хмельницька область, м Старокостянтинів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 1.** Заявка направляється уповноваженою особою замовника у любій доступній формі (телефоном, письмово, факсом, електронною поштою тощо). Поставка товару та його розвантаження здійснюється транспортом та за рахунок постачальника за місцезнаходженням замовника. *На підтвердження учасник надає гарантійний лист*.

**7.** Приймання товару по якості, комплектності і кількості здійснюється матеріально-відповідальними особами замовника.

У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов’язаний за власний рахунок та власними силами протягом **1 робочого дня** замінити неякісний товар на якісний.

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".