**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**предмета закупівлі:**

**Труни меблеві– за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39290000-1 Фурнітура різна**

**Технічні та якісні вимоги**

1. Розміри трун повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів.

2. Ціна тендерної пропозиції повинна бути обґрунтована і розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами і подана в письмовому вигляді в складі тендерної пропозиції. Ціна тендерної пропозиції учасника означає ціну за одиницю товару, за якою учасник передбачає постачати товар замовнику; Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також усіх видів послуг, включаючи витрати на транспортування і страхування. До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

3.На трунах не допускаються сколи і відщепи. Лицьова поверхня трун та їх деталей повинна бути чистою, гладкою. Деталі не повинні мати гострих країв, задирок, тріщин, дошки повинні бути щільно підігнані одна до одної. Виступаючі кінці цвяхів, що використовуються для скріплення деталей, повинні бути загнуті, а голівки повинні бути утоплені в деревину на 1-2 мм. Довжина цвяхів, що з’єднує деталі труни повинна бути не менше 60 мм.

Кришка і сподок однієї труни повинні бути підігнані один до одного.

4. Довжина трун має бути стандартна 1,2 м; 1, 8 м; 2, 0 м

та нестандартних розмірів 2,1 м х 0,7 м; 2,0 м х 0,9 м; 2,1 м х 0,9 м, а також інших розмірів за індивідуальним замовленням Замовника/

5. Колірна гамма лакованих трун може бути різна.

6. Покриття лакованих трун може бути глянцевою або матовою. Деякі деталі можуть бути виконані з інших матеріалів.

7. Лаковане покриття повинно бути рівномірне, без розводів.

 8. На етапі розгляду тендерних пропозицій учасник має надати замовнику один екземпляр готового виробу – Труни меблеві(Труни чотиригранні меблеві лаковані з обойною вставкою, Труни шестигранні меблеві лаковані з обойною вставкою, Труни восьмигранні меблеві лаковані з обойною вставкою, Труни шестикутні драпіровані тканиною бархат, Труни оздоблені декоративною різьбою). У випадку, якщо готовий виріб не відповідає заявленим технічним вимогам, вважається, що тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та не допускається до оцінки..

 **Кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру**  | **Кількість** |
| 1. | Труни чотиригранні меблеві лаковані з обойною вставкою | Виготовляється із деревини хвойних або листяних порід. Наявність внутрішньої оббивки тканиною – Атлас з мереживом, оздоблені металопластиковими ручками на гайках, закрутками (4 шт.). Відполіровані, прогрунтовані, вскриті лаком (різних кольорів), містить декоративну обойну вставку  | шт. | 140 |
| 2. | Труни шестигранні меблеві лаковані з обойною вставкою  | Виготовляється із деревини хвойних або листяних порід. Наявність внутрішньої оббивки тканиною – Атлас з мереживом, оздоблені металопластиковими ручками на гайках, закрутками (4 шт.). Відполіровані, прогрунтовані, вскриті лаком (різних кольорів). Кришка труни пряма. Містить декоративну обойну вставку. | шт. | 140 |
| 3. | Труни восьмигранні меблеві лаковані з обойною вставкою | Виготовляється із деревини хвойних або листяних порід , призначених для лакування шестикутова. Наявність внутрішньої оббивки тканиною - атлас, оздоблені мереживом, металопластикові ручки (6 шт.), закрутками (4 шт.). Відполіровані, прогрунтовані, вскриті лаком (різних кольорів). Містить декоративну обойну вставку. |  шт. | 50 |
| 4. | Труни шестикутні драпіровані тканиною бархат  | Виготовляється із деревини хвойних або листяних порід, призначених для драпіровки тканиною бархат. Наявність внутрішньої оббивки атласом та мереживом. Обладнані ручками (4 шт.), закрутками (4 шт.), оздоблені ритуальною атрибутикою (декоративні полоси по верху та низу кришки труни та по сподку труни, хрест) .  |  шт. | 70 |
| 5 | Труни оздоблені декоративною різьбою | Виготовляється із деревини хвойних або листяних порід , призначених для лакування. Наявність внутрішньої оббивки тканиною - атласом, металопластикові ручки –«труби» по всій довжині труни, закрутками (4 шт.). Відполіровані, прогрунтовані, вскриті лаком (різних кольорів). Оздоблені декоративною різьбою  | шт.. | 30 |

***або еквівалент***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва учасника торгів)* підтверджує достовірність зазначеної вище інформації, відповідність якісних та технічних характеристик, зазначених у тендерній пропозиції, предмету закупівлі, застосовує в своїй діяльності всі необхідні заходи із захисту довкілля.**

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).*

 Кожна поставлена партія товару має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Зверніть увагу: прохання не занижувати ціни на товар за рахунок зниження його якості. Пропозиції надавайте за реальними цінами, за якими ви зможете поставляти якісний товар. У випадку поставки неякісного товару договір буде розірвано

Продукція повинна передаватись на склад закладу в упаковці, яка відповідає характеру товару, що забезпечує цілісність та збереженню його якості під час транспортування.

**Пропозиції, що не відповідають усім вказаним вимогам, відхиляються.**