**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації*

**ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”**

*(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо закупівлі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва предмета закупівлі )*

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса (юридична і фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування матеріалів | Од. виміру | Кіл-сть | **Ціна без****ПДВ** | **Сума без****ПДВ** |
| 1.1 | Труба сталева попередньо ізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій оболонці для теплових мереж без системи аварійної сигналізації: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ∅133/225 | м.п. | 305 |  |  |
| **1.2** | Труба сталева попередньо ізольована спіненим поліуретаном в металевій оболонці з оцинкованого листа для теплових мереж без системи аварійної сигналізації |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ∅133/225 | м.п. | 2 |  |  |
| 1.3 | Опора нерухома пряма в поліетиленовій оболонці для теплових мереж без системи аварійної сигналізації: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ∅133/225 | шт | 4 |  |  |
| 1.4 | Коліно крутовигнуте 90° сталеве в поліетиленовій оболонці для теплових мереж без системи аварійної сигналізації: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ∅133/225 | шт | 14 |  |  |
| 1.5 | Коліно крутовигнуте 90° сталеве в металевій оболонці з оцинкованого листа для теплових мереж без системи аварійної сигналізації: |  |  |  |  |
| 1.5.1 | ∅133/225 | шт | 4 |  |  |
| 1.6 | Комплект ізоляції стиків ЕР-3 з термоусадковою муфтою: |  |  |  |  |
| 1.6.1 | ∅133/225 | компл | 51 |  |  |
| **1.7** | **Кільце ковзне для проходу попередньо ізольованих труб:** |  |  |  |  |
| 1.7.1 | ∅133/225 Н=25 мм | шт | 12 |  |  |
| **1.8** | **Манжета для футляру**: |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 30-225/325 | шт | 4 |  |  |
| **1.9** | **Комплект ізоляції стиків ЕР-1** |  |  |  |  |
| 1.9.1 | ∅133/225 | компл. | 5 |  |  |
| 1.10 | **Рукав кінцевий:** |  |  |  |  |
| 1.9.5 | ∅133/225 | шт |  64 |  |  |
|  |  | Всього без ПДВ, грн |  |
|  ПДВ, грн |  |
| 1 Загальна сума з ПДВ, грн |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*