**Додаток № 2**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація до предмета закупівлі:**

**«Вантажний автомобіль КрАЗ - 5444 після капітального ремонту кабіни, всіх агрегатів та вузлів, з новими автошинами, пневмосистемою, електрообладнаням, АКБ та РТВ» (або еквівалент) (1 шт.)**

**( ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби)**

1. Технічні характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики Краз-5444 після капремонту** | |
| **ЗАГАЛЬНІ ДАНІ** | |
| Модель, тип | Краз-5444, переобладнаний з встановленням переднього моста, роздавальної коробки та тентованої платформи |
| Колісна формула | 4х4 |
| Вага, кг | 17300 |
| **ДВИГУН після кап. ремонту** | |
| Циліндри | 8-ми циліндровий |
| Об’єм | не менше 14860 см3 |
| **Трансмісія** | |
| КПП | МКПП 5 (після кап. ремонту) |
| Тип КПП | Механічна. 5-ти ступінчата |
| Максимальна швидкість | не менше 80км/год |
| Зчеплення | дводискове |
| Пневмоситстема та гальмівна сиситема | Нова |
| **Електрообладнання** | |
| Електропроводка та оптика | Нова |
| АКБ | 2 шт, нові |
| **Паливний бак** | |
| Об’єм | 250л |
| **Шини** | |
| Розмір шин | 1300х530х533 – 5 шт., нові |
| **Шасі після кап. ремонту** | |
| ***Гарантійний термін*** | ***12 місяців*** |
|  |  |

**Товар, який** постачається Вантажний автомобіль КрАЗ - 5444 після капітального ремонту кабіни, всіх агрегатів та вузлів, з новими автошинами, пневмосистемою, електрообладнаням, АКБ та РТВ (або еквівалент).

В складі пропозиції учасником подається інформація в довільній формі про те, що ступінь локалізації виробництва зазначеного автомобіля складає не менше 20% із посиланням на інформацію на сайті PROZORRO про наявність зазначеної продукції у списку локалізованої продукції.