**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

***(Послуги з технічного обслуговування системи рентгенівської діагностичної С-подібної мобільної MCA PLUS R (С-арка))***

1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги своїми засобами. Витратні матеріали для проведення послуг забезпечує Виконавець.
2. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання проводиться один раз на рік.

3. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання повинні включати діагностику загального стану обладнання та його складових:

* 1. Перевірка стану корпусу
  2. Перевірка стану електрокабелів
  3. Перевірка моноблока на виток масла
  4. Перевірка надійності з'єднань корпусів складових частин комплексу
  5. Перевірка і регулювання гальмівних механізмів
  6. Перевірка контрольних і сигнальних пристроїв
  7. Тестування та профілактика системи позиціонування коліматора
  8. Тестування та профілактика рентгенівської трубки
  9. Тестування та профілактика генератору
  10. Регулювання моніторів
  11. Регулювання рівня білого і чорного
  12. Регулювання відео системи
  13. Перевірка системи обертання аноду
  14. Проведення серії контрольних знімків

1. По завершенню виконання Послуг Виконавець повинен надати відповідний Акт та додатково - Діагностичний Акт у разі знаходження Обладнання у непрацездатному стані з означенням вузлів та комплектуючих, які підлягають заміні.
2. Послуги повинні виконуватися кваліфікованим сервісним інженером, який має повноваження на проведення сервісних послуг від виробника Обладнання. (надати копію відповідного документу у складі тендерної пропозиції).

**Посада керівника**

**(*або уповноваженої особи*)**

**підприємства (Учасника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(підпис) (ініціали та прізвище)*

*МП (за наявності)*