**Перелік змін**

 **до тендерної документації**

**ДОДАТОК 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

**до внесення змін**

**ДОДАТОК 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

1. Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Бренд | Кат. номер | Технічні характеристики | Кількість | Найменування товару, що пропонується Учасником для поставки |
| 1 | Диск зчеплення HAMMER 101131(Автобус GULERYUZ COBRA GM 220 LE) або еквівалент | HAMMER  | 101131 | Параметр: 395 WGTZДіаметр (мм): 395;Число зубців: 10 | 2 шт |  |
| 2 | Корзина зчеплення HAMMER 040833(Автобус GULERYUZ COBRA GM 220 LE) або еквівалент | HAMMER   | 040833 | Параметр: MF 395;Діаметр: 395 мм | 2 шт |  |
| 3 | Підшипник зчеплення вижимний Sachs 0501.218.752(Автобус GULERYUZ COBRA GM 220 LE) або еквівалент | Sachs ) | 0501.218.752 | Діаметр внутрішній (мм): 57;Діаметр зовнішній (мм): 110,5;Параметр : KZIS-4 | 2 шт |  |
| 4 | Диск маховика(Двигун ОМ 924 LA Euro V 160 кВт Mercedes-Benz) |  |  | Двигун ОМ 924 LA Euro V 160 кВт Mercedes-Benz | 2шт |  |

При поставці еквіваленту, товар буде прийматись у присутності представника Постачальника на території Покупця для підтвердження відповідності датчика технічним та якісним характеристикам. У разі виявлення невідповідності товар прийматись не буде.

В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "**або еквівалент**". Еквівалентом буде вважатися продукція, яка за технічними та якісними характеристиками буде мати не гірші показники, або перевищувати зазначені характеристики .

**Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним технічним вимогам та характеристикам.**

**після внесення змін**

**ДОДАТОК 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

1. Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Бренд | Кат. номер | Технічні характеристики | Кількість | Найменування товару, що пропонується Учасником для поставки |
| 1 | Диск зчеплення HAMMER 101131(Автобус GULERYUZ COBRA GM 220 LE) або еквівалент | HAMMER  | 101131 | Параметр: 395 WGTZДіаметр (мм): 395;Число зубців: 10 | 2 шт |  |
| 2 | Корзина зчеплення HAMMER 040833(Автобус GULERYUZ COBRA GM 220 LE) або еквівалент | HAMMER   | 040833 | Параметр: MF 395;Діаметр: 395 мм | 2 шт |  |
| 3 | Підшипник зчеплення вижимний Sachs 0501.218.752(Автобус GULERYUZ COBRA GM 220 LE) або еквівалент | Sachs ) | 0501.218.752 | Діаметр внутрішній (мм): 57;Діаметр зовнішній (мм): 110,5;Параметр : KZIS-4 | 2 шт |  |
| 4 | Диск маховика(Двигун ОМ 924 LA Euro V 160 кВт Mercedes-Benz) |  | R 906 032 34 01 | Двигун ОМ 924 LA Euro V 160 кВт Mercedes-Benz | 2шт |  |

При поставці еквіваленту, товар буде прийматись у присутності представника Постачальника на території Покупця для підтвердження відповідності датчика технічним та якісним характеристикам. У разі виявлення невідповідності товар прийматись не буде.

В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "**або еквівалент**". Еквівалентом буде вважатися продукція, яка за технічними та якісними характеристиками буде мати не гірші показники, або перевищувати зазначені характеристики .

**Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним технічним вимогам та характеристикам.**