**Додаток № 3**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Назва предмету закупівлі:  **Послуги з обслуговування системи протипожежного захисту**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**

Місце надання послуг: **Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 12, 61003; Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 14, 61003; Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 16Б, 61003.**

Строк надання послуг: **з 01.03.2024 по 31.12.2024 року**

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Код за ДК 021:2015** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | Послуги з обслуговування системи протипожежного захисту | 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання | послуга | 1 |

**Загальні умови**

1. Учасник забезпечує:

1.1. Підключення на пульт централізованого спостереження (далі – ПЦС) Учасника встановленого на об’єктах Замовника засобів протипожежної автоматики;

1.2. Здійснення спостереження за станом систем передавання тривожних сповіщень.

1.3. Прибуття персоналу у разі спрацювання сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації на об’єкти та його філій та забезпечує трансляцію сигналів до Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) (у передбачений Правилами пультового спостерігання час) для реагування підрозділами ДСНС.

1.4. Виконання за власний рахунок безкоштовної розробки проєкту на встановлення системи передачі тривожних сповіщень та перепідключення відповідного обладнання на об’єктах Замовника на власний ПЦС.

1.5. Встановлення за власний рахунок (у разі необхідності) додаткового обладнання, необхідного для якісного надання послуг. Обладнання необхідне для передачі сигналу тривожних сповіщень та забезпечення безперебійної роботи системи під час відключення напруги (акумулятор). Для забезпечення правильного функціювання системи, Учасник після проведення обстеження може встановлювати інше додаткове обладнання, необхідне для виконання умов Договору.

1.6. Функціонування устаткування систем протипожежного захисту (далі СПЗ).

1.7. Здійснення ремонту та технічного обслуговування обладнання СПЗ відповідно паспортів заводів-виготовлювачів.

1.8. Усування несправностей СПЗ, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем їх знаходження, у технічно можливий термін за результатами цілодобового спостереження або після отримання відповідної заявки від Замовника.

1.9. Здійснення щомісячного проведення регламентних послуг системи протипожежного захисту в приміщеннях Замовника, а саме**:** зовнішній огляд обладнання, перевірку працездатності обладнання та профілактичні заходи.

 **Вимоги до виконання (надання) послуг**

2. Учасник повинен забезпечити виконання наступних вимог:

2.1. Обслуговування сигналізації, встановленої на об'єктах, здійснюється тільки працівниками Учасника. Учасник забезпечує якісне та своєчасне, в технічно можливий строк, ліквідацію несправностей, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою Замовника. Ремонт засобів сигналізації, що вийшли з ладу не з вини Учасника, або виробили експлуатаційні строки, здійснюється Учасником за рахунок Замовника.

2.2. Експлуатація і технічне обслуговування повинні проводитися на підставі ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT) і вимог підприємства-виробника устаткування.

2.3. Учасник, який приймає зобов’язання щодо обслуговуванням системи протипожежного захисту відповідає за:

* забезпечення поточної і довготривалої підтримки функціонування систем відповідно до вимог нормативних документів викладених вище;
* правильність дій при різних тривогах, попередженнях і інших, повідомленнях що видаються системою;
* підтримка режиму працездатності системи;
* ведення експлуатаційного журналу, з обов'язковою фіксацією всіх подій, що стосуються системи;
* забезпечення регулярного технічного обслуговування;
* забезпечення профілактичних робіт в разі виявлення несправностей, пожежі або інших подій, які можуть впливати на нормальне функціонування системи.

2.4. Для забезпечення правильного функціонування систем необхідне регулярне проведення її перевірок, технічного обслуговування і ремонту. Порядок технічного обслуговування визначається існуючими нормативними документами. Цей порядок повинен забезпечити довготривале правильне функціонування систем в нормальних умовах.

2.5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в цьому додатку, учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про те, що підключення на пульт централізованого спостереження, встановленого на об’єктах засобів пожежної сигналізації, перепідключення відповідного обладнання на об’єктах Замовника на власний пульт здійснюється за рахунок Учасника.

**Перелік об’єктів та приймально-контрольних приладів:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва, адреса об’єкту | Прилади | Вид послуг | Строкнадання послуг |
| 1 | ХАРКІВСЬКА МИТНИЦЯУкраїна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 12, 61003; Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 14, 61003; Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 16Б, 61003 | Прилад приймально-контрольний РС-5010 н | цілодобове спостереження, технічне обслуговування , реагування підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій | з 01.04.2023 по 31.12. 2023 |

З технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками предмета закупівлі

ПОГОДЖУЮСЬ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |