**Додаток 2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики)**

**Відомість обсягів робіт**

по об’єкту:

Укладання бруківки на площі Незалежності в смт Бориня Самбірського району Львівської області (благоустрій території) (капітальний ремонт)

ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Клас наслідків – СС1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,глибина корита до 250 мм | м2 | 970 |   |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску | м3 | 48,5 |   |
| 3 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню | м2 | 970 |   |
| 4 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при інших видах покриттів | м | 109 |   |
| 5 | Камені бортові, БР100.30.15. | шт | 109 |   |
| 6 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 173 |   |
| 7 | Поребрик, БР100.20.10. | шт | 173 |   |
| 8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 15,254 |   |
| 9 | Готування цементно-піщаної суміші | м3 | 53,641 |   |
| 10 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 970 |   |
| 11 | Бруківка "Мозаїка" (Чорна) товщ. 60мм. | м2 | 149,884 |   |
| 12 | Бруківка "Мозаїка" (Червона) товщ. 60мм. | м2 | 26,563 |   |
| 13 | Бруківка "Магма релікт" (Гірчична) товщ. 80мм. | м2 | 310,676 |   |
| 14 | Бруківка "Магма релікт" (Сіра) товщ. 80мм. | м2 | 481,5882 |   |
| 15 | Лоток водовідвідний 255х160х60 | шт | 267 |   |
| 16 | Копання ям для встановлення стояків та стовпівглибиною 0,4 м |  ям | 16 |   |
| 17 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3під устаткування |  м3 | 0,32 |   |
| 18 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,32 |   |
| 19 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т(смітники, лавки) | т | 0,48 |   |
| 20 | Смітник металевий | шт | 8 |   |
| 21 | Лавка паркова | шт | 8 |   |
| 22 | Установлення ліхтарів паркових вагою до 0,1 т | опора | 6 |   |
| 23 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,72 |   |
| 24 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 22 |   |
| 25 | Улаштування піщаної основи під кабель | м3 | 8,8 |   |
| 26 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 1 |  м3 | 13,2 |   |
| 27 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,маса 1 м до 1 кг |  м | 130 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Кабель ВВГ 4х1,5 мм2 | м | 130 |   |
| 29 | Укладання труб гофрованих | м | 130 |   |
| 30 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,сигнальною стрічкою |  м тр | 110 |   |
| 31 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 12 |   |
| 32 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованихтруб діаметром 500 мм |  м | 24 |   |
| 33 | Труби Е2-К двошарові гофровані | м | 24 |   |
| 34 | Муфти 500 мм | шт | 3 |   |
| 35 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 14 |   |
| 36 | Улаштування оголовків бетонних | м3 | 0,9 |   |
| 37 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0,918 |   |

Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент».

Учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції:

- лист-гарантія за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі або представника учасника щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам за предметом закупівлі, що визначені замовником в технічній специфікації (Додаток 2 до тендерної документації) та у відповідності до умов тендерної документації;

- лист-гарантія за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі або представника учасника про те, що виконання робіт буде здійснюватися учасником у чіткій відповідності до кількості та обсягів, що визначені замовником у технічній специфікації (Додаток 2 до тендерної документації) та у відповідності до умов тендерної документації;

- лист-гарантія за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі або представника учасника щодо вжиття учасником заходів із захисту довкілля під час виконання робіт за предметом закупівлі та дотримання учасником положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки;

- лист-гарантія за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі або представника учасника про фактичну спроможність учасника надати/виконати власними або залученими силами з відповідною якістю повний обсяг/комплекс послуг/робіт, що визначений замовником в технічній специфікації (Додаток 2 до тендерної документації) та у відповідності до умов тендерної документації;

- лист-гарантія за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі або представника учасника про те, що вартість/ціна тендерної пропозиції учасника включає в себе повний обсяг/комплекс послуг/робіт, чітко відповідає видам послуг/робіт, одиницям виміру та кількості/об’єму, що визначені замовником у технічній специфікації (Додаток 2 до тендерної документації) та у відповідності до умов тендерної документації;

- лист-гарантія за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо дотримання учасником умов поданої ним тендерної пропозиції за предметом закупівлі протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

1. До складу ціни учасник включає прямі, загально-виробничі та інші витрати на будівництво об’єкту (відрядження, перевезення працівників, тощо), прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

2. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: - Договірну ціну.

- Локальні кошториси.

- Підсумкову відомість ресурсів.

- Розрахунок загальновиробничих витрат.

- Розрахунок кошторисної заробітної плати.

- Інші розрахунки Договірної ціни

 - Графіку виконання робіт - Гарантійний лист про гарантійний термін на виконані роботи (не менше 10 років).

 - Гарантійний лист про погодження учасника процедури з проєктом договору про закупівлю (Додаток 3 до цієї тендерної документації – розміщується окремим файлом).

1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність, а саме:
	1. Копію ліцензії учасника торгів на провадження господарської діяльності з будівництва; (або декларацію про провадження господарської діяльності в порядку постанови КМУ від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»), якщо дані види робіт підлягають ліцензуванню. Якщо вид господарської діяльності не потребує ліцензуванню, зазначити про це у довідці довільної форми.

 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. для наступних робіт з підвищеної небезпеки, а саме:

Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;

 Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;

 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах, тощо);

Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

4.Учасник зобов’язаний до початку подання своєї пропозиції попередивши замовника за 2 (два) робочих дня листом на електронну пошту **smt\_borunja@ukr.net** направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу надання робіт у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00. і скласти акт обстеження, завірений представником Замовника з подальшим оприлюдненням її у електронній системі закупівель в складі тендерної пропозиції. Витрати на відвідування будівельного майданчику несе учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження чи відшкодування (надати відповідний гарантійний лист).