**Додаток 1**

*до тендерної документації*

**Форма «Технічні вимоги»**

(форма, що заповнюється Учасником згідно умов цієї тендерної документації та надається у складі тендерної пропозиції)

(фірмовий бланк учасника за наявності)

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі***

**ДК 021:2015 -77110000-4 Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (предмет закупівлі «Послуги з обмолоту соняшника»)**

**Загальні вимоги до предмету закупівлі**

1.З метою надання послуг належної якості, які відповідають науково-обґрунтованим нормам та агротехнічним вимогам та з метою дотримання оптимальних строків виконання вище перелічених послуг Виконавець повинен використовувати сучасну сільськогосподарську техніку та реманент.

2. Послуги Виконавцем надаються власною чи орендованою сільськогосподарською технікою та механізмами (агрегатами) з використанням власної робочої сили (працівників), паливо – мастильних матеріалів, відповідно до вимог технології кожної технологічної операції та ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ.

Транспортні витрати: за рахунок Виконавця.

Послуги надаються з використанням комбайна (ів).

Транспортування необхідної техніки до місця надання послуг здійснюється Виконавцем за його рахунок і входить у вартість послуг.

Забезпеченість паливно-мастильними матеріалами проводиться за рахунок Виконавця.

Управління (керування) технікою, що задіяна в наданні послуг, її технічне обслуговування та ремонт в процесі експлуатації за цільовим призначенням проводяться екіпажем Виконавця, при цьому екіпаж не вступає у трудові відносини з Замовником.

Охорону сільськогосподарської техніки, а також харчування та проживання працівників (при необхідності), які будуть залучені при наданні послуг, забезпечує Виконавець.

4. Строки надання послуг повинні відповідати середньостатистичним строкам для даної місцевості та відповідної технологічної операції.

5. Виконавець повинен передбачити всі ризики окрім обставин непереборної сили.

6. Виконавець повинен надати послуги, якість яких відповідає стандартам, технічним умовам та/або вимогам, що ставляться до такого виду послуг.

7. На місці виконання послуг Виконавець зобов’язаний вжити необхідні заходи по техніці безпеки і пожежної безпеки

8. Виконавець повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час надання послуг відповідно до законодавства.

9. Дата виїзду на поле та обсяг запланованих робіт по обмолоту соняшника на конкретну дату визначається Замовником у заявці, яка надсилається Виконавцю на його електронну адресу - надання послуг повинно бути розпочато не пізніше 2 (двох) календарних днів після отримання електронної заявки Замовника у строки, визначені у такій заявці.

9.Термін надання послуг – з дати підписання договору до 15 жовтня 2023 року.

10. Виконавець повинен надавати можливість безперешкодно здійснювати контроль за своєю діяльністю Замовнику на всіх стадіях надання послуг.

11. В процесі надання послуг з метою цільового використання земельних ділянок, призначеної для дослідних і навчальних цілей та пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства, Виконавець забезпечує залучення здобувачів освіти Замовника під керівництвом майстрів виробничого навчання до продуктивної праці з виробництва сільськогосподарської продукції згідно з робочими навчальними планами та програмами навчального закладу.

**Послуги з обмолоту соняшника**

Місце надання послуг – Надання послуг необхідно буде здійснювати на земельній ділянці с. Жоравка, що належить на праві постійного користування Державному професійно-технічному навчальному закладу «Яготинський центр професійно-технічної освіти», розташованому на території Яготинської ОТГ. Кадастровий номер земельної ділянки 3225581600:03:003:0004, конкретні межі земельної ділянки, що буде оброблятися, визначаються представником Замовника під час надання послуг.

Пропозиція Виконавця включає в себе всі витрати, податки та збори, передбачені законодавством що сплачуються або мають бути сплачені при наданні послуг.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Учасник повинен надати послуги за технічними і якісними характеристиками у кількості, та якості вказаних Замовником у технічних вимогах:

Загальна площа земель, що підлягають обробітку складає 82 га.

В місцях, де технічні вимоги містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях, де технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування технологічної операції** | **Технічні вимоги до технологічної операції** | **Кількість****га**  | **Орієнтовні терміни здійснення операції** |
| **Послуги з обмолоту соняшника** | **Комбайн(ни)** Джон Дір, або інший з технологією обмолоту APS, об’єм бункера 10 500 літрів. | 82 | До 15 жовтня 2023 року  |
| Передача технологій та підготовка виробничих кадрів |  | 46 чол |  |

Усі зазначені сільськогосподарські операції повинні надаватись відповідно до технологічних карт та з дотриманням агротехнічних вимог щодо своєчасності виконання сільськогосподарських операцій.

Виконавець повинен надати відомості про наявність сільськогосподарської техніки, причепного або навісного обладнання, матеріально-технічної бази, кваліфікованих операторів сільськогосподарської техніки для якісного виконання таких сільськогосподарських операцій, як: обмолот соняшника.

Для підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, учасник має надати документи, що підтверджують права власності/володіння/користування тощо відповідним майном для кожного виду сільськогосподарських операцій.

Сільськогосподарська техніка, яка буде використовуватись, повинна бути в справному технічному стані, відповідати Державним стандартам та технічним вимогам.