**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №1 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання; Лот №2 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання)**

**Загальні вимоги до Лоту №1 та Лоту №2:**

1. Послуги з калібрування надаються Учасником, який акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології та діючих документів на методики калібрування.

2. Учасник повинен надати копію дійсного атестату про акредитацію на надання послуг згідно таблиці 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва обладнання** | **Кількість,****шт.** | **Додаткові вимоги****(точки калібрування, тощо)** |
| **ЛОТ № 1** |
|  | Гігрометр (ВИТ-1, ВИТ-2) | 6 |  |
|  | Термостат (ТСО-160; ТСО-80; ТСО-20) | 11 |  |
| 3. | Термометр ртутний, термометр технічний, термометр цифровий (ТС-7-10М, ТТЖ-М, , СП-83М, Hanna НІ147-00 ) | 21 |  |
| 4. | Прилади неавтоматичні зважувальні(dilumat s) | 1 |  |
| 5. | Дозатори одноканальні, піпеткові 2-20мкл, 20-200мкл, 100-1000мкл) | 4 |  |
| 6. | рН-метр (рН-150МІ) | 2 |  |
| 7. | Нітратомір(Н-405) | 2 |  |
| **ЛОТ № 2** |
| 1. | Ареометри (АМТ; АС-М-1) | 51 |  |
| 2. | Центрифуга(ОПн-3-М) | 3 |  |
| 3. | Аналізатор молока (Екомілк) | 1 |  |
| 4. | Фотоелектроколориметр(КФК-2) | 1 |  |

3. За результатами надання послуг з калібрування видається свідоцтво про калібрування.

4. Послуги з калібрування надаються за місцезнаходженням калібрувальної лабораторії або за місцезнаходженням обладнання Замовника, а саме: м. Львів, вул. Промислова, 7 ;

5. Строк надання послуг за Договором – з 20 травня 2024 року по 24 травня 2024 року (за винятком обладнання, тривалість калібрування якого перевищує цей термін).

6. Витрати, пов'язанi з проїздом Учасника до Замовника та назад для виконання послуг, вартість стандартних зразків та інші витрати пов’язані з наданням послуг мають бути включені в вартість послуг.

7. У випадку надання послуг на базі Учасника: Учасник самостійно доставляє та повертає обладнання Замовнику.

**Додаткові вимоги до Лоту №1:**

1. Учасник повинен бути підписантом міжнародної угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань і мати право маркування логотипом CIRM MRA та Coomet, всіх видів послуг (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

2. Учасник повинен бути акредитованим Національним агентством з акредитації України, що підтверджує компетентність калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та мати калібрувальні можливості згідно таблиці 1 Додатку №2 до тендерної документації (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

3. Учасник повинен здійснювати діяльність у галузі Держпродспоживслужби України. (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).