**ДОДАТОК  2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(назва предмета закупівлі)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Ворота |
| Код ДК 021:2015 | 44220000-8 Столярні вироби |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 44221310-1 В’їзні ворота |
| Кількість поставки товару  | 1 шт. |
| Місце поставки товару | 10029, місто Житомир, вул. Сергія Параджанова, 133-А |
| Строк поставки товару | до 31 серпня 2023 року включно |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати чинним в Україні державним стандартам, вимогам нормативно-технічної документації, технологічним регламентам заводу/фірми-виробника (сертифікату виробника), стандартам якості (сертифікатам якості, сертифікатам відповідності, технічним вимогам) та іншій документації, що встановлює вимоги до якості товару такого типу.

3. **В загальну суму повинна бути врахована: вартість товару, доставка, послуги зі встановлення воріт та витратні матеріали, необхідні при встановленні.**

**Ворота розпашні з хвірткою**

Комплектація:

Розмір воріт: загальна ширина 3000 мм, висота 3000 мм. (ширина кожної стулки 1500мм)

Розмір хвіртки: ширина 900 мм, висота 2100 мм.

Зовнішній каркас повинен бути зроблений з профільної труби (не менше 60 х 60 х 3 мм), обшитий металопрофілем (ПС) Т-20 RAL 1015, товщина металу не менше 0,45 мм.

Замок на одну сторону (із зовнішньої сторони із зовнішнім ключем).

Комплект фурнітури має бути підвищеної надійності.

Елементи воріт повинні мати антикорозійний захист.

На хвіртці повинна бути встановлена ручка, з внутрішньої сторони стулок воріт запірний механізм.

При встановленні повинно бути передбачено не менше 3 петель на стулку.

Колір рами та заповнення: за узгодженням із замовником.

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ**