Додаток 3

Тендерної документації

*ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

У вартість товару повинна входити: вартість пакування товарів, їх завантаження, доставку, установку.

Строк поставки товару: 10 жовтня 2023 р.

Місто поставки товару: м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів,12 (поз. 1).

Оверлок (поз. 2) придбаються додатково на 3 побутових центра: Києва, Одеси, Дніпра:

-Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Магнітогорська,9;

-Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.А Фабра,10;

-Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Пішонівська,30А;

1. Запропоновані учасником товари повинні відповідати наступним технічним та якісним вимогам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Характеристика товару | Кількість, шт. |
| 1 | Швейна машина  | Тип швейної машинки: електромеханічнаКількість види строчок: не менше 32Тип човника: горизонтальний човникМаксимальна довжини стібка: не менше 4 ммМаксимальна ширина стібка: не менше 6 ммОсобливості: працює з різними видами тканин, вбудований в машину автоматичний нитковтягувач та ниткообрізач, автоматична обробка петлі в 1 прийом, посилений нижній транспортер, система швидкої зміни лапок, автоматичне намотування шпульки, реверс, вбудований в машину регулятор притиску лапки, можливість шиття подвійною голкою, знімна рукавна консоль, розмітка лінійки на корпусі машинки.Підсвічування робочої зони: лампа не менше 15 ВтВага: не менше 5,8 кгКомплектація: лапка універсальна, лапка для петлі-автомат, лапка для вшивання блискавок, лапка для пришивання ґудзиків, направляюча для вистьобування, інструменти, ножна педаль, набір голок і шпульок, м'який чохол;Гарантійний термін: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |
| 2 | Оверлок  | Тип: 3-х, 4-х нитковий оверлокКількість видів строчок: не менше 14Швидкість шиття: не менше 1250 об/хвМаксимальна довжина стібка: не менше 4 ммМаксимальна ширина стібка: не менше 7 ммОсобливості: у тому числі: диференційний транспортер подачі матеріалу, рольовий шов, автоматична заправка лівого петлителя, швидке переключення на техніку рольового шва, не змінюючи голкової пластини, працює з різними видами тканин, знімна рукавна платформа, універсальна затискна притискна лапка, вузький оверлочний рядок, швидка та зручна заправка ниток (кольорові покажчики), регулятор тиску лапки на тканину, можливість відключення верхнього ножа та його використання як спрямовувача для тканини, вбудована ручка для перенесенняПідсвічування робочої зони: лампа не менше 15 ВтСпоживана потужність: не менше 100ВтВага: не менше 7 кгКомплектація: набір (не менше) голок 4 шт, пінцет, щітка-пензлик, шайба для сходження ниток 4 шт., викрутка шестигранна, велика викрутка, олійниця, сітка для котушок, м'який чохол;Гарантійний термін: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника. | 3 |

 Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, не виставлявся на виставках тощо).
2. Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.
3. Гарантія виробника на товар повинна бути не менше ніж зазначено у таблиці з технічними та якісним вимогами (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає порівняльну таблицю з технічними та якісними вимогами щодо відповідності запропонованого товару наведеним замовником характеристикам у формі Додатка 3).*
4. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектності запропонованого товару.
5. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
6. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
7. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
8. Налагодження та установка після постачання Товару повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
9. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.

У разі відсутності, будь-яких, із зазначених в цьому додатку до тендерної документації документів, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із зазначенням причин та/або посиланням на нормативні акти.