Додаток 1

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

***код ДК 021:2015: 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильники та прожектори)***

1. **Рік виготовлення товару**: не раніше 2023 року.

Гарантійний термін: 12 місяців, але не менше гарантійного терміну, визначеного виробником.

2. **Строки постачання товару**: з дати укладання договору, але, в будь-якому разі, не пізніше 25.12.2024 р.

**3**. **Загальні вимоги.**

3.1.Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

3.2. Не допускається постачання виставочних та дослідних зразків товару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким, що не був у вжитку, мати оригінальне пакування.

3.3.Товар, запропонований учасником, повинен відповідати технічним, якісним та кількісним вимогам, встановленим тендерною документацією.

3.4. Товар, що буде поставлятися, повинен відповідати нормам та стандартам, що діють на території України на даний вид товару. Для підтвердження постачальник надає копії документів, що підтверджують якість товару (сертифікат відповідності, та/або технічний паспорт, та/або санітарно-епідеміологічний висновок, та/або паспорт якості, та/або інші відповідні документи, передбачені законодавством для товарів даного виду).

3.5. Постачальник зобов’язаний забезпечити постачання товару за адресою: **69106 м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 3**

**4. Технічна специфікація предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмету****закупівлі** | **Технічні показники, яким повинен відповідати товар** | **\*Учасник вказує найменування, виробника** **та країну походження Товару, що пропонується**  | **\*Учасник вказує технічні показники Товару, що пропонується** | **Кіл-ть, од.вим.** |
| 1. | Світильник світлодіодна панель 40 Вт | * Тип: Світильники офісні
* Потужність: 40 Вт
* Колірна температура: 4000 K - 4500 К
* Світловий потік: 3000 Lm - 3600 Lm
* Температурний режим: від -20 до +40°C
* Кут розсіювання:120°
* Ступінь захисту: IP20
* Тип монтажу: універсальний
 |  |  | 20 шт. |
| 2. | Світильник LED 14 Вт  | * Тип: Світильники
* Температурний режим: від-20 до +50°C
* Колірна температура: 4000 К - 4500 К
* Потужність: 14 Вт
* Світловий потік: 1330 Lm – 2000 Lm
* Ступінь захисту: IP54
* Тип монтажу: накладний
 |  |  | 42 шт. |
| 3. | Світильник лінійний [36](https://eurolamp.ua/shop/potuzhnist-w/36/) Вт  | * Тип: Світильники
* Потужність: [36](https://eurolamp.ua/shop/potuzhnist-w/36/) Вт
* Світловий потік: [3000](https://eurolamp.ua/shop/svitlovij-potik-lm/3600/) Lm - 3500 Lm
* Колірна температура: 40[00](https://eurolamp.ua/shop/kolirna-temperatura-k/6500/) К – 4500 К
* Тип монтажу: накладний
* Ступінь захисту: IP20
 |  |  | 30 шт. |
| 4. | Світильник світлодіодний 24 Вт круглої форми | * Тип: Світильники (круглої форми)
* Колірна температура: 4000 K – 4500 К
* Світловий потік: 1800 Lm - 2000 Lm
* Потужність: 24 Вт
* Тип розсіювача: Матовий
* Матеріал корпусу: Алюміній
* Ступінь захисту: IP20
* Колір корпусу: Білий
* Форма світильника: Круглий
* Тип монтажу: накладний
 |  |  | 34 шт. |
| 5. | Світильник консольний світлодіодний 100 Вт  | * Тип: Світильники консольні
* Габаритні розміри: 720 мм х 275 мм
* Температурний режим: від - 40 до + 60 °С
* Кут розсіювання:120°
* Ступінь захисту: IP65
* Колірна температура: 4500 К - 6500 K
* Потужність: 100 Вт
* Світловий потік: 9000 Lm – 10000 Lm
 |  |  | 9 шт. |
| **6** | Світильник аварійний світлодіодний "Вихід" акумуляторний | * Тип: Світильники
* Потужність: 1Вт -3Вт
* Робоча температура: від -20 до +35 °С
* Матеріал корпусу: Алюміній
* Ступінь захисту: IP20
* Тип монтажу: накладний
 |  |  | 8 шт. |
| **7** | Прожектор світлодіодний 20 Вт  | * Тип: Прожектор
* Матеріал корпусу: Метал
* Тип розсіювача: Прозорий
* Колірна температура: 3500 К – 6500 К
* Світловий потік: 1800 Lm -2000 Lm
* Потужність: 20 Вт
* Ступінь захисту: IP65
 |  |  | 10 шт. |
| **8** | Прожектор LED 10 Вт | * Тип: Прожектор
* Потужність прожектора: 10 Вт
* Колірна температура: 4500 K – 6500 К
* Cвітловий потік: 1300 Lm – 2000 Lm
* Матеріал корпусу: Метал
* Ступінь захисту: IP65
 |  |  | 4 шт. |
| **9** | Світильник накладний  | * Тип : Світильники
* Потужність: 2х60 Вт
* Матеріал корпусу: Алюміній
* Тип цоколя: E27
* Колір корпусу: Сірий
* Ступінь захисту: IP54
* Тип монтажу: накладний
 |  |  | 4 шт. |
| **10** | Світильник LED 12 Вт | * Тип: Світильник
* Вид: овальної форми
* Колірна температура: 4500 К – 6500 К
* Потужність : 12 Вт
* Світловий потік : 1200 Lm – 2000 Lm
* Ступінь захисту: IP65
* Тип монтажу: накладний
 |  |  | 2 шт. |

*\*заповнюється Учасником.*

**Примітка:**

*Якщо в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження, або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника)*