**ДОДАТОК №1**

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

**ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Автомобіль спеціалізований сміттєвоз**

Сміттєвоз з заднім завантаженням для роботи з євро-контейнерами об’ємом від 0,05-1,1м3 Сміттєвоз повинен завантажувати тверді-побутові відходи, пресувати їх, перевозити, розвантажувати на місці видалення відходів.

Обсяг закупівлі – 1 (одна) штука.

Рік випуску – не раніше 2023 року (новий, без механічних пошкоджень).

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики\*** |
| **Вимоги замовника** | **Пропозиція Учасника** |
| Колісна формула | 4x2 |  |
| Повна маса автомобіля, кг | Не більше 10000 |  |
| Колісна база автомобіля, мм | Не менше 3800 |  |
| Об`єм двигуна, л. | Не більше 4 |  |
| Тип КПП | Механічна |  |
| Кількість передач КПП | Не менше 6 |  |
| Орієнтовний Розмір коліс | Не менше 235/75R17,5 |  |
| Екологічний клас | Не менше EURO-5 |  |
| Тип двигуна | Дизельний |  |
| Потужність двигуна, к.с | Не менше 150 |  |
| Паливний бак , л | Не менше 200 |  |
| Кабіна | Без спального місця |  |
| Місткість бункера, м3 | Не менше 9 |  |
| Маса завантажуваних побутових відходів, кг | Не менше 3000 |  |
| Розвантаження ТВП з бункера | Виштовхуючою плитою |  |
| Захват під контейнери, м3 | Не менше 0,05 – 1,1 |  |
| Коефіцієнт ущільнення сміття | Не менше 1:3 |  |
| Вид завантаження | Заднє, по типу «компактор» |  |
| Магнітола MP3/USB | + |  |
| Електричні склопідйомники | + |  |
| Кондиціонер | + |  |
| Запасне колесо  | + |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | + |  |
| Гарантійний строк | Гарантія на шасі автомобіля не менше 12 місяців або 100 000 км, гарантія на бункер-накопичувач не менше 12 місяців або 1000 мотогодин в залежності яка подія наступить раніше |  |

\* заповнена таблиця надається учасником у складі тендерної пропозиції

**Учасник у складі пропозиції повинен надати нижчезазначені документи, що підтверджують характеристики Товару:**

1.Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати діючим ДСТУ, ГОСТ, технічним умовам виробника, а також має засвідчуватись документом підтверджуючим якість Товару, а саме: сертифікат відповідності або декларація відповідності або паспорт виробника або гарантійний лист про надання сертифікату відповідності при поставці Товару тощо. Якщо Товар не підлягає сертифікації, надається копія довідки про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

2. Учасник повинен надати **гарантійний лист** щодо дотримання заходів із захисту довкілля передбачені законодавством України.

3. **Лист – гарантія від Учасника** в довільній формі щодо надання вантажної митної декларації або аналогічного документу при поставці Товару, який підтверджуватиме законність ввезення товару на митну територію України у випадку, якщо Товар не українського виробництва.

**Вимоги до Предмету закупівлі:**

1.Учасник забезпечує передпродажну підготовку; доставка Товару здійснюється на склад\територію Замовника за адресою, що вказана в тендерній документації, введення автомобіля в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (ці послуги проводять за рахунок коштів Учасника). Учасник повинен надати **гарантійний лист** у складі тендерної пропозиції.

2. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною, арештом, не є предметом договорів-оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. Учасник повинен надати **гарантійний лист** у складі тендерної пропозиції або інший документ, який підтверджує право власності.

3. Учасник гарантує, можливість поставки предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацією.

4. Учасник підтверджує можливість виїзду мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника. Учасник повинен надати **гарантійний лист** у складі тендерної пропозиції.

5. Вартість товару має включати в себе калібрування та повний пакет документів для постанови техніки на облік в Сервісному центрі МВС України.

6. Замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, якщо ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

 Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Учасник процедури закупівлі несе відповідальність згідно з законодавством за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним для підтвердження ступені локалізації.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

* СЛ – ступінь локалізації виробництва;
* МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;
* IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;
* С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо надання  учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Якщо предметом закупівлі, внесеним до переліку, є колісні транспортні засоби, замовник визначає в тендерній документації вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).”.