**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

**закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі)**

по предмету закупівлі: ДК 021:2015:34130000-7 "Мототранспортні вантажні засоби" (34131000-4 – Пікапи)

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Параметри які вимагаються** |
| Кузов | Пікап |
| Система приводу | Повний привід |
| Пасажиромісткість | 5 місць |
| Об’єм двигуна | 2000 куб.см. (не більше) |
| Максимальна потужність двигуна | 168к.с. (не менше) |
| Коробка передач | Автоматична 6 ступенева(не менше) |
| Шини, диски (колесо) | Литілегкосплавні,R16(не гірше) |
| Паливний бак | 80 л. (не менше) |
| Навантаження | 970 кг. (не менше) |
| Електронна система стабілізації | Повинно бути в наявності |
| Система контролю тягового зусилля | Повинно бути в наявності |
| Система розподілення гальмівного зусилля | Повинно бути в наявності |
| Система, що протидіє перекиданню | Повинно бути в наявності |
| Система, що допомагає на початку руху в гору | Повинно бути в наявності |
| Система, що допомагає під час спуску з гори | Повинно бути в наявності |
| Система, що перешкоджає розгойдуванню причепа | Повинно бути в наявності |
| Адаптивний круіз-контроль | Повинно бути в наявності |
| Передні подушки безпеки | Повинно бути в наявності |
| Бокові подушки безпеки | Повинно бути в наявності |
| Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром | Повинно бути в наявності |
| Подушки безпеки у вигляді штор | Повинно бути в наявності |
| Подушка безпеки колін водія | Повинно бути в наявності |
| Металевий захист двигуна | Повинно бути в наявності |
| Передні сенсори паркування (парктроніки) | Повинно бути в наявності |
| Задні сенсорипаркуван (парктроніки) | Повинно бути в наявності |
| Камера заднього бачення | Повинно бути в наявності |
| Передні протитуманні фари | Повинно бути в наявності |
| Двозонний клімат - контроль | Повинно бути в наявності |
| Сенсорний екран, AppleCarplay, AndroidAuto | Повинно бути в наявності |