**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**на закупівлю: ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Сходовий підйомник на гусеничному ходу;**

**НК 024:2019 17819 – Підіймач інвалідного візка / пасажира)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Параметри та вимоги** | **Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу** |
| 1. | Засіб використовується для транспортування людей у кріслі колісному, які не можуть ходити самостійно. |  |
| 2. | Максимальні габаритні розміри не більше:  144см х64см х92 см |  |
| 3. | Максимальне навантаження ≤130 кг. |  |
| 4. | Загальна маса виробу не більше 48 кг |  |
| 5. | Мінімальна ширина сходів (без врахування додаткових аксесуарів для інвалідних колясок 77 см |  |
| 6. | Максимальний кут нахилу сходів - 70%=35° |  |
| 7. | Максимальна швидкість (сходи/хв) (із зарядженим акумулятором) -15 |  |
| 8. | Акумулятор живлення 12Vdc 26 Ah |  |
| 9. | Напруга живлення зарядного пристрою  100÷240 V 50-60 Hz |  |
| 10. | Середня тривалість заряду акумулятора (поверхи) (людина вагою 80 кг) -24 |  |
| 11. | Середня тривалість заряду акумулятора (поверхи) (максимальне навантаження) - 12 |  |
| 12. | Мінімальний розмір площадки для завантаження ("L" форма) - 98 x 98 cm |  |
| 13. | Мінімальний розмір площадки для завантаження (“U” форма) - 98 x 170 cm |  |
| 14. | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з дня придбання користувачем. |  |
| 15. | Наявність іструкції із застосування українською мовою |  |
| 16. | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 17. | Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію) |  |
| 18. | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****. У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.*