Перелік змін до Тендерної документації за предметом закупівлі

**Генератор дизельний (код за ДК 021:2015:31120000-3 - Генератори)**

**В старій редакції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 24 | Не менше |
| 2 | Потужність номінальна, кВА | 30 | Не менше |
| 3 | Потужність максимальна, кВт | 26,4 | Не більше |
| 4 | Потужність максимальна, кВА | 30 | Не більше |
| 5 | Вихідна напруга, В | 400 | Не менше |
| 7 | Довжина дизельного генератора, мм | 2200 | Не більше |
| 8 | Ширина дизельного генератора, мм | 900 | Не більше |
| 9 | Висота дизельного генератора, мм | 1200 | Не більше |
| 10 | Ємність паливного баку, л | 55 | Не менше |
| 11 | Вага дизельного генератора (без палива), кг | 896 | Не більше |
| 12 | Витрата палива при 100% навантаження, л/год | 6,7 | Не більше |
| 13 | Витрата палива при 75% навантаження, л/год | 5,0 | Не більше |
| 14 | Витрата палива при 50% навантаження, л/год | 3,3 | Не більше |
| 15 | Час автономної роботи при 50% навантаження, год | 16 | Не менше |
| 16 | Частота обертів двигуна, об/хв | 1500 | Не більше |
| 17 | Потужність двигуна, кВт | 33 | Не менше |
| 18 | Об’єм двигуна, л | 2,289 | Не менше |
| 19 | Ступінь стиснення | 17,5 : 1 | Не більше |
| 19 | Ємність маслянної системи, л | 8 | Не більше |
| 20 | Ємність системи охолодження, л | 5 | Не більше |
| 21 | Рік виготовлення дизельного генератора | 2023 | Не раніше |
| 22 | Гарантійний термін, місяців/мотогодин | 12/500 | Не менше» |

**Викласти в новій редакції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 24 | Не менше |
| 2 | Потужність номінальна, кВА | 30 | Не менше |
| 3 | Потужність максимальна, кВт | 26,4 | Не більше |
| 4 | Потужність максимальна, кВА | 33 | Не більше |
| 5 | Вихідна напруга, В | 400 | Не менше |
| 7 | Довжина дизельного генератора, мм | 2200 | Не більше |
| 8 | Ширина дизельного генератора, мм | 900 | Не більше |
| 9 | Висота дизельного генератора, мм | 1200 | Не більше |
| 10 | Ємність паливного баку, л | 55 | Не менше |
| 11 | Вага дизельного генератора (без палива), кг | 896 | Не більше |
| 12 | Витрата палива при 100% навантаження, л/год | 6,7 | Не більше |
| 13 | Витрата палива при 75% навантаження, л/год | 5,0 | Не більше |
| 14 | Витрата палива при 50% навантаження, л/год | 3,3 | Не більше |
| 15 | Час автономної роботи при 50% навантаження, год | 16 | Не менше |
| 16 | Частота обертів двигуна, об/хв | 1500 | Не більше |
| 17 | Потужність двигуна, кВт | 33 | Не менше |
| 18 | Об’єм двигуна, л | 2,289 | Не менше |
| 19 | Ступінь стиснення | 17,5 : 1 | Не більше |
| 19 | Ємність маслянної системи, л | 8 | Не більше |
| 20 | Ємність системи охолодження, л | 5 | Не більше |
| 21 | Рік виготовлення дизельного генератора | 2023 | Не раніше |
| 22 | Гарантійний термін, місяців/мотогодин | 12/500 | Не менше» |