**Додаток 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі,**

**в т.ч. технічна специфікація**

**за предметом закупівлі: Комплекти шкільних меблів**

**для потреб закладів освіти Славської селищної ради**

**(код ДК 021:2015 код 39160000-1  - Шкільні меблі )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу освіти та адреса** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість комплектів** | **Перелік обладнання** |
| 1 | **Славський ЗЗСО І-ІІІ ст.**(смт. Славське, вул. Бандери,1) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (15 шт.),Стілець ISO (20 шт.),Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (75 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (85 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (25 шт.),Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (3 шт.), Шафа книжкова зі скляними дверцятами (1 шт.), шафа низька відкрита (30 шт.),трибуна для виступу (1 шт.). **Стінка для дидактичних матеріалів «Органайзик» (16 шт.)** |
| 2 | **Ялинкуватський ЗЗСО І-ІІ ст.**(с. Ялинкувате,вул. Л.Українки,40) | Компл. | 1 | Стілець ISO (5 шт.),Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (44 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (36 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (5 шт.), Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – (1 шт.), Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (розграфлена) – (1 шт.), шафа низька відкрита (5 шт.),Лава без спинки 3-місна,регульована по висоті ( 7 шт.) |
| 3 | **Нижньорожанківський ЗЗСО І-ІІ ст.**(с.Нижня Рожанка, вул.Устияновича,37) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (9 шт.),Стілець ISO (10 шт.),Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (48 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (48 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (4 шт.), Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – (2 шт.), Шафа книжкова відкрита (1 шт.), шафа низька відкрита (3 шт.) |
| 4 | **Верхньорожанківскький ЗЗСО І-ІІ ст.**(с. Верхня Рожанка, вул. Шевченка,63) | Компл. | 1 | Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (20 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (20 шт.),Шафа книжкова відкрита (6 шт.). |
| 5 | **Тернавський ЗЗСО І-ІІ ст.** (с.Тернавка,вул.Шкільна,7) | Компл. | 1 | Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (1 шт.), Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – (1 шт.), Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (розграфлена) – (2 шт.), шафа низька відкрита (5 шт.) |
| 6 | **Опорецький ЗЗСО І-ІІ ст.**(с.Опорець, вул.Шевченка,155) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (1 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (3 шт.), Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – 9 шт., Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (розграфлена) – 5 шт.,Шафа книжкова відкрита – 9 шт., ,Шафа книжкова відкрита (кутова) – 4 шт., шафа низька відкрита – 16 шт. |
| 7 | **Тухлянський ОНЗЗСО І-ІІІ р.-гімназія**(с.Тухля, вул. І.Франка,53-а) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (14 шт.),Стілець ISO (14 шт.),Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (160 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (190 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (26 шт.), Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – 13 шт., Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (10 шт.) |
| 8 | **Хітарський ЗЗСО І-ІІ ст.**(с.Хітар, вул.Шевченка,75) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (8 шт.),Стілець ISO (16 шт.),Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (8 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (8 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (5 шт.), Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (розграфлена) – 2 шт. |
| 9 | **Лавочненський ЗЗСО І-ІІ ст. №1**(с.Лавочне,вул. Шевченка, 97) | Компл. | 1 | Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (9 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (9 шт.),Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (6 шт.),шафа низька відкрита ( 1 шт.)трибуна для виступу (1 шт.),  |
| 10 | **Лавочненський ЗЗСО І-ІІ ст. №2**(с.Лавочне,вул. Вокзальна, 63) | Компл. | 1 | Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (5 шт.),,Шафа книжкова відкрита (кутова) – 3 шт., шафа низька відкрита – 10 шт. |
| 11 | **Головецький ЗЗСО І-ІІІ ст.**(с.Головецько, вул. Брязького,7) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (2 шт.),Стілець ISO (2 шт.),Стіл учнівський 1-місний з регулюванням кута нахилу стільниці та полицею, ростова група №3-6 (20 шт.),Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6 (20 шт.),Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – 2 шт., шафа низька відкрита – 4 шт. |
| 12 | **Хащованський ЗЗСО І-ІІ ст.**(с.Хащованя, вул. Довбуша,2) | Компл. | 1 | шафа низька відкрита – 3 шт.  |
| 13 | **Либохорівський ЗЗСО І-ІІ ст.**(с. Либохора,вул. Шевченка,9) | Компл. | 1 | Стілець ISO (10 шт.), Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (5 шт.), Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (1 шт.), стілець напівм'який ISO,шкірзамінник – 30 шт., Лава без спинки 3-місна,регульована по висоті – 5 шт. |
| 14 | **Волосянківський ЗЗСО І-ІІ ст.**(с. Волосянка, вул. Шевченка,48/б) | Компл. | 1 | Стілець ISO - (15 шт.) |
| 15 | **Кальненський ЗЗСО І ст.**(с. Кальне, вул. Шевченка, 31) | Компл. | 1 | Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) – (1 шт.), Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – 3 шт. |
| 16 | **Славська ДМШ**(смт. Славське, вул. Шептицького,3) | Компл. | 1 | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч (15 шт.),Стілець ISO (10 шт.),Шафа для одягу з висувною штангою (глибина 380 мм) – 3 шт., Шафа книжкова відкрита – 7 шт. |
| **Всього:** | **16 комплектів** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування/технічні характеристики складових комплектів шкільних меблів** |  **зображення** | **Кількість** |
| 1. | **Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч****Габаритні розміри:** 1200х600х750 мм.  Виготовлено із 18 мм ламінованої ДСП. Стільниця, двері оклеєно крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм; стійки, екран, полиця - ПВХ 0,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, мініфікси, ручки меблеві хромовані.**Колір ДСП:**  бук, дуб молочний. | Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч | 64 шт. |
| 2 | **Стілець напівм’який  ISO, тканина****Габаритні розміри:** 430х470х840 ммКаркас виготовлений з квадратної металевої труби розміром 20х20 мм. Покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 5-20 мм та обтягнуті тканиною.**Колір тканини:** капучино, лате, сірий.**Колір каркасу:** чорний (RAL9005), сірий (RAL7035). | https://anshar.com.ua/sites/default/files/styles/r570x436_wr/public/0222_chkap.jpg?itok=L16BA_r1 | 102 шт |
| 3 | **Стіл учнівський 1-місний №3-6, з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці****Основні параметри та габаритні розміри столу:**Стіл може регулюватися по висоті: 580 мм (№3), 640 мм (№4), 700 мм (№5) та 760 мм (№6).Стіл складається з стільниці ергономічної форми (закруглені кути з 4-х сторін), та екрану з полицею, між металевими каркасами. На боковій стійці каркасу закріплений гачок. Стільниця має антисколіозний виріз та пенал.**Габаритні розміри столу*** ширина – 700 мм.
* глибина – 500 мм.
* висота – 580, 640, 700, 760 мм.

Деревинні деталі стола виготовлені з ДСП ламінованої, товщиною не менше 16 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм та 0,5 мм.Металеві частини стола учнівського виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм і круглих труб діаметром 25 мм та 32 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова.Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка.На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.У місцях регулювання висоти стола та кута нахилу стільниці наявні пластикові перехідні втулки, що забезпечують плавність регулювання, усувають скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надають ергономічний сучасний вигляд.На нижній частині каркасу присутній отвір, через який проглядатиметься маркування зростових груп при регулюванні висоти столу. Кольорове маркування відповідно до зростових груп нанесене у вигляді кола близько 10 мм.Також на металевому каркасі за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування ростових груп.Маркування продукції лазером здійснюється якісно, а вся інформація відображається чітко. На поверхні після лазерного гравіювання металу виходить довговічне зображення, стійке до зовнішніх впливів.Регулювання кута нахилу стільниці здійснюється за рахунок механізму, типу ростомата, з обов’язковою наявністю обмежувачів для безпеки використання учнями. Механізм обмежувача має бути реалізованим окремо від ростомата і комплектуватись зажимним механізмом зі зручною пластиковою ручкою чи т.п, що блокує самовільну зміну кута нахилу столешні. Стільниця може встановлюватися як під кутом так і горизонтально. Кути нахилу стільниці: 0°, 3°, 5°, 7°, 9°, 12°, 14°, 16°.В центральній частині стільниці розміщений пенал та отвори для тримача книг. Наявний отвір для стакану з канцелярським приладдям, діаметр отвору під стакан – 60 мм, який захищений пластиковою втулкою.Усі отвори містять пластикові втулки, які захищають від потрапляння бруду та вологи. Усі кути стільниці закруглені (без прямих кутів).**Колір ДСП:**  Жовтий/Лайм, Сакура/Лаванда,Жасмін, Дуб молочний.**Колір каркасу:** салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018). | C:\Users\Admin\Desktop\комерційні\31182+зразок.jpeg | 384 шт. |
| 4 | **Стілець полозковий на круглій трубі, регулюється на ростові групи №4-6****Габаритні розміри:**391х430х743-823 мм, (380-460 мм).**Розмір спинки:**380х200 мм.**Розмір сидіння:**380х350 мм**.**Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм) та вкриті безкольоровим лаком на водній основі. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Каркас стільця виготовлено з круглої труби d32х1,2 мм, d25x1,2 мм та 30х15 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння  кріпляться до каркасу гвинтами та гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. На каркасі присутнє маркування ростових груп при регулюванні висоти стільця.**Колір каркасу:** салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018). | https://anshar.com.ua/sites/default/files/styles/r570x436_wr/public/90109-ral7035-2_0.gif?itok=LRprWmTR | 416 шт. |
| 5 | **Стінка для дидактичних матеріалів «Органайзик»**Стінка призначена для умеблювання шкіл Нової української школи, є функціональною та розрахована для зберігання дидактичного матеріалу, книг, папок, особистих речей дітей.Габаритні розміри: 357х410х810 мм мм.Секція складається з деревинного каркасу.Деревинні деталі стінки складаються:* корпус – ДСП не менше ламіноване 16 мм;
* полиці – ДСП не менше ламіноване 16 мм;
* стінка задня – ХДФ ламіноване 3 мм.

Деревинні деталі стінки, що виготовлені з ДСП ламінованої личкуються ПВХ кольору жовтий чи металік товщиною 1 мм.В секції використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання меблів, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів; Секція комплектується лотками, розміром:- №1 (1шт.) розміром 312х377х75 мм та - №2 (3шт.) розміром 312х377х150 мм та кріпляться пластиковими направляючими. Розміри лотків можуть мати відхилення до 5% від вказаного розміру. Секція комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі мають містити спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів для легкої зміни їх положення в каркасі ДСП та адаптації різних розмірів лотків. Орієнтовне фото направляючих: http://www.anshar.com.ua/sites/default/files/styles/r570x436_wr/public/p4_edit_1.jpg?itok=JuFzEGGIВиготовлена з ДСП 16 мм.Колір ДСП: Дуб молочнийОклейка: ПВХ ЖовтийКолір лотків : Жовтий  Секція в комплекті з лотками та направляючими. |  | 16 шт. |
| 6 | **Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна****Габаритні розміри:** 802х403х1816 мм  (380 мм внутрішній розмір).  Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки  меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. **Колір ДСП:** бук, дуб молочний. | Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна (глибина 380 мм) | 86 шт. |
| 7 | **Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна** **Габаритні розміри:** 802х403х1816 мм (380 мм внутрішній розмір).  Корпус шафи, вкладна полиця та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, хромовані меблеві ручки, видвижна штанга L=350 мм.**Колір ДСП:** бук, дуб молочний. | https://anshar.com.ua/sites/default/files/styles/r570x436_wr/public/0636_1_0.jpg?itok=Wov4021g | 34 шт. |
| 8 | **Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер****Габаритні розміри:**3000х1000 мм.  Робоча поверхня дошки – металева з магнітними якостями та спеціальним зносостійким покриттям, виготовлена з металевого емальованого листа. Задня поверхня дошки – МДФ 6 мм. Поверхня для крейди може мати розграфлення. Профіль виготовлено із анодованого алюмінію з пластиковими кутиками. Є лоток ергономічної форми.**Колір поверхні під маркер:** білий; **під крейду:**темно-зелений. | Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер | 14 шт. |
| 9 | **Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер (Розграфлена)****Габаритні розміри:**3000х1000 мм.  Робоча поверхня дошки – металева з магнітними якостями та спеціальним зносостійким покриттям, виготовлена з металевого емальованого листа. Задня поверхня дошки – МДФ 6 мм. Поверхня для крейди може мати розграфлення. Профіль виготовлено із анодованого алюмінію з пластиковими кутиками. Є лоток ергономічної форми.**Колір поверхні під маркер:** білий; **під крейду:**темно-зелений. | Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер | 10 шт. |
| 10 | **Шафа книжкова відкрита****Габаритні розміри:** 802х403х1816 мм (380 мм внутрішній розмір). Корпус шафи та вкладні полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Верхня та нижня кришки оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. **Колір ДСП:** бук, дуб молочний. | Open bookcase (depth 380 mm) | 23 шт. |
| 11 | **Приставка до шафи з заокругленими полицями****Габаритні розміри виробу:** 403х403х1816 мм (380 мм внутрішній розмір). ДСП ламінована - 18 мм. Кришка, полиці та дно - ПВХ 1 мм, фурнітура – єврогвинти. Має 4 заокруглені полиці (5 ніш).**Колір ДСП:**бук, дуб молочний. | Приставка до шафи з заокругленими полицями (глибина 380 мм) | 7 шт. |
| 12 | **Шафа книжкова зі скляними дверцятами****Габаритні розміри:** 802х403х1816 мм (380 мм внутрішній розмір). Корпус шафи, вкладні полиці та нижні дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Рамочні фасади для скла виготовляються з МДФ. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, хромовані меблеві ручки. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачена можливість зміни відстані між полицями.**Колір ДСП:** бук, дуб молочний. | Шкаф книжный со стеклянными дверцами (глубина 380 мм) | 1 шт. |
| 13 | **Шафа низька відкрита****Габаритні розміри:** 800х380х1100 мм.  Шафа виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Верхня та нижня кришки шафи оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти. Відстань між полицями 335 мм. **Колір ДСП:** бук, дуб молочний. | Шафа низька відкрита  | 77 шт. |
| 14 | **Трибуна з гербом та з вузькою основою****Габаритні розміри:** 500х500х1350 мм.  Використовується ДСП 18 мм та ПВХ - 1 мм. Декоративна накладка "Герб України" - МДФ 16 мм, колір вишня.Фурнітура: єврогвинти, мініфікси.**Колір ДСП:** бук, дуб молочний. | Трибуна з вузькою основою з гербом 500х500х1350 | 2 шт. |
| 15 | **Стілець напівм’який  ISO, шкірзамінник****Габаритні розміри:** 430х470х840 мм. **Вага:** 4,86 кг.Каркас виготовлений з квадратної металевої труби розміром 20х20 мм. Покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 5-20 мм та обтягнуті якісним шкірзамінником.**Колір шкірзамінника:** бордовий, кава з молоком.**Колір каркасу:** чорний (RAL9005), сірий (RAL7035). | https://www.anshar.com.ua/sites/default/files/styles/r570x436_wr/public/0221_0_01_0.jpg?itok=q984Tt8_ | 30 шт. |
| 16 | **Лава без спинки 3-місна, регульована по висоті, на плоскоовальній трубі, ростові групи №4-6****Габаритні розміри:** 1500х300х380-460 мм. Деревинні деталі лави виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – ПВХ 1,0 мм та 0,5 мм. Металеві частини лави виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм та квадратної 20х20х1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова.Регулювання висоти лави здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.**Колір ДСП:** бук, дуб молочний.**Колір каркаса:** салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018). | https://anshar.com.ua/sites/default/files/styles/r570x436_wr/public/0-02-05-854127db570ef43db7aa56f0673eb3b128d054ef1e7e393b0dd4fc96409cd3df_930c354d_2.jpg?itok=wbRN-_-8 | 12 шт. |

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати наступні документи:**

* Повна копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого уповноваженим сертифікаційним органом України, на відповідність запропонованих меблів, вимогам діючого санітарного законодавства та діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ prEN 1729-1:2004, ДСТУ ENV 1729-2:2004, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ГОСТ 12029-93, ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника. У разі якщо такий висновок виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в публічних закупівлях.
* Повна копія сертифікату відповідності, що виданий органом з сертифікації, яким підтверджується відповідність Товару, що пропонується учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника;
* Повна копія звіту санітарно-гігієнічної оцінки результатів лабораторних досліджень проб, виданого акредитованою НААУ лабораторією на відповідність меблів безпеці для здоров’я людини, а саме вимогам ДСаНПіН «Полімерні та полімервмістні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затвердження Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139 зареєстрованим Мін'юстом України 09.01.2013 р. за №87 22565919., НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».
* Лист – підтвердження господарських відносин від виробника ламінованого ДСП на ім’я виробника готової продукції про підтвердження поставки відповідного кольору ламінованого ДСП, що вказано в технічному завданні до даної закупівлі. Лист - підтвердження має містити чіткий перелік декорів (кольорів).
* Повна копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та копія додатку до цього висновку та відповідно виданий до нього Протокол випробування на пластикові лотки, виданий уповноваженим сертифікаційним органом України, із вказанням чітких розмірів лотків, що випробовувались та засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни. У разі якщо такий висновок виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в публічних закупівлях.
* Повна Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пластикові направляючі, виданий уповноваженим сертифікаційним органом України, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни;
* Копію сертифікату відповідності на пластикові лотки, що виданий ораном з сертифікації, яким підтверджується відповідність Товару, що пропонується учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ EN 71-1:2019, ДСТУ EN 71-2:2018, ДСТУ EN 71-3:2019, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни;
* Учасник надає протоколи випробувань від акредитованої лабораторії НААУ щодо відповідності використовуваних лотків вимогам ДСТУ EN 71-1:2019, ДСТУ EN 71-2:2018, ДСТУ EN 71-3:2019, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування ДСТУ ISO 45001:2019 виробника меблів, засвідченого печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату виробника меблів, що підтверджує відповідність вимогам стандару SIC.COVID-FREE:2020, засвідченого печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008, засвідченого печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату на систему якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 виробника меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника;
* Копію сертифікату на систему якості ДСТУ ISO 9001:2015 виробника меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника
* Копію сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 виробника меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника;
* Якщо Учасник не є виробником меблів, надати Авторизаційний лист від виробника меблів, виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі та назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника та наявності сервісних центрів виробника на території України (вказати адресу, контактний телефон);
* Якщо Учасник не є виробником пластикових лотків, надати Авторизаційний лист від виробника чи імпортера, виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі та назви замовника. Та, гарантійний лист від виробника чи імпортера про вчасну поставку пластикових лотків та направляючих з вказанням точних характеристик виробів;
* Лист - підтвердження господарських відносин від виробника пластикових лотків та направляючих на ім’я імпортера про право на реалізацію, сертифікацію та вчасну поставку відповідного розміру пластикових лотків та направляючих до них, що вказано в технічному завданні до даної закупівлі. Лист - підтвердження має містити чіткий перелік видів та розмірі лотків, із можливістю їх вчасної поставки;
* Учасник надає копію паспортів на меблі, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника, які включають найменування виробника та його адресу, інструкцію по збиранню, комплектність товару, інформацію з експлуатації, гарантійні зобов’язання від виробника;
* Учасник надає детальний опис товару, що пропонується до закупівлі, із зазначенням виробника товару, артикулу та торгової назви товару, а також посилання на конкретну сторінку сайту виробника, де зазначена інформація про вказаний товар;
* Учасник надає протоколи випробувань від акредитованої лабораторії щодо відповідності столу учнівського 1-місного №3-6 з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці - вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, згідно із зазначених основних технічних характеристик, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника. У разі якщо такий документ виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в публічних закупівлях.

-Транспортні послуги (доставка товару до начальних закладів замовника) та монтаж (збирання) продукції в навчальних закладах замовника, повинні здійснюватися за рахунок учасника процедури закупівлі, про що в складі пропозиції подається гарантійний лист.