**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45110000-1: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій території в межах вул. Незалежності в с. Сороки - Львівські Львівського району Львівської області)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Благоустрій території в межах вул. Незалежності в с. Сороки - Львівські Львівського  району Львівської області. | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | | м2 | 505 |  | |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | | т | 441,875 |  | |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піску | | м3 | 75,75 |  | |
| 4 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, за  товщини шару 15 см | | м2 | 505 |  | |
| 5 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] товщиною 80 мм | | м2 | 505 |  | |
| 6 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення  [ФЭМ] | | м різу | 51 |  | |
| 7 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | | м | 450 |  | |
| 8 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев  та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2 х 0,15 м  та 0,25 х 0,2 м з додаванням рослинної землі до 25% | | ям | 20 |  | |
| 9 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев  та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м з  додаванням рослинної землі до 25% | | ям | 19 |  | |
| 10 | Садіння кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,  15 м та 0,25х0,2 м вручну | | шт | 20 |  | |
| 11 | Єливець горизонтальний | | шт | 10 |  | |
| 12 | Гортензія | | шт | 10 |  | |
| 13 | Садіння дерев з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3  м вручну | | шт | 19 |  | |
| 14 | Катальпа | | шт | 5 |  | |
| 15 | Сакура | | шт | 5 |  | |
| 16 | Туя | | шт | 4 |  | |
| 17 | Плакуча іва | | шт | 2 |  | |
| 18 | Клен кульковий | | шт | 3 |  | |
|  | | | | | | |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».