**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45110000-1: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій території в межах вул. Незалежності в с. Сороки - Львівські Львівського району Львівської області)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| Благоустрій території в межах вул. Незалежності в с. Сороки - Львівські Львівськогорайону Львівської області. |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 505 |   |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | т | 441,875 |   |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску | м3 | 75,75 |   |
| 4 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, затовщини шару 15 см | м2 | 505 |   |
| 5 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] товщиною 80 мм | м2 | 505 |   |
| 6 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення[ФЭМ] | м різу | 51 |   |
| 7 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 450 |   |
| 8 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння деревта кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2 х 0,15 мта 0,25 х 0,2 м з додаванням рослинної землі до 25% |  ям | 20 |   |
| 9 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння деревта кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м здодаванням рослинної землі до 25% |  ям | 19 |   |
| 10 | Садіння кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну | шт | 20 |   |
| 11 | Єливець горизонтальний | шт | 10 |   |
| 12 | Гортензія | шт | 10 |   |
| 13 | Садіння дерев з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3м вручну | шт | 19 |   |
| 14 | Катальпа | шт | 5 |   |
| 15 | Сакура | шт | 5 |   |
| 16 | Туя | шт | 4 |   |
| 17 | Плакуча іва | шт | 2 |   |
| 18 | Клен кульковий | шт | 3 |   |
|   |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».