Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону:

Кількість кам’яного вугілля – 41,39 т.

Марка вугілля - Г.

Група – Г2.

Розмір кусків - 13-100 мм.

Загальна волога на робочий стан палива – не більше ніж 12% (включно).

Зольність на сухий стан палива – не більше ніж 14% (включно).

Нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше ніж 5600 ккал/кг.

Показник відбиття вітриніту – від 0,7 до 0,79 % (включно).

Вихід летких речовин на сухий беззольний стан – від 36% до 42% (включно).

Кам’яне вугілля повинно відповідати характеристикам відповідно до ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація» та ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».

Кам’яне вугілля не повинне бути ввезене на митну територію України з Російської Федерації, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 квітня 2022 р. № 426.