КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 14810000-2 - Абразивні вироби (Круг відрізний, круг шліфувальний)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Характеристика** | **Одиниця** **виміру** |
| Круг відрізний 400х32х4 | Призначення: По металуВид кола: СуцільнийДіаметр кола: 400 ммТовщина кола: 4 ммДіаметр отвору: 32 ммОберти: 3800 обр/хв.ДСТУ ГОСТ 21963:2003 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) | 20шт |
| Круг відрізний для переносної машини 230х22х2,5 | Призначення: По металуВид кола: СуцільнийДіаметр кола: 230 ммТовщина кола: 2,5 ммДіаметр отвору: 22 ммОберти: 3800 обр/хв.ДСТУ ГОСТ 21963:2003 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) | 10 шт |
| Круг відрізний для переносної машини 125х22х1,2 | Призначення: По металуВид кола: СуцільнийДіаметр кола: 125 ммТовщина кола: 1,2 ммДіаметр отвору: 22 ммОберти: 3800 обр/хв.ДСТУ ГОСТ 21963:2003 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) | 20 шт |
| Круг зачисний для переносної машини 125х22х6 | * Матеріал - армований корунд
* Застосовується для зачистки поверхонь металу і сталі болгаркою або кутовою шліфмашиной
* Діаметр, (мм): 125
* Товщина, (мм): 6,0
* Діаметр отвору, (мм): 22,2
 | 6 шт |
| Круг шліфувальний 64С ПП 300х40х76 F46(40) см1 ЗАК | Зовнішній діаметр300 ммТовщина круга40 ммПосадочний діаметр76 ммЗернистістьF46(40)ТвердістьСМ1 | 4 шт |
| Круг шліфувальний 14А ПП 300х40х76 F46(40) см1 ЗАК | Зовнішній діаметр300 ммТовщина круга40 ммПосадочний діаметр76 ммЗернистістьF46(40)ТвердістьСМ1 | 4 шт |
| Коло абразивне 25А ПП 600х80х305 40СМ2 (F46) | Призначення ШліфувальнийМатеріал кола АбразивДіаметр зовнішній 600 ммДіаметр внутрішній 305 ммТовщина 80 ммЗернистість 40ОсновніТип за походженням СинтетичніТип абразивних матеріалів Електрокорунд | 4 шт |
| Круг шліфувальний ПП 350х40х127 14А F46 СМ, СМ2 Кераміка | Діаметр зовнішній 350 ммОбробка матеріалу Алюміній, Сталь, Метал, ЧавунПризначення ШліфувальниТовщина 40 мм | 4 шт |
| Круг алмазний чашечний конічний 12А2-45 Ф 150х40х10х3х32 | Форма круга12А2-45Зовнішній діаметр150 ммТовщина круга40 ммПосадочний діаметр32 ммЗернистість160/125ГОСТ16172-90 | 2 шт |
| Шкірка шліфувальнакарбід кремнію Р160 на тканинній основі | Градація-Р160Тип зв'язки-Синтетична смолаТип основи-ТканинаЗернистість-160Матеріал-Карбід кремнію  | 15 м/п |
| Шкірка шліфувальна карбід кремнію Р80 на тканинній основі | Градація-Р80Тип зв'язки-Синтетична смолаТип основи-ТканинаЗернистість-80Матеріал-Карбід кремнію | 25 м/п |
| Круг шліфувальний лепестковий | Тип — торцевийПризначення — для болгаркиМатеріал — корундДіаметр — 125 ммЗернистість — P80Діаметр посадковий — 22,2 мм | 4 шт |
| Круг абразивний корунд зелений  | ГОСТ 2424. 64 СПП Ø350х127х40 К38СМ-1 | 2 шт |
| Круг абразивний корунд зелений | ГОСТ 2424. 40 СПП Ø350х127х40 К38СМ-1 | 2 шт |

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Документ, який підтверджує країну походження товару. (Сертифікат відповідності)
6. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* *kptstender@ukr.net* *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
7. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*