**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**Технічні вимоги**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Квадракоптери DJI Mavic 3CLASSIC + DJI RC або еквівалент**

**КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ДК 021:2015 – 34710000-7 «ВЕРТОЛЬОТИ, ЛІТАКИ, КОСМІЧНІ ТА ІНШІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ З ДВИГУНОМ»**

1. Характеристика предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування предмету закупівлі****повна його характеристика** | **Од. виміру** | **К-ть** |
| 1 | **Квадракоптер DJIMavic 3 CLASSIC + DJI RC або еквівалент, за кодом ДК 021:2015 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном*****Технічні характеристики:***аерофотокамера L2D-20c з (зКМОП-матрицею 4/3);функція Advanced RTH*;*Дистанційне керуванняDJI RC-N1;портативний зарядний пристрій 65 Вт;габарити: складений: 221x96.3x90.3 мм;розгорнутий: 347.5x283x107.7 мм;вага: 895 г;акумулятор Li-Pol 5000 мА;8 ГБ вмонтованої пам`яті;3-осьова стабілізація;передача відео 15 км (FCC) 8 км (СЕ);датчик Hsselblad 4/3 CMOS;дальність перельоту – до 30 км;автономність 46 хвилин х 3;навантаження – фотокамери, підвіс – стабілізатор;граничні: висота – 6000 м, швидкість – 75 км/год, дальність – 15000 м;точність зависання – 0,1-0,5 м;максимальна швидкість розвороту 2000/с;***Комплектація: наявність пульту та кабелів дистанційного керування, пропелерів ( додатковий коиплект), зарядного пристрою, наявність трьох акумуляторних батарей.*** | шт. | 1 |
| 2 | **Квадракоптер DJIMavic 3 CLASSIC + DJI RC або еквівалент, за кодом ДК 021:2015 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном*****Технічні характеристики:***аерофотокамера L2D-20c з (зКМОП-матрицею 4/3);функція Advanced RTH*;*Дистанційне керуванняDJI RC-N1;портативний зарядний пристрій 65 Вт;габарити: складений: 221x96.3x90.3 мм;розгорнутий: 347.5x283x107.7 мм;вага: 895 г;акумулятор Li-Pol 5000 мА;8 ГБ вмонтованої пам`яті;3-осьова стабілізація;передача відео 15 км (FCC) 8 км (СЕ);датчик Hsselblad 4/3 CMOS;дальність перельоту – до 30 км;автономність 46 хвилин х 3;навантаження – фотокамери, підвіс – стабілізатор;граничні: висота – 6000 м, швидкість – 75 км/год, дальність – 15000 м;точність зависання – 0,1-0,5 м;максимальна швидкість розвороту 2000/с;***Комплектація: наявність пульту та кабелів дистанційного керування, пропелерів ( додатковий коиплект), зарядного пристрою, наявність двох акумуляторних батарей.*** | шт. | 2 |

***Обґрунтування – посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель/марку товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що максимально точно та оптимально відповідає вимогам та потребам замовника, відповідно до отриманого запиту щодо потреби.***

***У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце проходження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».***

1. Товар повинен бути укомплектований паспортами, гарантійними талонами та іншими необхідними документами (інструкціями, тощо)
2. **Строк постачання товару** – до 20.12.2023р.
3. **Місце постачання товару**: 14000, місто Чернігів (точна адреса буде повідомлена Переможцю при підписанні Договору)
4. Учасник гарантує, що запропонований товар не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути оригінальною, не пошкодженою і відповідати всім нормативним вимогам до упаковки даної категорії товарів. Заводська гарантія на товар має відповідати гарантійному строку виробника, але не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару (чи введення в експлуатацію стосовно до ситуації).
5. Учасник до ціни товару включає всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість упакування; вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.
6. При поставці товару учасник гарантує надання документів на поставлений товар, що підтверджують відповідність і якість товару.
7. При передачі товару Замовник перевіряє його на відповідність заявленим вимогам. В разі виявлення дефектів або невідповідності заявленим вимогам Постачальник повинен провести заміну такого товару.
8. У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, Пропозиція відхиляється.
9. У разі надання «еквіваленту» товару Учасник надає порівняльну таблицю відповідності технічним характеристикам кожної позиції запропонованого товару вимогам Замовника, підписану уповноваженою особою Учасника.

***НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАКУПІВЛІ ТОВАРИ походженням з Російської Федерації та Республіки Білорусь.***