**Додаток 2**

**до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Електричний генератор бензиновий (код ДК 021:2015: 31120000-3 - Генератори)**

1. Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

3. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

4. Учасник повинен поставити товар, виготовлений з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

5. У складі пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:

- гарантійний лист Учасника про те, що товар який пропонується Учасником буде належної якості, новим, таким що не перебував у експлуатації;

-гарантійний лист Учасника про те, що гарантійний строк обслуговування товару буде здійснюватися не менше ніж 12 місяців з дати поставки такого товару для Замовника;

- лист від Учасника про країну походження товару за предметом закупівлі, запропонованого учасником у складі пропозиції;

- гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі тендерної пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

6. Технічне завдання:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **предмету**  **закупівлі** | **Один. виміру** | **Кількість** | **Характеристики (вимоги до предмету закупівлі)** |
| 1. | Електричний генератор бензиновий | шт | 2 | * Тип палива – бензин; * Час безперервної роботи – не менше 12 год.; * Номінальна потужність – не менше 8 кВт.; * Максимальна потужність – не менше 8,5 кВт.; * Гарантійний термін – 12 місяців; * Система запуску – ручний/електричний стартер; * Вихідна напруга – не менше220 В.;   **Додаткові параметри:**   * Температура навколишнього середовища – від - 30 до + 45 град.; * Рівень шуму – не більше 72 дБ;   **Характеристики двигуна:**   * Об’єм – не менше 389 куб. см.; * Не гірше чотирьохтактного; * Одноциліндровий; * Повітряне охолодження; * Потужність – не менше 9,6 к.с.; * Об’єм паливного баку – не менше 15 л.;   **Габаритні розміри:**   * Не більше 950х650х880 мм.; * Вага – не більше 200 кг.   **Оснащення:**  Розетки: не менше 220 В.- 2х32 А;  Індикатор кількості палива;  Лічильник моточасу;  Пристрій захисного відключення під час перевантаження;  Аварійна зупинка за низького рівня масла в картері;  Автоматичний регулятор напруги AVR.  Обмотка мідна (що дозволяє довгочасову роботу) |

7. Технічні характеристики Товару, який пропонується Учасником повинні бути не гіршими за вимоги встановлені Замовником у цьому додатку. З цією метою Учасник у складі своєї пропозиції надає порівняльну таблицю відповідності товару технічним вимогам Замовника, за наведеною нижче формою:

**ДОВІДКА ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ**

Назва товару: Електричні генератори бензинові ***(найменування)***

Кількість товару: 2 штуки.

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики (вимоги до предмету закупівлі)** | **Технічні характеристики запропонованого товару** |
| * Тип палива – бензин; * Час безперервної роботи – не менше 12 год.; * Номінальна потужність – не менше 8 кВт.; * Максимальна потужність – не менше 8,5 кВт.; * Гарантійний термін – 12 місяців; * Система запуску – ручний/електричний стартер; * Вихідна напруга – не менше220 В.;   **Додаткові параметри:**   * Температура навколишнього середовища – від - 30 до + 45 град.; * Рівень шуму – не більше 72 дБ;   **Характеристики двигуна:**   * Об’єм – не менше 389 куб. см.; * Не гірше чотирьохтактного; * Одноциліндровий; * Повітряне охолодження; * Потужність – не менше 9,6 к.с.; * Об’єм паливного баку – не менше 15 л.;   **Габаритні розміри:**   * Не більше 950х650х880 мм.; * Вага – не більше 200 кг.   **Оснащення:**  Розетки: не менше 220 В.- 2х32 А;  Індикатор кількості палива;  Лічильник моточасу;  Пристрій захисного відключення під час перевантаження;  Аварійна зупинка за низького рівня масла в картері;  Автоматичний регулятор напруги AVR.  Обмотка мідна (що дозволяє довгочасову роботу) |  |

8. Якість Товару засвідчується документом підтверджуючим якість Товару, яким може бути або сертифікат відповідності, або декларація відповідності, або паспорт виробника, тощо.

9. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності).*