**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Відповідність стандарту** | **Обсяг закупівлі** |
| 1. | **ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо (Брикет паливний з твердих порід деревини)** | тонни | ДСТУ 8358:2015 | 10,537 |

1. Якісні характеристики предмету закупівлі у відповідності стандарту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПОКАЗНИК** | **ВИМОГИ ЗАМОВНИКА** | **УМОВИ УЧАСНИКА** |
| **ЗНАЧЕННЯ** | |
|  | Виробник | Україна |  |
|  | Щільність кг/м³, не менше ніж | 1100 |  |
|  | Зольність, %, не більше ніж | 1,0 |  |
|  | Загальна волога, %, не більше ніж | 10 |  |
|  | Нижча питома теплота згоряння не менше, МДж/кг ніж | 17,5 |  |
|  | Загальна сірка, % не більше ніж | 0,08 |  |
|  | Вміст азоту, % не більше ніж | 0,3 |  |
|  | Вміст хлору, % не більше ніж | 0,02 |  |
|  | Масова частка кусків розміром менше 15 мм, не більше ніж (%) | 8 |  |

2. Для підтвердження відповідності товару технічним та якісним характеристикам учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції в електронному вигляді через електронну систему закупівель наступні документи:

2.1. Скановану копію протоколу випробувань на паливні брикети, виданого незалежною лабораторією на ім’я учасника або виробника, який включає наступні показники: волога, зольність, нижча теплота згорання, щільність, сірка, дрібні частинки, хлор, азот, діаметр (ширина) та довжина брикету. Показники діаметру (ширина) та довжина мають відповідати ДСТУ 8358:2015 та мають бути відображені у протоколі випробувань. Протокол має бути виданий не раніше 2020 року незалежною акредитованою лабораторією, яка внесена у Реєстр акредитованих органів оцінки відповідності, що розміщений на офіційному сайті «Національного агентства з акредитації України». За умови наявності в протоколі випробувань технічних та якісних показників, що не передбачені згідно ДСТУ 8358:2015, учасник повинен надати письмове пояснення, згідно якого іншого нормативного/технічного документу (із зазначенням його реєстраційних даних) виготовляється запропонований ним товар. Разом з тим орган з оцінки відповідності, що видав протокол випробувань, повинен мати нормативні документи на методи випробувань у власній акредитації по усім переліченим показникам предмета закупівлі. Тому, якщо атестат та сфера акредитації органу з оцінки відповідності знаходиться не в публічному доступі, учасник повинен забезпечити наявність таких документів серед тендерної пропозиції. У разі якщо нормативні документи на методи випробувань до предмета закупівлі не входять до сфери акредитації органу з оцінки відповідності, дані обставини будуть розцінені, як не відповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

2.2 Скановану копію договору з підприємством щодо надання послуг випробувань паливних брикетів.

2.3. Учасник повинен підтвердити наявність договірних відносин з виробником паливних брикетів або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором чи покупцем, який здійснює реалізацію та відвантаження Товару, шляхом подання у складі тендерної пропозиції копії договору, що підтверджує можливість отримання Товару, в тій кількості, що відповідає потребі замовника.

*Примітка: Вимоги за підпунктом 2.3 Додатку № 1 до тендерної документації не застосовуються до учасників, які є безпосереднім виробником.*

2.4. Якщо учасник пропонує Товар з технічними та якісними показниками, які не передбачені за ДСТУ 8358:2015, в такому випадку серед документів тендерної пропозиції має бути надано:

а) *якщо учасник є виробником* – технічні умови запропонованого Товару, а також висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ТУ або іншу технічну документацію згідно ДСТУ 8634:2016 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції» та ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення», що перевірена у відповідності до положення розділу 7 СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності». Технічні умови повинні бути діючими та внесеними до бази даних «Технічні умови України».

б) *якщо учасник є офіційним представником, дилером, дистриб’ютором чи покупцем, який здійснює реалізацію та відвантаження товару, тощо* – копію договору, який підтверджує можливість отримання Товару, в тій кількості, що відповідає потребі замовника де повинно бути зазначено згідно якої технічної документації здійснюється його виробництво. При цьому, у разі наявності в таких документах комерційної та/або конфіденційної інформації, такі відомості можуть бути затоновані (приховані або інше), що унеможливлює замовника і сторонніх осіб ознайомитись зі змістом такої інформації. Однак, до комерційної та/або конфіденційної інформації не можуть відноситись такі відомості, як: найменування суб’єктів господарювання та їх реквізити; конкретна назва та обсяг товару; відомості про технічну документацію (реквізити) на підставі якої здійснюється виробництво товару; строк дії договірних відносин.

*Примітка: Вимоги за підпунктом 2.4 Додатку №1 до тендерної документації не застосовуються до учасників, які пропонують паливний брикет виготовлений за ДСТУ 8358:2015, у зв’язку з чим відповідні документи, в складі пропозиції таким учасником не надаються і дані обставини не можуть бути підставою для відхилення тендерної пропозиції.*

2.5. Копію сертифікату відповідності ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування» (ISO 14001:2015, IDT), виданого на ім’я учасника або виробника.

2.6. Копію сертифікату відповідності ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT), виданого на ім’я учасника або виробника.

2.7. Копію свідоцтва про належність палива до альтернативного.

2.8. Учасник що є офіційним представником, дилером, дистриб’ютором чи покупцем, який здійснює реалізацію та відвантаження товару, тощо: надає авторизаційний лист від виробника товару щодо права використовувати документи що посвідчують якісні та технічні характеристики товару(протоколи випробувань, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, технічні умови, свідоцтва, тощо) на ім’я замовника та з вказанням ідентифікатора закупівлі.

*Примітка: Вимоги за підпунктом 2.8 Додатку № 1 до тендерної документації не застосовуються до учасників, які є безпосереднім виробником (власником документів що посвідчують якісні та технічні характеристики товару (протоколи випробувань, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, технічні умови, свідоцтва, тощо)).*

2.9. Учасник надає інформаційну довідку(в довільній формі) про виробника та країну походження товару.

2.10 .Учасник надає гарантійний лист щодо можливості постачання товару в щільних термозбіжних пакетах вагою до 10 кг, що складені на піддон, обгорнуті захисною плівкою для запобігання потрапляння вологи та зафіксовані поліпропіленовою стрічкою. На кожному піддоні має бути наявна інформація щодо назви виробника, місця виробництва, номеру партії та дати виготовлення товару.

3. Враховуючи, що Замовник не забезпечений зважувальним обладнанням, то відповідальність, передбачену договором та чинним законодавством, за достовірність та відповідність обсягів фактично поставленого товару обсягам, вказаним у супровідних документах, несе Постачальник.

Доставка товару, навантажувально-розвантажувальні роботи повністю забезпечуються Постачальником за рахунок його власних коштів, адже вказані витрати включаються в ціну на предмет закупівлі згідно з умовами тендерної документації.

4. Загальні умови поставки товарів:

Оплата товару здійснюється у порядку згідно видаткових накладних шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника протягом 5 ( п'ять) банківських днів з дати надходження відповідного фінансування на реєстраційний рахунок Замовника.

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даної технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсяг, або надав не достовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***