Додаток 2

 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)**

**Найменування предмета закупівлі**: **Легковий автомобіль** **CHERY TIGGO 4 (або еквівалент)**, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 – «Легкові автомобілі» (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару: 2 штука (автомобіль).**

**Місце передачі Товару:** за адресою знаходження переможця торгів**.**

**Строк поставки товару:** до 31 травня 2023 року**.**

**Гарантія на автомобіль:** 3 роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

Ми, (повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ або номер облікової картки фізичної особи – платника податків (*для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців*) вивчивши всі вимоги Замовника, підтверджуємо, що якість та технічні характеристики запропонованого нами товару повністю відповідають стандартам і нормам для даного виду закупівлі та повністю відповідають технічним, якісним та кількісним вимогам Замовника.

Товар повиннен бути новим, відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника, таким що не був у вжитку, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, транспортування та зберігання.

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат Постачальника, які необхідно понести Постачальнику у зв’язку із передачею товару Замовнику.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

**Еквівалент товару (послуги) або його складової частини** – вживається у значенні, як рівнозначний товар (послуга) або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника, маючи незначну розбіжність із встановленим показником тендерної документації.

**Якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі та опис Товару що пропонується до постачання:**

***Таблиця 1.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва параметру** | **Вимагається замовником** | **Відповідність вимогам запропонованого учасником Товару*****(колонка заповнюється учасником)*** |
| **Загальні вимоги:** |
| 1 | Країна - виробник | Вказується учасником |  |
| 2 | Відповідність екологічним нормам(Закон України № 5177-VI від 06.07.2012) | Не менше EURO 5 |  |
| 3 | Марка/модель автомобіля | CHERY TIGGO 4 (або еквівалент) |  |
| 4 | Рік виробництва | 2022 рік |  |
| 5 | Колір автомобіля |  |  |
| 6 | **Вимоги до автомобіля:** |
| 7 | Довжина автомобіля | не менше 4318 мм |  |
| 8 | Ширина автомобіля | не менше 1831 мм |  |
| 9 | Висота автомобіля | не менше 1679 мм |  |
| 10 | Колісна база | не менше 2610 мм |  |
| 11 | Кількість місць | не менше 5 |  |
| 12 | Колеса: розмір шин | не менше R17 |  |
| 13 | Об'єм двигуна | Робочий об'єм двигуна не менше 1499 см³ |  |
| 14 | Потужність двигуна, (к.с.) об.хв. | не менше 113(83kW)/6150 |  |
| 15 | Тип КПП | механічна |  |
| 16 | Тип палива | бензин |  |
| 17 | Електронна система курсової стійкості, ESP | наявність |  |
| 18 | Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира (2 шт.) | наявність |  |
| 19 | Антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль, ABS+EBD | наявність |  |
| 20 | Передні і задні безкаркасні склоочисники | наявність |  |
| 21 | Безключовий доступ та запуск двигуна | наявність |  |
| 22 | Система допомоги при русі з гори, HDC | наявність |  |
| 23 | Штатна протиугінна сигналізація | наявність |  |
| 24 | Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | наявність |  |
| 25 | Імобілайзер двигуна | наявність |  |
| 26 | Центральний замок с дистанційним керуванням | наявність |  |
| 27 | Відкриття кришки багажника кнопкою на ключі | наявність |  |
| 28 | Дитячий замок безпеки в задніх дверях | наявність |  |
| 29 | Передні 3 точкові ремені безпеки з переднатягувачем | наявність |  |
| 30 | Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія | наявність |  |
| 31 | Передні триточкові ремені безпеки | наявність |  |
| 32 | Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | наявність |  |
| 33 | Електронний кондиціонер | наявність |  |
| 34 | Камера заднього виду з проекцією на дисплей | наявність |  |
| 35 | Система допомоги при парковці (задній парк-тронік) | наявність |  |
| 36 | Круїз-контроль | наявність |  |
| 37 | Нагадування про перевищення встановленої швидкості | наявність |  |
| 38 | Датчик тиску в шинах | наявність |  |
| 39 | 3-х діапазонне регулювання сидіння водія | наявність |  |
| 40 | 2-х діапазонне регулювання сидіння переднього пасажира | наявність |  |
| 41 | Система затримки вимкнення головного світла | наявність |  |
| 42 | Електричні склопідіймачі в передніх дверях | наявність |  |
| 43 | Електричні склопідіймачі в задніх дверях | наявність |  |
| 44 | Електро регулювання дзеркал | наявність |  |
| 45 | Електричний підігрів дзеркал | наявність |  |
| 46 | Підігрів форсунок омивача | наявність |  |
| 47 | Бортовий компьютер (3,5 дюймовий LCD дисплей) | наявність |  |
| 48 | Підігрів керма | наявність |  |
| 49 | Багатофункціональне шкіряне кермо | наявність |  |
| 50 | Регулювання кермової колонки по висоті | наявність |  |
| 51 | Електропідсилювач керма | наявність |  |
| 52 | Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | наявність |  |
| 53 | Система автоматичного контролю світла | наявність |  |
| 54 | Комбінована обробка сидінь | наявність |  |
| 55 | Інтер'єр автомобіля виконаний у темних тонах | наявність |  |
| 56 | Передні і задні центральні підлокітники | наявність |  |
| 57 | Підігрів передніх сидінь | наявність |  |
| 58 | Спинка заднього сидіння що складається в пропорції 60/40 з трьома підголівниками | наявність |  |
| 59 | Гачок для одягу | наявність |  |
| 60 | Сонцезахисні козирки з дзеркалом | наявність |  |
| 61 | Кольоровий 9" сенсорний дисплей touch screen | наявність |  |
| 62 | Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (2 шт.) | наявність |  |
| 63 | Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | наявність |  |
| 64 | Підключення мобільного телефону Mirror Link | наявність |  |
| 65 | Управління аудіосистемою на кермі | наявність |  |
| 66 | 4 динаміки | наявність |  |
| 67 | Легкосплавні диски (R17, 215/60 R17) | наявність |  |
| 68 | Світлодіодні (LED) ходові вогні | наявність |  |
| 69 | Задні протитуманні фари | наявність |  |
| 70 | Металеве запасне колесо (докатка) | наявність |  |
| 71 | Багажні рейлінги на даху | наявність |  |

***У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:***

* + - 1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.
			2. Письмове підтвердження наявності на території України сервісної служби, по обслуговуванню автомобіля (вказати місцезнаходження (адреса, телефон). Сервісна служба повинна, бути уповноважена виробником автомобілів, що пропонуються, на здійснення сервісного обслуговування.
			3. Діючий дилерський договір або чинний сертифікат на підтвердження, що учасник має статус офіційного дилера виробника запропонованого Товару.
			4. Гарантійний лист в довільній формі, яким учасник гарантує, що Товар є новим (не використовувався), 2022 року виготовлення. Вважається, що Товар не використовувався, якщо він не був в експлуатації (окрім необхідних переміщень до передачі замовнику), та не був зареєстрований в сервісних центрах МВС України.
			5. Заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання вимогам Замовника (згідно Таблиці 1).

6. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

***Не надання Учасником вищенаведеної таблиці чи невиконання інших вимог цієї документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.***

**ВАЖЛИВО!** При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***дата складання*** |  | ***(посада уповноваженої особи учасника)*** | ***(підпис)*** | ***(прізвище, ініціали)*** |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕ,УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕ, УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*