Додаток №2
до тендерної документації

Інформація 
про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва предмета закупівлі | Заходи з енергозбереження - поточний ремонт будівлі дошкільного підрозділу Великоолексинського ліцею Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області (утеплення огороджуючих конструкцій), що знаходиться за адресою: вул. Промислова,5, с.В.Олексин, Рівненський район, Рівненська область.
Код ДК 021:2015 | (ДК 021:2015 - 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)
Обсяг надання послуг | 1 послуга
Місце надання послуг | вул. Промислова,5, с.В.Олексин, Рівненський район, Рівненська область.
Строк надання послуг | До 25 червня 2024 року

Підрядник використовує матеріали Підрядника та Замовника.
Матеріали Замовника:
№ п/п | Найменування матеріалу | Одиниця виміру | Кількість
1 | Блоки 600х120х200 | м.куб. | 1,2
2 | Паробарєр 1,5х50м | м.кв. | 55
3 | Пінопласт екструдований 30мм | м.кв. | 20
4 | Вапно гашене | кг | 300
5 | Плитка керамічна сіра 420х420 | м.кв. | 53,66
6 | Затирка для швів | кг | 28
7 | Сітка армуюча склотканна | м.кв. | 147
8 | Підвіс прямий для СД профіля | шт | 100
9 | Цемент будівельний | кг | 525
10 | Клей для піно та газобетонних блоків | кг | 75
11 | Клей для облицювальної плитки | кг | 692
12 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 24
13 | Кутник пластиковий з сіткою | м | 69
14 | Плівка поліетиленова 3м чорна | м | 30
15 | Відлив віконний | м | 4,3
16 | Профіль до підвісної стелі 0,6м | шт | 67

17

Клин та кліпса для системи вирівнювання
плитки 1,5мм 100+250 шт

шт

4

18 | Профіль до підвісної стелі 3,6м | шт | 12
19 | Профіль до підвісної стелі 1,2м | шт | 59
20 | Грунтувальна акрилова фарба | л | 110
21 | Стержень з гаком 125мм | шт | 20
22 | Сітка кладка 1х2м | шт | 13
23 | Клей для системи теплоізоляції | кг | 1342
24 | Суміш для стяжки | кг | 1250
25 | Штукатурка декоративна Бараник | кг | 881
26 | Професійна фасадна акрилова фарба | кг | 229
27 | Скловолокно 100мм | м.куб. | 4,5
28 | Кут до підвісної стелі 19х24, 3м | шт | 21
29 | Стержень з кільцем 125мм | шт | 20
30 | Стрічка малярна 25х19 | шт | 4
31 | Плита 600х600 пластикова біла матова | шт | 132
32 | Стрічка малярна 50х48 | шт | 10
33 | Маяк оцинкований 3м | шт | 14
34 | Добавка до штукатурних розчинів 5л | шт | 5
35 | Клей піна монтажна | шт | 26
36 | Скоба будівельна кругла 600х10мм | шт | 20
37 | Герметик силіконовий | шт | 4
38 | Пружина до підвісної стелі | шт | 20
39 | Цегла рядова повнотіла | шт | 2582
40 | Пісок | кг | 2200

41

Грунтувальна фарба бетонконтакт
акрилова 15 кг

шт

1

42 | Саморіз по дереву 75мм | шт | 250
43 | Скоба 11,3х8мм | шт | 100

44

Дюбель для теплоізоляції з металевим
цвяхом та термоголовкою

шт

337

Ціна тендерної пропозиції (тверда) учасника процедури закупівлі повинна бути розрахована відповідно до вимог чинних кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021  № 281 (із змінами),  а саме:
- Договірна ціна  
- Локальний кошторис
    - Розрахунок загально-виробничих витрат
    - Відомість ресурсів

Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.
Заповнений в частині місцезнаходження та реквізитів учасника, підписаний та скріплений печаткою (за наявності) проект договору подається у складі тендерної пропозиції учасника. 
Якщо в найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «еквівалент».

Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, та з метою уточнення переліку надання послуг, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для огляду (обстеження) об’єкта. У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд (обстеження) об’єкту проводиться протягом періоду уточнень (звернення за роз’ясненнями) щодо закупівлі, в робочий час, з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін. Акт огляду (обстеження) подається у складі пропозиції завірений обома уповноваженими сторонами.

Витрати на відвідування території (майданчика), де буде здійснюватися ремонт, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження. 
Учасник процедури закупівлі надає копію ліцензії на провадження відповідної діяльності (в разі якщо така діяльність підлягає ліцензуванню).
Для підтвердження відповідності робіт/послуг вимогам чинного законодавства у сфері відповідності екологічним нормам та іншим стандартам, Учасник процедури закупівлі та субпідрядник/субвиконавець у разі залучення, у складі пропозиції надає:

сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015 ІDT) “Системи управління якістю. Вимоги”, з урахуванням ДСТУ ISO 26000:2019,  (ISO 26000:2010, ІDT) «Настанови щодо соціальної відповідності» виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи  якості стосовно предмета закупівлі.
-Діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) “Системи управління Охороною здоров’я та безпекою праці». Вимоги та настанови щодо застосування”, виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи менеджменту якості стосовно предмета закупівлі.
Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему екологічного управління в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування”, з урахуванням вимог ДСТУ ІSО 14031:2016 (ІSО 14031:2013,  IDT) «Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості» Настанови» виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи екологічного управління стосовно предмета закупівлі.
Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему енергетичного менеджменту. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 50001:2020 «Системи енергетичного менеджменту». Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT), виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи енергетичного менеджменту стосовно предмета закупівлі.
- сертифікат ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування. На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката.
Вказані сертифікати повинні бути чинними на момент подачі пропозиції.
Учасник повинен надати документ (посвідчення, сертифікат, тощо) про проходження навчання по програмі внутрішнього аудиту відповідно до ISO 19011:2018 на систему менеджменту SO I9001:2015 та ISO 14001:2015 не менше ніж одного з  працівників учасника. Документ (посвідчення, сертифікат, тощо) про проходження навчання працівником учасника повинен бути виданим органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), про що у складі пропозиції надається Атестат та два сертифікати.
Якщо з дати видачі вище перелічених сертифікатів ISO на дату подачі тендерної пропозиції пройшло часу більше одного року, то надається оригінал рішення/звіту або інший документ, що підтверджує проведення щорічного аудиту. Тобто надається чинний документ, що підтверджує проходження обов’язкового аудиту та підтверджує дійсність на момент подання пропозиції вище зазначених сертифікатів системи якості/відповідності тощо.

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.